# ULOSTULOTASON VAIHTAMINEN

## Yleiskatsaus

Ulostulotaso valitaan automaattisesti valitun ulostulotoiminnon mukaan. Jos Z-taitto, yksinkertainen taitto tai rei'itys on valittu, voit valita ulostulotasoksi myös keski- tai ladontatason.
Kosketa [Ladontataso]- tai [Keskitaso]-näppäintä kohdassa "Ulostulotaso" ja valitse haluamasi ulostulotaso.

###### Ulostulotoiminnon ja ulostulotason välinen yhteys

Kuten alla kuvataan, ulostulotaso valitaan automaattisesti valitun ulostulotoiminnon mukaan. Alun perin valitusta ulostulotoiminnosta riippuen valinnan voi poistaa vaihtamalla ulostulotason koskettamalla [Keskitaso]- tai [Ladontataso]-näppäintä.
Esimerkiksi, jos kosketat [Keskitaso]- tai [Ladontataso]-näppäintä satulanidonnan ollessa valittuna, satulanidonnan asetus peruutetaan.

Ulostulotoiminto | Ulostulotaso
--- | ---
Nidonta | Ladontataso (A) |
Z-taitto / yksinkertainen taitto / rei'itys | Ladontataso (A) tai keskitaso (B)
Satulanidonta/satulataitto | Satulanidontataso (C)
C-taitto/haitaritaitto/kaksoistaitto | Taittoyksikkötaso (D)

Takaisin alkuun