# SUUREN KAPASITEETIN PINOAJA

## Yleiskatsaus

Suuren kapasiteetin pinoajaan voidaan tulostaa suuri määrä kopioita. Yläkaukaloon voi tulostaa enintään 250 arkkia paperia ja pinolokeroon voi tulostaa enintään 5000 arkkia. Voit yhdistää jopa kaksi suurikapasiteettista lajittelijaa.

- Kun paperikoko on B5, B5R, A5R tai 5-1/2" x 8-1/2", enintään 2500 arkkia voidaan tulostaa.
- Älä aseta erikokoisia arkkeja pinolokeroon.

### Toimintojen nimet

Kun kosketat nimeä, sen tiedot tulevat näkyviin.

×
Yläkaukalo
Tähän voidaan tulostaa enintään 250 arkkia paperia
×
Pinolokero
Tähän voidaan tulostaa enintään 5000 arkkia paperia Tulosteet toimitetaan paperikaukaloon pinolokerossa. Paperikaukalon avulla voit kantaa suurta määrää arkkeja.
×
Kaukalon ylös/alas-painike
Poista tulosteet pinolokerosta painamalla tätä painiketta. Kaukalo laskeutuu alas, jolloin voit poistaa paperikaukalon.
×
Kaukalon ylös/alas-ilmaisin
Tämä merkkivalo vilkkuu, kun kaukalo liikkuu ylös- tai alapäin, ja se palaa, kun kaukalo on lopettanut liikkeen. Tämä merkkivalo syttyy myös silloin, jos pinoajassa tapahtuu paperitukos.
×
Tulostusilmaisin
Tämä merkkivalo vilkkuu, kun tulosteita toimitetaan pinolokeroon.
×
Virheen ilmaisin
Tämä merkkivalo syttyy vain silloin, kun suuren kapasiteetin pinoajaa ei voida käyttää virheen vuoksi. Se vilkkuu, kun koko järjestelmää ei voi käyttää.

###### Lisäpaperitulosteiden asettaminen pinolokeroon

Asetustilassa voidaan määrittää, tulostetaanko lisää uusien töiden arkkeja, jos suuren kapasiteetin pinoajan pinolokerossa on jo ennestään tulostearkkeja.
Kun haluat tulostaa lisää arkkeja pinolokeroon, avaa "Asetustila (pääkäyttäjä)" ja valitse [Järjestelmäasetukset] → [Laiteasetukset] → [Pinoajan asetukset] → [Lisäpinoasetus].

###### Automaattisen pinolokeron vaihdon asettaminen

Kun kaksi suuren kapasiteetin pinoajaa on yhdistetty, määritä, tulostetaanko paperi toiseen suuren kapasiteetin pinoajaan, jos nykyisin käytössä oleva täyttyy.
Kun haluat asettaa automaattisen pinolokeron vaihdon, avaa "Asetustila (pääkäyttäjä)" ja valitse [Järjestelmäasetukset] → [Laiteasetukset] → [Pinoajan asetukset] → [Automaattikytkennän asetus].

### Tulostearkkien poisto pinolokerosta

1. #### Paina kaukalon alas-painiketta

   Kaukalon ylös/alas-ilmaisin vilkkuu. Kun kaukalon liike päättyy, kaukalon ylös/alas-ilmaisin syttyy.

   Kun paperia tulostetaan pinolokeroon, kaukalo ei liiku, vaikka painat kaukaloan alas-painketta.

2. #### Avaa pinolokeron luukku ja vedä paperikaukalo ulos.

   Kun aiot kantaa suurta tulostemäärää, voit estää paperiarkkien putoamisen asentamalla paperikaukalon papereiden kannattimen.

3. #### Poista paperikaukalon papereiden kannatin

4. #### Asenna paperikaukalon papereiden kannatin paperikaukaloon

5. #### Kun olet kantanut tulostearkit, aseta paperikaukalo takaisin pinolokeroon.

   Pinolokeroon ei voi tulostaa paperia, ellei paperikaukalo ole paikoillaan pinolokerossa.

Takaisin ylös