# VÄLILEHTIARKKIEN LISÄÄMINEN KALVOJEN VÄLIIN (KALVOJEN VÄLILEHDET)

## Yleiskatsaus

Kopioitaessa kalvoja ne saattavat tarttua toisiinsa staattisen sähkön vaikutuksesta.
Tämä toiminto lisää kalvojen väliin paperiarkin, jolloin kalvot eivät tartu toisiinsa ja niitä on helppo käsitellä.
Välilehtiarkeille voidaan myös kopioida.

- Kaksipuolisessa kopioinnissa voi käyttää vain "2-puolisesta 1-puol." -toimintoa.
- Kalvoja voi lisätä ohisyöttötasolle, tasolle 4 ja suurkapasiteettitasoille.

Kopioiden määrää ei voi valita tässä tilassa.

## Toiminta

1. #### Lisää kalvoja ohisyöttötasolle, tasolle 4 tai suurkapasiteettitasoille.

   Kun käytät ohisyöttötasoa, aseta paperi tulostuspuoli ylöspäin.
   - OHISYÖTTÖTASO
   - TASO 3/4
   - SUURKAPASITEETTITASOT

2. #### Määritä taso.

   - PAPERITASON MÄÄRITTÄMINEN

3. #### Aseta alkuperäinen ja kosketa [Esikatselu]-näppäintä.

   Aseta alkuperäinen automaattiseen syöttölaitteeseen tai valotuslasille.
   - AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE
   - VALOTUSLASI

4. #### Kosketa ensin [Muut]- ja sitten [Kalvojen Välilehdet]-näppäintä.

5. #### Kosketa [Päällä]-näppäintä.

   Kun kopioit välilehtiarkeille, valitse [Kopioi myös välilehdet] -valintaruudussa asetukseksi .
   Kun asetukset on tehty, kosketa -näppäintä ja [Edellinen]-näppäintä peräkkäin.

   ###### Kalvon välilehtiasetuksen peruuttaminen:

   Kosketa [Pois]-näppäintä.

6. #### Tarkista esikatselukuva esikatselun näytössä.

   ###### Kaikkien asetusten peruuttaminen:

   Kosketa [Peruuta]-näppäintä.

7. #### Aloita kopiointi koskettamalla [Aloita]-näppäintä.

Takaisin ylös