# MUSTAVALKOISUUDEN KÄÄNTÄMINEN KOPIOINNISSA (M/V KÄÄNTEINEN)

## Yleiskatsaus

Toiminto luo negatiivikuvan kääntämällä mustavalkoisen alkuperäisen värit kopiossa. Sen avulla väriainetta kuluu vähemmän kopioitaessa laajoja mustia alueita sisältäviä alkuperäisiä.

- M/V-käänteistoiminto on määritettävä ennen alkuperäisasiakirjan skannausta.
- Kun tämä toiminto valitaan, valotuksen säädön "Alkuperäisen kuvan tyyppi" -asetus muuttuu automaattisesti valinnaksi "Teksti".

## Toiminta

1. #### Kosketa ensin [Muut]- ja sitten [M/V käänteinen] -näppäintä.

   Kun asetukset on tehty, kosketa [Edellinen]-näppäintä.

   ###### M/V käänteinen -asetuksen peruuttaminen:

   Poista valintamerkki koskettamalla [M/V käänteinen] -näppäintä.

2. #### Aseta alkuperäinen ja kosketa [Esikatselu]-näppäintä.

   Aseta alkuperäinen automaattiseen syöttölaitteeseen tai valotuslasille.
   - AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE
   - VALOTUSLASI

3. #### Tarkista esikatselukuva esikatselun näytössä.

   ###### Kaikkien asetusten peruuttaminen:

   Kosketa [Peruuta]-näppäintä.

4. #### Aloita kopiointi koskettamalla [Aloita]-näppäintä.

   ###### Kahden tai useamman kopiosarjan kopioiminen:

   Määritä kopioiden määrä koskettamalla kopioiden näyttönäppäintä.

Takaisin ylös