# TIETOTURVA-ASETUSTEN LUETTELO

## Yleiskatsaus

Seuraavassa on asetustilakohteiden luettelo, tehtaan oletusasetukset ja kunkin kohteen rajoitukset.
Koneen teknisistä tiedoista ja asennetuista oheislaitteista johtuen joidenkin asetusten käyttäminen ei ehkä ole mahdollista.
K: Käyttäjä; P: Pääkäyttäjä / Järjestelmän ylläpitäjä

Kohta | Tehtaan oletusasetus | K | A
--- | --- | --- | ---
| Tietoturva-asetukset
| Rajoita laitteen verkkosivukäyttöä salasanalla
| - | Ei | Kyllä
| Salasanan vaihtaminen
| - | Ei | Kyllä
| Portin hallinta
| Ei | Kyllä
| Palvelinportti
| Ei | Kyllä
| HTTP
| Aktivoi | Ei | Kyllä
| Portin numero
| 80 | Ei | Kyllä
| HTTPS
| Aktivoi | Ei | Kyllä
| Portin numero
| 443 | Ei | Kyllä
| FTP-TULOSTUS
| Aktivoi | Ei | Kyllä
| Portin numero
| 21 | Ei | Kyllä
| RAW-tulostus
| Aktivoi | Ei | Kyllä
| Portin numero
| 9100 | Ei | Kyllä
| LPD
| Aktivoi | Ei | Kyllä
| Portin numero
| 515 | Ei | Kyllä
| IPP
| Aktivoi | Ei | Kyllä
| Portin numero
| 631 | Ei | Kyllä
| IPP-SSL
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Portin numero
| 443 | Ei | Kyllä
| Tandemulostulon vastaanotetut
| Aktivoi | Ei | Kyllä
| Portin numero
| 50001 | Ei | Kyllä
| PC-skannaus
| Aktivoi | Ei | Kyllä
| Portin numero
| 52000 | Ei | Kyllä
| Etäkäyttöpaneeli
| Aktivoi | Ei | Kyllä
| Portin numero
| 5900 | Ei | Kyllä
| SNMPD
| Aktivoi | Ei | Kyllä
| Portin numero
| 161 | Ei | Kyllä
| Telnet
| Aktivoi | Ei | Kyllä
| NBT/WINS
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| JCP
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| RARP
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| SMTP
| Aktivoi | Ei | Kyllä
| WSD
| Aktivoi | Ei | Kyllä
| USB-laitelaajennus*1
| Aktivoi | Ei | Kyllä
| Sharp OSA (Laajennettu alusta)
| Ei | Kyllä
| HTTP
| Aktivoi | Ei | Kyllä
| Portin numero
| 10080 | Ei | Kyllä
| HTTPS
| Aktivoi | Ei | Kyllä
| Portin numero
| 10443 | Ei | Kyllä
| Asiakasportti
| Ei | Kyllä
| HTTP
| Aktivoi | Ei | Kyllä
| HTTPS
| Aktivoi | Ei | Kyllä
| FTP
| Aktivoi | Ei | Kyllä
| FTPS
| Aktivoi | Ei | Kyllä
| SMTP
| Aktivoi | Ei | Kyllä
| SMTP-SSL
| Aktivoi | Ei | Kyllä
| POP3
| Aktivoi | Ei | Kyllä
| POP3-SSL
| Aktivoi | Ei | Kyllä
| SNMP-TRAP
| Aktivoi | Ei | Kyllä
| Portin numero
| 162 | Ei | Kyllä
| Ilmoita työn loppumisesta
| Aktivoi | Ei | Kyllä
| LDAP
| Aktivoi | Ei | Kyllä
| LDAP-SSL
| Aktivoi | Ei | Kyllä
| SMB/WINS
| Aktivoi | Ei | Kyllä
| SNTP
| Aktivoi | Ei | Kyllä
| mDNS
| Aktivoi | Ei | Kyllä
| Tandemulostulon lähetetyt
| Aktivoi | Ei | Kyllä
| Datan varmistuskopio (lähetys)
| Käyttöön*3 | Ei | Kyllä
| Suodatinasetus
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| IP-osoitteen suodatusasetukset
| Ei | Kyllä
| Suodatintila
| Sallittu | Ei | Kyllä
| Suodata osoitteet 1-4
| Ei | Kyllä
| IP-osoitteen aloitus
| 0.0.0.0 | Ei | Kyllä
| IP-osoitteen lopetus
| 0.0.0.0 | Ei | Kyllä
| MAC-osoitteen suodatusasetukset
| Ei | Kyllä
| Suodatusosoitteet 1-10
| 000000000000 | Ei | Kyllä
| SSL-asetukset
| Ei | Kyllä
| Palvelinportti
| Ei | Kyllä
| HTTPS
| Aktivoi | Ei | Kyllä
| IPP-SSL
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Ohjaa HTTP uudelleen HTTPS-muotoon laitteen verkkosivukäytössä
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Asiakasportti
| Ei | Kyllä
| HTTPS
| Aktivoi | Ei | Kyllä
| FTPS
| Aktivoi | Ei | Kyllä
| SMTP-SSL
| Aktivoi | Ei | Kyllä
| POP3-SSL
| Aktivoi | Ei | Kyllä
| LDAP-SSL
| Aktivoi | Ei | Kyllä
| Salaustaso
| Alhainen | Ei | Kyllä
| Sertifikaatin tiedot
| - | Ei | Kyllä
| IEEE802.1X-asetus
| Ei | Kyllä
| IEEE802.1X-todennus
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| EAP-todennusmenetelmä
| EAP-TLS | Ei | Kyllä
| EAP-käyttäjänimi
| - | Ei | Kyllä
| Salasana
| - | Ei | Kyllä
| Palvelintodennus
| Aktivoi | Ei | Kyllä
| EAP-aikakatkaisu
| 10 sekuntia | Ei | Kyllä
| EAP-uudelleenyritysten määrä
| 3 kertaa | Ei | Kyllä
| Sertifikaatin tiedot
| - | Ei | Kyllä
| Tiedon tyhjennysasetukset*2
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Vapauta tiedost./kansion käsitt. lukitus*2
| - | Ei | Kyllä
| IPsec-asetukset
|  | Ei
| IPsec
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| IKEv1-asetukset
|  | Ei
| Esijaettu avain
| - | Ei | Kyllä
| SA-elinkaari (aika)
| 28800 sekuntia | Ei | Kyllä
| SA-elinkaari (koko)
| 28 800 kt | Ei | Kyllä
| IKE-elinkaari
| 30 sekuntia | Ei | Kyllä
| IPsec-säännöt
| - | Ei | Kyllä
| Piilotetun mallin tulostus
| Ei | Kyllä
| Oletusasetukset
| Piilotetun mallin tulostusasetus
| Kaikki virheellisiä | Ei | Kyllä
| Valotus
| Perusasetukset | Ei | Kyllä
| Fontin koko
| 48 pistettä | Ei | Kyllä
| Kulma
| 0 astetta | Ei | Kyllä
| Fontin tyyli
| Perusasetukset | Ei | Kyllä
| Naamiointikuvio
| Kuvio 1 | Ei | Kyllä
| Tulostusmenetelmä
| Positiivinen | Ei | Kyllä
| Tulostussisällön asetus
| Ei | Kyllä
| Esiasetettu sana
| Salli, estä kopiointi | Ei | Kyllä
| Esiasetettu teksti
| Aktivoi | Ei | Kyllä
| Laitteen sarjanumero
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Osaston työtunnus
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Käyttäjänimi/käyttäjänumero
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Valvontanro
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Päiväys/aika
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Poista suora syöttö käytöstä
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Kontrasti
| Ei | Kyllä
| Musta
| 5 | Ei | Kyllä
| Mukautetun tekstin rekisteröinti
| - | Ei | Kyllä
| Seurantatietojen tulostus
| - | Ei | Kyllä
| Tulostusasetuksen seurannan tiedot
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Tulostustiedot
| Ei | Kyllä
| Laitteen sarjanumero
| Aktivoi | Ei | Kyllä
| Teksti
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Osaston työtunnus
| Aktivoi | Ei | Kyllä
| Käyttäjänimi/käyttäjänumero
| Aktivoi | Ei | Kyllä
| Päiväys/aika
| Aktivoi | Ei | Kyllä
| Tulostuskohta
| Ei | Kyllä
| Pystyasento
| Ei | Kyllä
| Tulosta paperin yläpuoli
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Tulosta paperin alapuoli
| Aktivoi | Ei | Kyllä
| Vaaka-asento
| Ei | Kyllä
| Tulosta paperin vasen puoli
| Aktivoi | Ei | Kyllä
| Tulosta paperin oikea puoli
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Valitse tulostettava työ
| Ei | Kyllä
| Kopiointi
| Aktivoi | Ei | Kyllä
| TULOSTIN
| Aktivoi | Ei | Kyllä
| Tulosteet (asiakirj. arkist.)
| Aktivoi | Ei | Kyllä
| Luettelon tulostus
| Aktivoi | Ei | Kyllä
| Alusta yks. tiedot/ tiedot lait.
| - | Ei | Kyllä

*1 Näkyvissä, kun sovelluksen tiedonsiirtomoduulin tai ulkoisen tilinhallintamoduulin tuoteavain on otettu käyttöön
*2 Näkyvissä, kun tietoturvapaketti on otettu käyttöön
*3 Poistettu käytöstä, kun tietoturvapaketti on asennettu
Takaisin ylös