# MANUAALISEN VIIMEISTELYN KÄYTTÖ

## Yleiskatsaus

Siirry kotinäytöstä tai muusta tilasta manuaaliseen viimeistelytilaan ja noudata alla olevia ohjeita.

- MANUAALISEN VIIMEISTELYTILAN VALITSEMINEN

## Toiminta

1. #### Aseta ohjaimet paperin kokoa vastaaviksi.

   Tartu ohjaimen lukon vipuun ja säädä ohjain.
   Kun säätö on valmis, vapauta ohjaimen lukon vipu.

   Jos käyttämäsi paperikoko on suurempi kuin A4R tai 8-1/2" × 11"R, vedä ohisyöttötaso kokonaan ulos. Jos sitä ei vedetä kokonaan ulos, lisätyn paperin kokoa ei tunnisteta oikein.

2. #### Lisää paperia ylä- tai alatasolle.

   Paperin suunta vaihtelee riippuen manuaalisesta viimeistelytoiminnosta.

   - PAPERIN TYYPIN JA KOON MUUTTAMINEN
   - SUUNTA
   - Ylä- ja alatasolle voidaan lisätä kumpaankin enintään 200 paperiarkkia.
   - Työnnä paperiohjaimia pitkin tason perälle saakka.
   - Jos ohjaimen leveys ei ole oikein säädetty vastaamaan paperin leveyttä, paperi voi jumittua, kulkea vinossa tai rypistyä. Säädä paperin ohjaimet paperin leveyden mukaan.

3. #### Valitse sopiva viimeistelytapa.

   - NIDONTATOIMINTO
   - PAPERIN TAITTOTOIMINTO
   - REI'ITYSTOIMINTO

4. #### Vaihda tarvittaessa paperi- tai ulostulotasoa.

   - PAPERITASON VAIHTAMINEN
   - ULOSTULOTASON VAIHTAMINEN

5. #### Aloita manuaalinen viimeistely koskettamalla [Aloita]-näppäintä.

   ###### Manuaalisen viimeistelyn lopettaminen:

   Kosketa [Pysäytä]-näppäintä.

Takaisin ylös