# YLÄOSA

Tässä osassa kuvataan laitteen yläosan osien nimet ja toiminnot.
Kun kosketat nimeä, sen tiedot tulevat näkyviin.

×
Asiakirjan syöttötaso
Aseta alkuperäinen asiakirja tälle tasolle. Yksipuoliset alkuperäiset asiakirjat on asetettava tekstipuoli ylöspäin.
-AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE
×
Skannausalue
Asiakirjan syöttötasolle asetetut alkuperäiset asiakirjat skannataan tällä alueella.
-SKANNAUSALUE
×
Valotuslasi
Valotuslasilta skannataan kirjoja ja muita paksuja asiakirjoja, jota ei voi syöttää automaattisen asiakirjan syöttölaitteen kautta. Materiaali asetetaan lasille.
-VALOTUSLASI
×
Asiakirjan syöttölaitteen kansi
Avaamalla tämän kannen voit poistaa alkuperäisen aiheuttaman tukoksen tai puhdistaa paperin syöttötelan.
×
Alkuperäisen asiakirjan ulostulotaso
Alkuperäiset asiakirjat lähetetään skannauksen jälkeen tälle tasolle.
×
Alkuperäisen asiakirjan ohjaimet
Säädä ohjaimet vastaamaan alkuperäisen leveyttä. Näin varmistetaan, että alkuperäinen skannataan oikein.
-AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE
Takaisin ylös