# PIKA-ASETUKSET

Valitse minimiasetukset, jotka vaaditaan laitteen verkkoon yhdistämiselle.
Kun asetuksia muutetaan, muutokset tulevat voimaan laitteen uudelleenkäynnistyksen jälkeen. Lisätietoja laitteen uudelleenkäynnistämisestä on kohdassa VIRRAN KYTKEMINEN JA KATKAISEMINEN JA LAITTEEN UUDELLEENKÄYNNISTÄMINEN.

### IPv4-asetukset

Kun käytetään laitetta TCP/IP (IPv4) -verkossa, käytä tätä asetusta määrittämään laitteen IP-osoite.

###### DHCP/BOOTP

Käytä tätä asetusta, kun haluat, että IP-osoite haetaan automaattisesti DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) / BOOTP (Bootstrap Protocol) -protokollan avulla. Kun tämä asetus on valittu, IP-osoitetta ei tarvitse syöttää manuaalisesti.
Jos laitetta käytetään TCP/IP-verkossa, muista ottaa käyttöön TCP/IP.
DHCP/BOOTP-protokollaa käytettäessä laitteelle määritetty IP-osoite saattaa muuttua automaattisesti. Jos IP-osoite muuttuu, tulostus ei ole mahdollista.

###### IPv4-osoite

Syötä laitteen IP-osoite.

###### Aliverkon peite

Syötä IP-aliverkon peite.

###### Oletusyhdyskäytävä

Syötä oletusyhdyskäytävän osoite.

### IPv6-asetukset

Kun laitetta käytetään TCP/IP (IPv6) -verkossa, käytä tätä asetusta määrittämään laitteen IP-osoite.

###### IPv6

Ota tämä asetus käyttöön.

###### DHCPv6

Käytä tätä asetusta, kun haluat, että IP-osoite haetaan automaattisesti DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) v6 -protokollan avulla. Kun tämä asetus on valittu, IP-osoitetta ei tarvitse syöttää.

###### Manuaal. osoite / etuliitteen pituus

Syötä laitteen IP-osoite ja etuliitteen pituus (0–128).

###### Oletusyhdyskäytävä

Syötä oletusyhdyskäytävän osoite.

- Jos laitetta käytetään TCP/IP-verkossa, muista ottaa käyttöön TCP/IP.
- IPv6-ympäristössä laite voi käyttää LPD- tai IPP-protokollaa.

- DHCPv6-protokollaa käytettäessä laitteelle määritetty IP-osoite saattaa muuttua automaattisesti. Jos IP-osoite muuttuu, tulostus ei ole mahdollista.

### Verkkonimen asetukset

###### Laitteen nimi

Syötä laitteen nimi.

###### Palvelimen Nimi

Syötä palvelimen nimi.

### DNS-asetukset

###### Ensisijainen palvelin

Syötä ensisijaisen DNS-palvelimen IP-osoite.

###### Vastaussähköpostiosoite

Syötä toissijaisen DNS-palvelimen IP-osoite.

###### Palvelimen Nimi

Syötä valitun DNS-palvelimen verkkotunnus.

### SMTP-asetukset

###### Ensisijainen palvelin

Syötä ensisijaisen SMTP-palvelimen IP-osoite tai isäntänimi.

###### Vastaussähköpostiosoite

Jos tietojen lähetys epäonnistuu, palvelin saattaa palauttaa toimittamattoman sähköpostin. Syötä sähköpostisoite (vain yksi) tällaisten toimittamattomien sähköpostien vastaanottamista varten. Osoitteen kannattaa yleensä olla järjestelmän pääkäyttäjän sähköpostiosoite.

###### SSL-käyttöön

Jos on valittu , TLS-salattua SMTP-yhteyttä voidaan käyttää STARTTLS-komennolla.
Tämä edellyttää, että palvelin tukee STARTTLS-komentoa.
Salli SSL-salattu yhteys asettamalla ”Portin numero” samaksi kuin normaalin SMTP-yhteyden portin numero.

###### SMTP-todennus

Jos on valittuna, SMTP-palvelimen todennus suoritetaan.

###### Käyttäjänimi

Syötä käyttäjänimi.

###### Salasana

Vaihda salasana valitsemalla [Vaihda salasana] -valintaruudun asetukseksi ja syöttämällä uusi salasana.

###### Yhteystesti

Testaa yhteys SMTP-palvelimeen koskettamalla [Suorita]-painiketta.

### LDAP:n asetus

###### Nimi

Syötä osoitekirjanimi.

###### Oletusosoitteen asetus

Asettaa haun oletusasetukset LDAP-hakemistopuun tietyn alueen hakua varten.
Esimerkki: o = ABC, ou = NY, cn = Everyone
Syötteet tulee erottaa toisistaan puolipisteellä tai pilkulla.

###### LDAP-palvelin

Syötä LDAP-palvelimen IP-osoite tai isäntänimi.

###### Käyttäjänimi

Syötä tilin nimi LDAP-asetuksia varten.

###### Salasana

Vaihda salasana valitsemalla [Vaihda salasana] -valintaruudun asetukseksi ja syöttämällä uusi salasana.

###### Todennus

Valitse todennuspalvelin pudotusvalikosta.

###### KDC-palvelin

Syötä Kerberos-todennuspalvelimen IP-osoite tai isäntänimi.

###### Alue

Syötä Kerberos-palvelimen alue.

###### SSL-käyttöön

Jos on valittuna, SSL-salattu yhteys on käytössä.

###### Yhteystesti

Testaa yhteys LDAP-palvelimeen koskettamalla [Suorita]-painiketta.

### Julk. kansio-/verkkotallennusas.

Valitse kullekin vaihtoehdolle [Pois käytöstä], jos tallennusta ei käytetä.
Takaisin ylös