# PEILIKUVAN KOPIOINT I(PEILIKUVA)

## Yleiskatsaus

Toiminto kopioi alkuperäisen peilikuvana.
Määritä peilikuva ennen alkuperäisen skannausta.

## Toiminta

1. #### Kosketa ensin [Muut]-näppäintä ja sitten [Peilikuva] -näppäintä.

   Kun asetukset on tehty, kosketa [Edellinen]-näppäintä.

   ###### Peilikuva-asetuksen peruuttaminen:

   Poista valintamerkki koskettamalla [Peilikuva]-näppäintä.

2. #### Aseta alkuperäinen ja kosketa [Esikatselu]-näppäintä.

   Aseta alkuperäinen automaattiseen syöttölaitteeseen tai valotuslasille.
   - AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE
   - VALOTUSLASI

3. #### Tarkista esikatselukuva esikatselun näytössä.

4. #### Aloita kopiointi koskettamalla [Aloita]-näppäintä.

   ###### Kahden tai useamman kopiosarjan kopioiminen:

   Määritä kopioiden määrä koskettamalla kopioiden näyttönäppäintä.

Takaisin ylös