# VIRTA PÄÄLLE/POIS -AJOITUSASETUS

## Virta PÄÄLLE/POIS-ajoitusasetus

Laitteen käyttöpaneeli voidaan määrittää käynnistymään ja sammumaan tiettynä aikana. Enintään kolme ohjelmaa voidaan määrittää. ”Asetus 1”, ”Asetus 2” ja ”Asetus 3” suoritetaan tässä järjestyksessä, jos ne määritetään samalle viikonpäivälle tai kellonajalle.

- Ajoitustoiminto ei tue virranhallinta-asetuksia Esilämmitystilassa ja Automaattinen sammutus -tilassa.
- Määritettävään virrankatkaisuaikaan liittyy seuraavat rajoitukset:
  - Jos laite on määritettynä virrankatkaisuaikana käynnissä kesken olevan työn vuoksi, laitteen virta katkeaa vasta, kun työ on suoritettu loppuun.
  - Laite ei voi vastaanottaa normaaleja tulostustöitä.
  - Laite ei voi vastaanottaa tulostustöitä.
  - Jos ”Vastaanotettujen tietojen aikamääritteinen tulostus” -asetus on käytössä, tällaiset työt tulostetaan, kun laite käynnistetään seuraavan kerran.
- Jos virranhallinta-asetus on myös käytössä, Virta päälle/pois -ajoitusasetukset ovat etusijalla.
- Jos asetuksille määritetään sama aika, ne suoritetaan järjestyksessä ”Asetus 1”, ”Asetus 2”, ”Asetus 3”.
- Virtaa ei katkaista seuraavissa tapauksissa:
  - ”Automaattinen poisto, kun virta käynnistetään” on parhaillaan käynnissä.
  - Kun kiintolevyn optimointi on käynnissä tai kun laite käynnistyy uudelleen asetustilan asetusten muuttamisen jälkeen.
  - Virta päällä/pois -asetuksen määritetty aika on yhden minuutin sisällä asetuksen hyväksymisajankohdasta.

Takaisin ylös