# EROTINSIVUJEN LISÄYS KOPIOIDEN TAI TÖIDEN VÄLIIN

## Yleiskatsaus

Tällä toiminnolla määritetään erotinsivut tiettyjen kopiomäärien väliin tai jokaiselle työlle ennen niiden tulostusta.
Kun lisäät erotinsivut tiettyjen kopiomäärien väliin, voit määrittää, lisätäänkö erotinsivu pinon alkuun vai loppuun. Voit myös määrittää sen kopiomäärän, jota ennen tai jonka jälkeen erotinsivu lisätään. Kun lisäät erotinsivut töiden väliin, voit määrittää, lisätäänkö erotinsivu työn alkuun vai loppuun.

### Erotinsivun lisäyksen esimerkkejä

Seuraavissa esimerkeissä tulostetaan neljä kopiota kaksisivuisesta alkuperäisestä.

###### Erotinsivun lisäys ennen kutakin kahden kopion ryhmää

###### Erotinsivun lisäys kunkin kahden sivun ryhmän jälkeen

###### Erotinsivun lisäys ennen työtä ja sen jälkeen

- Erotinsivutoiminnon käyttöön tarvitaan viimeistelijä, satulaviimeistelijä tai suuren kapasiteetin pinoaja.
- Vaikka tämä toiminto on käytössä, Lajittelu/ryhmä-, Nidonta-, Rei'itys-, Staple, Punch, Z-taitto- ja Yks. taitto -toimintoja ei käytetä erotinsivuille.
- Jos Ladontatoiminto on käytössä, sitä käytetään myös erotinsivuille.

## Toiminta

1. #### Kosketa [Ulostulo]-näppäintä.

2. #### Kosketa [Erotinsivu]-näppäintä.

3. #### Määritä erotinsivun lisäystila

   - Kun haluat lisätä erotinsivut kopioiden väliin, valitse [Lis. Joukk. Yläosa]- tai [Lis. Joukk. loppu] -valintaruudun tilaksi . Määritä sitten kopiomäärä, jota ennen tai jonka jälkeen erotinsivu lisätään, koskettamalla .
   - Kun haluat lisätä erotinsivut töiden väliin, valitse [Aseta ennen työtä]- tai [Aseta työn jälkeen] -valintaruudun tilaksi .
   - Kosketa asetusten määrityksen jälkeen .

   ###### Erotinsivun tason muuttaminen:

   Tuo esiin tason valintanäyttö koskettamalla [Paperikaukalo]-näppäintä. Kosketa erotinsivua tason valintanäytössä.
   Katso lisätiedot kohdasta "PAPERITASON MÄÄRITTÄMINEN" ja "OHISYÖTTÖTASON MÄÄRITTÄMINEN".

   ###### Erotinsivun lisäysasetuksen peruutus:

   Poista erotinsivun lisäystilan valintamerkki.

Takaisin ylös