# ALKUPERÄISASIAKIRJAN SKANNAUSKOON MÄÄRITTÄMINEN PAPERIKOKONA

## Yleiskatsaus

Jos alkuperäinen ei ole vakiokokoinen tai jos laite ei ole tunnistanut kokoa oikein, määritä alkuperäisen koko manuaalisesti.
Kun [Pitkä] on valittu, kaksipuolista skannausasetusta tai lähetyskokoa ei voi muuttaa.
Laite lähettää kuvan vain Mono2-asetusta käyttäen.

## Toiminta

1. #### Kosketa [Alkup.]-näppäintä.

2. #### Kosketa "Skannauskoko"-näppäintä.

3. #### Kosketa sopivan paperikoon näppäintä.

   Voit määrittää AB-paperikoon koskettamalla [AB]-välilehteä ja koskettamalla sitten sopivan paperikoon näppäintä.
   Kosketa asetusten määrittämisen jälkeen .

   Jos lähetät pitkän alkuperäisasiakirjan, [Pitkä]-näppäintä.
   Käytä automaattista syöttölaitetta pitkän alkuperäisasiakirjan skannaukseen. Skannattava maksimileveys on 1000 mm (39-3/8") (maksimikorkeus on 297 mm (11-5/8")).
   - LÄHETETTÄVÄT ALKUPERÄISASIAKIRJOJEN KOOT

Takaisin ylös