# SATULAVIIMEISTELIJÄ (100 ARKIN NIDONTA)

## Yleiskatsaus

Viimeistelijä sisältää lajittelutoiminnon, joka tulostaa lajitellut paperit ja niputtaa jokaisen paperierän, nitovan lajittelutoiminnon, joka nitoo tuloste-erät, satulanidontatoiminnon, joka nitoo arkit keskeltä ja taittaa ne kahtia, sekä paperin taittotoiminnon, joka taittaa paperit kahtia.
Lisävarusteena saatava rei'itysyksikkö on asennettava, jos tulostettu paperi halutaan rei'ittää.

### Toimintojen nimet

Kun kosketat nimeä, sen tiedot tulevat näkyviin.

×
Viimeistelijän pinoaja
Laite pinoaa nidottavat paperit väliaikaisesti.
×
Ulostulotaso
Nidotut ja lajitellut tulosteet tulevat tälle tasolle.
Tasoa voi siirtää. Vedä taso esiin, kun tulostat suurikokoiselle paperille (A3W, A3, B4, 12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14" ja 8-1/2" × 13").
×
Satulanidontataso
Satulanidotut tulosteet tulevat tälle tasolle.
×
Yläkansi
Paperitukokset voidaan poistaa avaamalla tämä kansi.
×
Etukansi
Avaa kansi, kun haluat vaihtaa niittisäiliön tai poistaa niittitukoksen.

- Älä aseta raskaita esineitä viimeistelijän päälle äläkä paina viimeistelijää (100 arkin nidonta) alaspäin.
- Ole varovainen, kun kytket virran ja kun tulostus on käynnissä, sillä taso voi liikkua ylös ja alas.
- Satulaviimeistelijää (100 arkin nidonta) ei voi asentaa samanaikaisesti viimeistelijän kanssa.

### Tarvikkeet

Satulaviimeistelijässä (100 arkin nidonta) on käytettävä seuraavia niittikasetteja:

###### Viimeistely-yksikkö

Niittikasetti (noin 5 000 niittiä kasettia kohden × kolme kasettia) MX-SCX2

###### Satulanidontaviimeistely-yksikkö

Niittikasetti (noin 2 000 niittiä kasettia kohden × neljä kasettia) MX-SCX3

### Kasetin vaihtaminen (viimeistelijäyksikkö)

Kun niittikasetista loppuvat niitit, käyttöpaneeliin avautuu asiasta ilmoittava viesti. Vaihda niittikasetti seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. #### Avaa etukansi

2. #### Purista niittikotelon vihreitä osia ja vedä koteloa ylöspäin ja sitten ulospäin

3. #### Poista tyhjä niittikasetti

   Jos kasetissa on edelleen niittejä, niittikasettia ei voi irrottaa.

4. #### Aseta uusi niittikasetti niittikoteloon

   Työnnä niittikoteloa, kunnes se napsahtaa paikalleen.

5. #### Asenna niittikotelo

   Työnnä niittikoteloa, kunnes se napsahtaa paikalleen.

6. #### Sulje etukansi.

   Suorita vedoskopiointi nitovassa lajittelutilassa ja varmista, että nidonta tapahtuu oikein.

### Kasetin vaihtaminen (satulanidontayksikkö)

Kun niittikasetista loppuvat niitit, käyttöpaneeliin avautuu asiasta ilmoittava viesti. Vaihda niittikasetti seuraavien ohjeiden mukaisesti.
Ennen tämän toimenpiteen aloittamista poista kaikki tulosteet satulaviimeistelijän (100 arkin nidonta) ulostulotasolta. Älä aseta poistettuja tulosteita takaisin ulostulotasolle.

1. #### Avaa etukansi

2. #### Tartu satulanidontayksikön kahvaan ja vedä sitä ulos hitaasti, kunnes se pysähtyy

3. #### Paina niittikotelon vapautusvipua alaspäin ja poista niittikotelo

   Vedä niittikoteloa ulospäin vasemmalle.
   Vaihda molemmat niittikasetit.

4. #### Avaa vapautusvipu painamalla lukituspainiketta

5. #### Poista tyhjä niittikasetti

   Avaa vapautusvipu painamalla lukituspainiketta.

6. #### Aseta uusi niittikasetti paikalleen

   Työnnä niittikoteloa, kunnes se napsahtaa paikalleen.

7. #### Avaa vapautusvipu painamalla lukituspainiketta

8. #### Paina niittikotelo lujasti takaisin paikalleen

   Kohdista niittikotelon ja yksikön .
   Työnnä niittikoteloa, kunnes se napsahtaa paikalleen.

9. #### Työnnä satulaviimeistelijä sisään

10. #### Sulje etukansi.

    Varmista, että nidonta tapahtuu oikein tekemällä testitulostus tai kopiointi käyttämällä satulanidontatoimintoa.

### Niittijätteen hävittäminen (viimeistely-yksikkö)

Kun viimeistelijää käytetään nidontaan, syntyy niittijätettä.
Niittijäte kerätään nitojan jätesäiliöön.
Hävitä niittijäte seuraavasti.

1. #### Avaa etukansi

2. #### Tartu nitojan jätesäiliön kielekkeeseen, vedä säiliö varovasti ulos ja heitä niittijäte pois

   - Älä työnnä sormia jätesäiliöön. Niitit voivat vahingoittaa sormiasi.
   - Älä hävitä niittijätettä muovipussissa. Niitit voivat rikkoa pussin.

3. #### Aseta nitojan jätesäiliö takaisin paikalleen

   Varmista, että nitojan jätesäiliö asetetaan oikein paikalleen.

4. #### Sulje etukansi.

### Paperijätteen hävittäminen

Kun taitettua paperia leikataan trimmilaitteen asetusten mukaan, syntyy paperijätettä.
Paperijäte kerätään paperijätesäiliöön.
Poista paperijäte seuraavien ohjeiden mukaisesti.
Trimmitoiminto siistii ja viimeistelee sivut taiton yhteydessä.

1. #### Avaa etukansi

2. #### Tartu paperijätesäiliön kahvaan, vedä säiliö varovasti ulos ja poista paperijäte

   Hävitä paperijäte esimerkiksi muovipussissa ja varmista, että jäte ei leviä muualle.

3. #### Työnnä säiliö varovasti takaisin paikalleen

4. #### Sulje etukansi.

Takaisin ylös