# OHISYÖTTÖTASON RULLA

Jos paperitukoksia sattuu usein ohisyöttötasolla, puhdista ohisyöttötason rulla. Pyyhi syöttörullan pinta vedellä tai neutraalilla pesuaineella kostutetulla puhtaalla pehmeällä liinalla.

## Toiminta

### Ohisyöttötaso (laitteessa)

1. #### Poista paperi.

2. #### Irrota huoltokansi.

3. #### Puhdista ohisyöttötason rulla.

   Asenna huoltokansi paikalleen, kun puhdistus on suoritettu.

4. #### Lisää paperi.

### Ohisyöttötaso (suurkapasiteettitasot)

1. #### Paina käyttöpainiketta ja poista paperi.

   Paperitaso liikkuu alas. Käyttöpainike vilkkuu paperitason liikkuessa alas. Painikkeen valo palaa kiinteästi, kun taso on laskeutunut alas. Älä poista paperia ennen kuin painikkeen vilkkuminen on loppunut.

2. #### Irrota huoltokansi.

3. #### Puhdista ohisyöttötason rulla.

   Asenna huoltokansi paikalleen, kun puhdistus on suoritettu.

4. #### Lisää paperi ja paina käyttöpainiketta.

   Paperitaso nousee ylös, kun käyttöpainiketta painetaan.

Takaisin alkuun