# VARMENNUSLEIMAKASETTI

## Yleiskatsaus

Kun varmennusleima on haalentunut, vaihda varmennusleimakasetti.
Jos leimayksikkö (AR-SU1) on asennettu automaattiseen syöttölaitteeseen, vaihda "Varmennusleimakasetti AR-SV1 (sis. 2 kappaletta)".

## Toiminta

1. #### Avaa automaattinen syöttölaite.

2. #### Poista arkin taustalevy automaattisesta syöttölaitteesta.

   Irrota arkki hitaasti. Aseta poistettu arkki valotuslasille siten, että se puoli, joka oli kiinnitettynä, on suunnattu ylöspäin.

3. #### Tartu varmennusleimayksikön kielekkeeseen ja vedä yksikkö ulos.

4. #### Poista varmennusleimakasetti (A).

5. #### Aseta uusi varmennusleimakasetti paikalleen.

6. #### Paina varmennusleimayksikkö takaisin sisään.

   Työnnä leimayksikköä, kunnes se napsahtaa paikalleen.

7. #### Kohdista arkin taustalevyn vasen yläkulma valotuslasin vasemman takakulman kanssa (merkin kärjen kohdalla).

8. #### Sulje automaattinen syöttölaite.

   Arkin taustalevy kiinnittyy valotustasolla automaattiseen syöttölaitteeseen.

9. #### Varmista, että arkin taustalevy on kiinnittynyt lujasti automaattiseen syöttölaitteeseen, ja sulje sitten automaattinen syöttölaite.

   Jos arkin taustalevy ei ole kiinnittynyt oikein, irrota arkin taustalevy ja kiinnitä se uudelleen.

Takaisin alkuun