# KUVAN TERÄVYYDEN SÄÄTÖ (TERÄVYYS)

## Yleiskatsaus

Toiminto tarkentaa tai pehmentää kuvaa säätämällä terävyyttä.
Terävyys on määritettävä ennen alkuperäisasiakirjan skannausta.

## Toiminta

1. #### Kosketa [Muut]-näppäintä ja sitten [Terävyys]-näppäintä.

2. #### Voit säätää terävyyttä koskettamalla -näppäintä tai liu'uttamalla vierityspalkkia.

   Kun asetukset on tehty, kosketa -näppäintä ja [Edellinen]-näppäintä peräkkäin.

   ###### Terävyys-asetuksen peruuttaminen:

   Kosketa [Pois]-näppäintä.

3. #### Aseta alkuperäinen ja kosketa [Esikatselu]-näppäintä.

   Aseta alkuperäinen automaattiseen syöttölaitteeseen tai valotuslasille.
   - AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE
   - VALOTUSLASI

   ###### Kaikkien asetusten peruuttaminen:

   Kosketa [Peruuta]-näppäintä.

4. #### Aloita kopiointi koskettamalla [Aloita]-näppäintä.

   ###### Kahden tai useamman kopiosarjan kopioiminen:

   Määritä kopioiden määrä koskettamalla kopioiden näyttönäppäintä.

Takaisin ylös