# PORTIN HALLINTA

Ota pääportteja käyttöön tai poista niitä käytöstä, määritä porttien numerot ja kosketa [Tallenna]-näppäintä.
Seuraavat portit voidaan määrittää.

Palvelinportti | Asiakasportti
--- | ---
HTTP HTTPS FTP-TULOSTUS RAW-tulostus LPD IPP IPP-SSL Tandemulostulon vastaanotetut PC-skannaus Etäkäyttöpaneeli SNMPD Telnet NBT/WINS JCP RARP SMTP WSD USB-laitelaajennus (kun sovelluksen kommunikaatiomoduuli tai ulkoisen tilin moduuli on käytössä) Sharp OSA (kun sovelluksen kommunikaatiomoduuli tai ulkoisen tilin moduuli on käytössä) HTTP HTTPS | HTTP HTTPS FTP FTPS SMTP SMTP-SSL POP3 POP3-SSL SNMP-TRAP Ilmoita työn loppumisesta LDAP LDAP-SSL SMB/WINS SNTP mDNS Tandemulostulon lähetetyt Datan varmistuskopio lähetys

Takaisin ylös