# KUVAN LÄHETTÄMINEN SKANNAUSTILASSA

## Yleiskatsaus

Lähetä kuva skannaustilassa (Skannaa sähköpostiin, Lähetä FTP:lle, Skannaa työpöydälle, Skannaa verkkokansioon).

- Jos muisti täyttyy alkuperäisasiakirjoja skannattaessa, näkyviin tulee viesti ja skannaus päättyy.
- Kun suoritat Skannaa sähköpostiin -toimintoa, varo lähettämästä liian isoa tiedostoa. Jos tiedosto on suuri esimerkiksi sen vuoksi, että alkuperäisiä asiakirjoja on paljon, voi olla tarpeen vähentää skannattujen sivujen määrää tai pienentää lähetyskokoa. Jos Parannettu pakkauspaketti (Compact PDF) on asennettu, väritiedot voidaan pakata.

## Toiminta

1. #### Aseta alkuperäinen asiakirja

   Aseta alkuperäinen automaattiseen syöttölaitteeseen tai valotuslasille.
   - AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE
   - VALOTUSLASI
   Kun asetat alkuperäisasiakirjoja, suuntaa ne kuten seuraavassa on selitetty.

   Alkuper. / or Alkuperäinen | Syöttölaitteen taso Aseta alkuperäinen asiakirja tulostuspuoli ylöspäin. | Valotuslasi Aseta alkuperäinen asiakirja tulostuspuoli alaspäin ja tasaa alkuperäisen asiakirjan kulma valotuslasin vasemmassa yläkulmassa olevan -merkin kanssa.
   --- | --- | ---
   * Pystyasettelussa |  |
   * Vaaka-asettelussa |  |

   *Kun haluat asettaa suuren pystysuoran alkuperäisen asiakirjan, aseta se Vaaka-asettelussa-kuvan osoittamalla tavalla ja määritä asetettu suunta vaiheessa 3.
   Aseta A5-kokoinen (5-1/2" × 8-1/2") alkuperäinen asiakirja pystysuunnassa. Jos asiakirja asetetaan vaakasuunnassa, laite tunnistaa koon väärin. Jos alkuperäisen asiakirjan koko on A5R (5-1/2" × 8-1/2"R), syötä alkuperäisen asiakirjan koko manuaalisesti.
   - ALKUPERÄISASIAKIRJAN SKANNAUSKOON MÄÄRITTÄMINEN PAPERIKOKONA

2. #### Määritä kohde.

   - KOHTEEN MÄÄRITYS OSOITEKIRJAN AVULLA
   - KOHTEEN MÄÄRITYS HAKUNUMERON AVULLA
   - KOHTEEN SYÖTTÄMINEN MANUAALISESTI
   - KOHTEEN MÄÄRITYS YLEISEN OSOITEKIRJAN AVULLA
   - KOHTEEN MÄÄRITYS LÄHETYSLOKIN AVULLA
   Näppäimen kuvake ilmaisee näppäimeen tallennetun kohteen tyypin.

   | Skannaa sähköpostiin
   | Skannaa FTP:lle
   | Skannaa verkkokansioon

   - Jos pikanäppäintä on kosketettu ja näyttöä vaihdetaan koskettamatta -näppäintä, kosketetun näppäimen kohde määritetään automaattisesti kohteeksi.
   - Kun suoritetaan Skannaa sähköpostiin -toimintoa, kopioita ja piilokopioita voi lähettää muihin osoitteisiin. Määritä osoitteet koskettamalla -näppäintä.
   - Voit määritellä useita osoitteita.
   - Jos haluat muuttaa [Aihe]-, [Tiedoston nimi]-, [Vastaanottaja]- tai [Leipäteksti]-asetusta, kosketa kohteen syöttökenttää tai [Vaihtoehdot]-näppäintä.
   - - AIHEEN, TIEDOSTONIMEN, VASTAUSOSOITTEEN JA LEIPÄTEKSTIN MUUTTAMINEN

3. #### Kosketa [Alkuperäinen]-näppäintä ja kosketa sitten [Kuvan suunta] -näppäintä, jonka suunta on sama kuin alkuperäisen kuvan.

   Alkuperäisen asiakirjan suunta on määritettävä oikein, jotta se skannataan oikeassa suunnassa (eli siten, että alkuperäisen asiakirjan yläreuna näytetään näytön yläreunassa).
   Kosketa asetusten määrittämisen jälkeen .

   - Voit muuttaa valotusta, tarkkuutta, tiedostomuotoa, väritilaa ja muita asetuksia. Lisätietoja on seuraavissa kohdissa.
   - - ALKUPERÄISASIAKIRJAN MOLEMPIEN PUOLIEN AUTOMAATTINEN SKANNAUS
     - ALKUPERÄISASIAKIRJAN SKANNAUSKOON MÄÄRITTÄMINEN PAPERIKOKONA
     - ALKUPERÄISASIAKIRJAN SKANNAUSKOON MÄÄRITTÄMINEN KÄYTTÄMÄLLÄ NUMEROARVOJA
     - KUVAN LÄHETYSKOON MÄÄRITTÄMINEN
     - SKANNAUKSEN VALOTUKSEN JA ALKUPERÄISEN KUVATYYPIN MÄÄRITYS
     - SKANNAUSTARKKUUDEN MÄÄRITYS
     - Skannaustilassa ja tiedonsyöttötilassa
     - VÄRITILA-ASETUKSEN MUUTTAMINEN
   - Koskettamalla [Muut]-näppäintä voit määrittää useita eri toimintoja, kuten lähetysajan tai erikokoisten alkuperäisten sivujen lähettämisen yhdessä.

4. #### Käynnistä alkuperäisen asiakirjan skannaus koskettamalla [Käynnistä]-näppäintä.

   Jos asetit alkuperäiset sivut asiakirjan syöttötasolle, kaikki sivut skannataan.
   Jos asetat alkuperäisen asiakirjan valotuslasille, skannaa sivu kerrallaan.
   Kun olet skannannut viimeisen alkuperäisen sivun, kosketa [Luku loppu] -näppäintä.
   Skannauksen ja lähetyksen päätteeksi kuuluu merkkiääni.
   - Voit katsoa esikatselukuvan ennen kuvan lähettämistä koskettamalla [Esikatselu]-näppäintä. Kun olet skannannut alkuperäisen asiakirjan koskettamalla [Esikatselu]-näppäintä, voit skannata seuraavan alkuperäisen asiakirjan koskettamalla [Lisäskannaus]-näppäintä. Aloita kuvan lähetys koskettamalla [Aloita]-näppäintä.
   - Koskettamalla [Toiminnon tarkastus] -näppäintä voi muuttaa kunkin skannattavan alkuperäisasiakirjan sivun valotusta, tarkkuutta, skannauskokoa ja lähetyskokoa. Jos Muut-toiminnoissa on valittu Korttitoiminto ja skannaat alkuperäisasiakirjan parillista sivua, voit muuttaa vain valotusta.

Takaisin ylös