# ERIKOKOISTEN ALKUPERÄISTEN ASIAKIRJOJEN SKANNAUS(SEKAKOKO ALKUPERÄINEN)

## Yleiskatsaus

Voit skannata erikokoisia alkuperäisasiakirjoja samaan aikaan automaattisella syöttölaitteella. Voit esimerkiksi skannata alkuperäisasiakirjoja, joiden joukossa on kokoja B4 (8-1/2" x 14") ja A3 (11" x 17") sekaisin.
Alkuperäisten skannauksen yhteydessä laite tunnistaa automaattisesti jokaisen alkuperäisen koon.
Toimintoa voi käyttää vain yhdessä alapuolella näkyvien alkuperäiskokojen kanssa.

- A3 ja B4, A3 ja B5, B4 ja A4 sekä A4 ja B5
- A4R ja B5, B4 ja A4R, B4 ja A5 sekä B5 ja A5
- 11" × 17" ja 8-1/2" × 14", 11" × 17" ja 8-1/2" × 13" sekä 11" × 17" ja 5-1/2" × 8-1/2"

- Kun Sekakokoinen alkuperäinen -vaihtoehto on valittu, alkuperäisen skannauskokoa ei voi määrittää.
- Kun alkuperäisen skannauskoko on valittu, Sekakokoinen alkuperäinen -asetusta ei voi määrittää.
- Tämä toiminto ei ole käytettävissä, jos [Järjestelmäasetukset] → [Laiteasetukset] → [Alkuperäisen koon tunnistuksen asetukset] -valintana on asetustilassa AB-3.

## Toiminta

1. #### Alkuperäisten asettaminen automaattiseen syöttölaitteeseen

   Aseta alkuperäiset asiakirjat siten, että kulmat on kohdistettu yhdessä syöttölaitteen vasempaan takakulmaan.
   - AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE

2. #### Määritä kohde.

   - KOHTEEN MÄÄRITYS OSOITEKIRJAN AVULLA
   - KOHTEEN MÄÄRITYS HAKUNUMERON AVULLA
   - KOHTEEN SYÖTTÄMINEN MANUAALISESTI
   - KOHTEEN MÄÄRITYS YLEISEN OSOITEKIRJAN AVULLA
   - KOHTEEN MÄÄRITYS LÄHETYSLOKIN AVULLA

3. #### Kosketa [Muut]-näppäintä ja sitten [Sekakokoinen alkuperäinen] -näppäintä.

   Valintamerkki tulee näkyviin kuvakkeeseen.
   Kun asetukset on tehty, kosketa [Edellinen]-näppäintä.

4. Aseta sekakokoisten alkuperäisten "Alkuperäinen"-asetukseksi "Autom.".

   ###### Sekakokoinen alkuperäinen -asetuksen peruuttaminen:

   Poista valintamerkki koskettamalla [Sekakokoinen alkuperäinen] -näppäintä.

5. #### Käynnistä alkuperäisen asiakirjan skannaus koskettamalla [Käynnistä]-näppäintä.

   Skannauksen ja lähetyksen päätteeksi kuuluu merkkiääni.
   Voit katsoa esikatselukuvan ennen faksin lähettämistä koskettamalla [Esikatselu]-näppäintä. Kun olet skannannut alkuperäisen asiakirjan koskettamalla [Esikatselu]-näppäintä, voit skannata seuraavan alkuperäisen asiakirjan koskettamalla [Lisäskannaus]-näppäintä. Aloita kuvan lähetys koskettamalla [Käynnistä]-näppäintä.
   Lisätietoja on kohdassa KUVAN TARKISTUS ENNEN LÄHETYSTÄ. Tämän toiminnon asetuksia ei voi kuitenkaan muuttaa esikatselunäytössä.

Takaisin ylös