# ERI SUHTEEN MÄÄRITTÄMINEN X:LLE JA Y:LLE

## Yleiskatsaus

Tässä osassa selitetään, miten vaaka- ja pystysuuntaiset kopiosuhteet voidaan määrittää erikseen.
Suhteen voi määrittää kahdella tavalla: määrittämällä vaakasuoran ja pystysuoran kopiointisuhteen suhteen erikseen väliltä 25–400 % yhden prosentin tarkkuudella tai määrittämällä alkuperäisen kuvan koko ja tulostuvan kuvan koko.
Kun vaakasuoraksi suhteeksi on valittu 50% ja pystysuoraksi 70%

Automaattista syöttölaitetta käytettäessä pysty- ja vaakasuuntaiseksi kopiosuhteeksi määritetään 25–200 %.

###### "XY zoom" -asetuksen peruuttaminen:

Kosketa [Zoom]-välilehteä tai [Peruuta]-näppäintä suhdeasetusnäytöllä.

## Toiminta

### Esiasetetun suhdenäppäimen käyttäminen

1. #### Kosketa [Kopiosuhde]-näppäintä ja sitten [XY Zoom] -välilehteä.

2. #### Kosketa [X]-näppäintä ja aseta X-(vaaka)suhde.

   Voit määrittää suhteen nopeasti määrittämällä arvon ensin lähelle haluttua arvoa numeronäppäimillä ja säätämällä sitä sitten -näppäimillä.
   Kosketa X (vaaka)- ja Y (pysty) -alueita ja syötä koot numeronäppäimillä.

3. #### Kosketa [Y]-näppäintä ja aseta Y-(pysty)suhde samalla tavoin kuin [X]-näppäimellä.

   Kosketa asetusten määrittämisen jälkeen .
   Tarkista, että paperikoko sopii valittuun suhteeseen.

### Kuvan mittasuhteiden määrittäminen

1. #### Kosketa [Kopiosuhde]-näppäintä ja sitten [XY Zoom] -välilehteä.

2. #### Kosketa [Koon mukaan] -näppäintä.

3. #### Määritä alkuperäisen kuvan koko ja kopiointikoko.

   Kosketa kuvakoko- ja ulostulokokoaluetta ja syötä koot numeronäppäimillä.
   Tarkista, että paperikoko sopii valittuun suhteeseen.
   Kosketa asetusten määrittämisen jälkeen .

   - ###### Jos syötetty koko on väärä:

     Kosketa [C]-näppäintä ja syötä sitten oikea koko.

   - ###### Kaikkien asetusten peruuttaminen:

     Kosketa [Peruuta]-näppäintä.

Takaisin alkuun