# PAPERIKAUKALON ASETUKSET

Nämä asetukset määrittävät automaattisen tason vaihtotoiminnon sekä jokaisen paperitason paperityypin ja -koon.

### Automaattinen Kaukalon Vaihto

Jos paperi loppuu tasolla kesken tulostuksen, tämä asetus määrittää, valitaanko automaattisesti toinen taso, jolla on saman tyyppistä tai kokoista paperia, ja jatkuuko tulostus.

### Tasojen asetukset

Näillä asetuksella määritetään paperitasojen toiminnot, paperityppi ja paperikoko.
Kun tason nimeä kosketaan, tason tallennusnäyttö tulee näkyviin.

###### Asetuskohtien luettelo

Kohta | Kuvaus
--- | ---
Tyyppi | Valitse tasolle lisättävä paperityyppi. Valittavat paperityypit vaihtelevat paperitason mukaan. Lisätietoja on kohdassa "Kaukalo- Asetukset.". Lisätietoja käyttäjän tyyppiasetuksista on kohdassa "Paperityypin Tunnistus".
Koko | Valitse paperikoko luettelosta. Valittavat paperikoot vaihtelevat paperitasoittain. Myös edellä olevassa kohdassa valittu paperityyppi voi vaikuttaa paperikoon valintaan. Lisätietoja on kohdassa "Kaukalo- Asetukset.". Jos haluttu koko ei ole luettelossa, valitse [Suora syöttö] ja syötä koko itse (koskee vain ohisyöttötasoa). Lisätietoja on kohdassa "Kaukalo- Asetukset.".
Hyväksytyn työn syöttö | Valitse käytettävät tilat. Jos et halua käyttää jotakin toimintoa valitulla tasolla, poista toiminto käytöstä.
Kaksoissyötön tunnistusasetus | Valitse tunnistetaanko kaksoissyöttö.

- Jos määritetty paperikoko poikkeaa tasolla olevan paperin koosta, tulostuksessa voi esiintyä ongelmia tai syöttövirheitä.
  Lisätietoja tason paperikoon muuttamisesta on kohdassa "ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ".
- Paperiasetukset, kuten "Pysyvä paperikoko" asetetaan automaattisesti paperityypin valinnan yhteydessä. Paperikaukalon asetuksia ei voi määrittää tässä näytössä.
- Jos "asetustilassa (Pääkäyttäjä)" on valittu [Järjestelmäasetukset] → [Laiteasetukset] → [Kaukaloasetusten poistaminen käytöstä], tasoasetuksia ei voi määrittää (ohisyöttötaso on poikkeus).

###### Kaukalo- Asetukset

Paperikaukalo | Paperityyppi | Koko | Kaksoissyötön tunnistusasetus
--- | --- | --- | ---
Taso 1 | Tavallinen, esitulostettu, kierrätyspaperi, kirjelomake, esirei’itetty, värillinen, käyttäjätyyppi | letter (8-1/2" × 11"), A4. | Poista käytöstä
Taso 2 | letter (8-1/2" × 11"), A4 | Poista käytöstä
Taso 3 | Tavallinen, esitulostettu, kierrätyspaperi, kirjelomake, esirei’itetty, värillinen, paksu paperi 1*1, paksu paperi 2*1, käyttäjätyyppi | Auto-Inch (12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R), Auto-AB (A3W, A4W*2, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 9 × 12", 8K, 16K, 16KR | Poista käytöstä
Taso 4 | Tavallinen, esitulostettu, kierrätyspaperi, kirjelomake, esirei’itetty, värillinen, paksu paperi 1*1, paksu paperi 2*1, käyttäjätyyppi | Auto-Inch (12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2R), Auto-AB (A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")), Koon syöttö tuumina, Koon syöttö-AB, 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13-1/2", 9" x 12" (A4W), 8K, 16K, 16KR | Poista käytöstä
Tarrat | Auto-Inch (Letter (8-1/2" × 11"), Letter R (8-1/2" × 11"R)), Auto-AB (A4, A4R, B5, B5R) | Poista käytöstä
Kalvo | Auto-Inch (Letter (8-1/2" × 11"), Letter R (8-1/2" × 11"R)), Auto-AB (A4, A4R) | Poista käytöstä
Välilehtipaperi | Auto-Inch (Letter (8-1/2" × 11")), Auto-AB (A4) | Poista käytöstä
Taso 5 (kun MX-LC12 on asennettu) | Tavallinen, esitulostettu, kierrätyspaperi, kirjelomake, esirei’itetty, värillinen, paksu paperi 1*1, paksu paperi 2*1 | 8-1/2" ｘ 11", A4, B5 | Poista käytöstä
Taso 5 (kun MX-LC13 N on asennettu) | Tavallinen, esitulostettu, kierrätyspaperi, kirjelomake, esirei’itetty, värillinen, paksu paperi 1*1, paksu paperi 2*1, paksu paperi 3*1, ohut paperi, kiiltävä paperi, käyttäjätyyppi | Auto-Inch (12" × 18" (A3W), 11" × 17", 8-1/2" × 14"*2, 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R, 8-1/2" × 13-1/2"*2, 8-1/2" × 13-2/5"*2, SRA3, SRA4, A3, B4, 9" × 12" (A4W), A4, A4R*2, B5, B5R*2), Auto-AB (A3W (12" × 18"), 11" × 17", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")*2, 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5")*2, 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2")*2, 8-1/2" × 11", SAR3, SAR4, A3, B4, A4W (9" × 12"), A4, A4R, B5, B5R), Koon syöttö tuumina, Koon syöttö-AB, 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 234 mm x 318 mm, 312 mm x 440 mm, 220 mm x 312 mm | Poista käytöstä
Kalvo | Sama kuin taso 4
Välilehtipaperi | Sama kuin taso 4
Taso 6 (kun MX-LC13 N on asennettu) | Tavallinen, esitulostettu, kierrätyspaperi, kirjelomake, esirei’itetty, värillinen, paksu paperi 1*1, paksu paperi 2*1, paksu paperi 3*1, paksu paperi 4*1, ohut paperi, välilehtipaperi, kalvo, kiiltävä paperi, tarrat, käyttäjätyyppi | Sama kuin taso 5 (kun MX-LC13 N on asennettu). | Poista käytöstä
Taso 7 (Kun kaksi suuren kapasiteetin tasoa on asennettu) | Sama kuin taso 5 (kun MX-LC13 N on asennettu). | Sama kuin taso 5 (kun MX-LC13 N on asennettu). | Poista käytöstä
Taso 8 (Kun kaksi suuren kapasiteetin tasoa on asennettu) | Sama kuin taso 6 (kun MX-LC13 N on asennettu). | Sama kuin taso 5 (kun MX-LC13 N on asennettu). | Poista käytöstä
Ohisyöttötaso (laitteessa) | Tavallinen, esitulostettu, kierrätyspaperi, kirjelomake, esirei’itetty, värillinen, paksu paperi 1*1, paksu paperi 2*1, paksu paperi 3*1, paksu paperi 4*1, ohut paperi, kiiltävä paperi, käyttäjätyyppi | Auto-Inch (12" × 18" (A3W), 11" × 17", 8-1/2" × 14"*2, 8-1/2" × 13-2/5"*2, 8-1/2" × 13-1/2"*2, 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2"R, A3, B4, 9" × 12" (A4W), A4, B5R), Auto-AB (A3W (12" × 18"), A3, B4, A4W (9" × 12"), A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" × 17", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")*2, 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5")*2, 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2")*2, 8-1/2" × 11"), Koon syöttö tuumina, Koon syöttö-AB, 8K, 16K, 16KR | Poista käytöstä
Kalvo | Sama kuin taso 4
Välilehtipaperi | Sama kuin taso 4
Tarrat | Sama kuin taso 4
Ohisyöttötaso (kun MX-LC13 N on asennettu) | Tavallinen, esitulostettu, kierrätyspaperi, kirjelomake, esirei’itetty, värillinen, paksu paperi 1*1, paksu paperi 2*1, ohut paperi, kalvo, käyttäjätyyppi | Auto-Inch (12" × 18" (A3W), 9" × 12" (A4W), 11" × 17", 8-1/2" × 14"*2, 8-1/2" × 13-1/2"*2, 8-1/2" × 13-2/5"*2, 8-1/2" × 11"R*2, 8-1/2" × 11", 7-1/4" × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2"R, A3, B4, A4) Auto-AB (A3W (12" × 18"), A3, B4, A4W (9" × 12"), A4, A4R*2, B5, B5R, A5R, 11" × 17", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")*2, 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5")*2, 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2")*2, 8-1/2" × 11"), Koon syöttö tuumina, Koon syöttö-AB, SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 234 mm x 318 mm, 312 mm x 440 mm, 220 mm x 312 mm | Poista käytöstä
Kalvo | Sama kuin taso 4
Välilehtipaperi | Sama kuin taso 4
Syöttölaite (ylä) | Tavallinen, esitulostettu, kierrätyspaperi, kirjelomake, esirei’itetty, värillinen, paksu paperi 1*1, paksu paperi 2*1, käyttäjätyyppi | Auto-Inch (12" × 18" (A3W), 11" × 17", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R*2, 8-1/2" × 14"*2, 8-1/2" × 13"-1/2*2, 8-1/2" × 13-2/5"*2, 7-1/4" × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2R, A3, B4, 9" × 12" (A4W), A4) Auto-AB (A3W (12" × 18"), 11" × 17", 8-1/2" × 11", A3, B4, A4W (9" × 12"), A4, A4R*2, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")*2, 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5")*2, 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2")*2, B5, B5R, A5R) Koon syöttö tuumina, Koon syöttö-AB, SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 234 mm x 318 mm, 312 mm x 440 mm, 220 mm x 312 mm | -
Syöttölaite (ala) | -

*1 Paksu paperi 1: 28 lbs bond – 65 lbs index (106 g/m2 – 176 g/m2)
paksu paperi 2: 65 lbs index – 80 lbs Cover (177 g/m2 – 220 g/m2)
paksu paperi 3: 80 lbs bond – 140 lbs index (221 g/m2 – 256 g/m2)
paksu paperi 4: 140 lbs index – 110 lbs Cover (257 g/m2 – 300 g/m2)
*2 Automaattisesti havaittu koko asetetaan "Val. samanl. koot autom. tunnist. varten" -toiminnossa (lisätietoja seuraavassa).

### Val. samanl. koot autom. tunnist. varten

"Val. samanl. koot autom. tunnist. varten" -toiminnolla valitaan paperikoko, joka havaitaan automaattisesti vastaavien kokojen joukosta, kun automaattinen paperikoon tunnistus on käynnissä.
Kosketa [Saman koon valinta] -näppäintä avataksesi Val. samanl. koot autom. tunnist. varten -näytön.
Kun lisäksi on valittu paperikoko, mikä tahansa havaittu paperikoko havaitaan valituksi.

Kaukalo | Auto-Inch | Auto-AB
--- | --- | ---
Taso 5/taso 6 (Kun suuren kapasiteetin tasot on asennettu) | 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 14" | 8-1/2" × 13" (216 mm × 330 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm)
Taso 7/taso 8 (Kun kaksi suuren kapasiteetin tasoa on asennettu)
Ohisyöttötaso (laitteessa) | 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm) | 8-1/2" × 13" (216 mm × 330 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm)
Ohisyöttötaso (kun suuren kapasiteetin tasot on asennettu) | 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 11"R, 8-1/2" × 14" | 8-1/2" × 13" (216 mm × 330 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), A4R
Syöttölaite (ylä) | 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 11"R, 8-1/2" × 14" | 8-1/2" × 13" (216 mm × 330 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), A4R
Syöttölaite (ala)

## Mukautetun koon rekisteröinti (Ohisyöttötaso)

### Ohisyöttötaso

Jos käytät ohisyöttötasolla usein muuta kuin vakiokokoista paperia, rekisteröi kyseinen paperikoko ennalta.
Kun paperikoko rekisteröidään, sitä ei tarvitse asettaa aina kyseistä kokoa käytettäessä.
Laitteeseen voi rekisteröidä enintään seitsemän paperikokoa.
Kosketa sitä näppäintä ([Mukautettu 1] - [Mukautettu 7]), johon haluat rekisteröidä paperikoon tai jota haluat muuttaa. Rekisteröintinäyttö avautuu.
Valitse koon syöttäminen tuumina ("Koon syöttö-Inch") tai millimetreinä ("Koon syöttö-AB") ja aseta sitten paperin X- ja Y-mitat.

###### Asetuskohtien luettelo

Tuumavalinta | Paperitason sijainti | Asetusalue
--- | --- | ---
Koon syöttö-Inch | Asennettuna laitteeseen | X-akselin suunta: 7-1/5" – 18" Y-akselin suunta: 4" – 12"
Suurkapasiteettitaso | X-akselin suunta: 5-1/2" – 18-1/2" Y-akselin suunta: 4" – 12-1/2"
Koon syöttö-AB | Asennettuna laitteeseen | X-akselin suunta: 182 mm – 457 mm Y-akselin suunta: 100 mm – 305 mm
Suurkapasiteettitaso | X-akselin suunta: 140 mm – 470 mm Y-akselin suunta: 100 mm – 320 mm

### Taso 4, Suurkapasiteettitaso (MX-LC13 N)

Jos käytät usein muuta kuin vakiokokoista paperia, rekisteröi kyseinen paperikoko ennalta. Kun paperikoko rekisteröidään, sitä ei tarvitse asettaa aina kyseistä kokoa käytettäessä.
Tämän voi tehdä käyttöpaneelin [Kaukalo- Asetukset.] kohdassa. Kosketa [Suora syöttö] tason [Koko]-välilehdellä ja rekisteröi paperikoko. Valitse sitten mittayksikkö ja aseta koon syöttäminen tuumina ("Koon syöttö-Inch") tai millimetreinä ("Koon syöttö-AB") ja aseta sitten paperin X- ja Y-mitat.

###### Asetuskohtien luettelo

Tuumavalinta | Paperitason sijainti | Asetusalue
--- | --- | ---
Koon syöttö-Inch | Taso 4 | X-akselin suunta: 5-7/8" – 18" Y-akselin suunta: 4" – 12"
Suurkapasiteettitasot | X-akselin suunta: 7-1/5" – 18-1/2" Y-akselin suunta: 7-1/5" – 12-1/2"
Koon syöttö-AB | Taso 4 | X-akselin suunta: 148 mm – 457 mm Y-akselin suunta: 100 mm – 305 mm
Suurkapasiteettitasot | X-akselin suunta: 180 mm – 470 mm Y-akselin suunta: 180 mm – 320 mm

## Paperiasetuksen rekisteröinti

Voit rekisteröidä Paperin ominaisuus -kohdassa kullekin paperille useita optimointiasetuksia ja parantaa tulostetun paperin laatua.
Aseta Paperin ominaisuus valitsemalla [Järjestelmäasetukset] → [Lokeroasetukset/ paperiasetukset] → [Paperiasetukset].
Kun Paperiasetukset-kohdassa kosketaan [Lisää], Paperiasetusten rekisteröintinäyttö avautuu. Voit rekisteröidä kunkin paperin asetukset Paperiasetusten rekisteröinti -kohdassa. Voit myös valita Paperin ominaisuus -asetuksen Käytt.tyypin asetus -kohdassa.
Valitsemalla Paperin asetuksissa käytettävälle paperille lisäasetukset, voit tulostaa tulostusmateriaaliin parhaiten soveltuvalla tavalla.
Enintään 1000 ominaisuutta voidaan rekisteröidä.

Kohta | Kuvaus
--- | ---
Nimi | Syötä nimi paperiasetuksille (enintään 50 täysleveää/puolileveää merkkiä).
Hakunumero | Aseta hakunumero.
[Oletusasetukset]-välilehti
Pap. painon asetus | Valitse käytettävän paperin paino.
| Yksikkö | Aseta paperin painossa käytettävä yksikkö.
Paperityyppi | Aseta paperityyppi kiiltävyyden mukaan.
Paperitiedot | Aseta kun käytetään värillistä paperia, välilehtipaperia tai esirei'itettyä paperia.
Paperin ominaisuus | Aseta käytettävän paperin ominaisuudet. Katso lisätietoja ominaisuuksista asetuksista "Paperityypin Tunnistus".
[Tiedot]-välilehti
Yhdistämislämpötila-asetuset | Aseta käytettävälle paperille soveltuva lämpöyksikön lämpötila.
Kaksoissyötön tunnistusasetus | Määritä havaitaanko kaksoissyötöt. Tätä toimintoa ei voi käyttää, kun käytetään paperia, joka on painavampaa kuin 68 lbs. (256 g/m2).
Nykyisen arvoasetuksen siirto | Aseta virta siirtoyksikköön, jota käytetään väriaineen siirtämiseen siirtohihnalle. Säätämällä siirtoyksikön virtaa voidaan korjata siirto-ongelmia, kuten riittämätöntä siirtoa siirtohihnalle.
Moottorin nopeusasetus | Voit säätää moottorin nopeuden ja nopeuden muutosajoituksen.
Maksimitiheyden säätö | Tällä tehdään maksimitiheyden säätö.
Puoli1/2, XY suhdeaset. | Määritä asetukset, joiden avulla kuvan koko tasataan kaksipuoleisessa tulostuksessa. Tämä säätää kuvakoon paperin puolella 1 että puolella 2.
Puoli1/2, XY tulostusas. | Määritä asetukset, joiden avulla puoli 1 ja puoli 2 keskeltä täsmää kaksipuoleisessa tulostuksessa. Tämä korjaa puolen 1 ja puolen 2 kohdistusvirheet.

- Käytettävästä tasosta riippuen valittavissa asetusvaihtoehdoissa voi olla rajoituksia tai asetus ei ehkä ole mahdollinen.
- Asetettavat parametrit vaihtelevat asennettujen oheislaitteiden mukaan.
- Puoli1/2, XY suhdeaset. voidaan valita vain, kun laitetta käytetään tulostimena.
- Joidenkin paperityyppien ominaisuudet eivät tarjoa riittävää tulostusjälkeä.

## Puoli1/2, XY suhdeaset. / Puoli1/2, XY tulostusas.

### Puoli1/2, XY suhdeaset.

Puoli1/2, XY suhdeaset. -asetusta käytetään eliminoimaan tulostuspoikkeama muuttamalla Puoli 1/Puoli 2 -suhde siten, että tulostuskoot täsmäävät.
Kosketa [Muuta] Puoli1/2, XY suhdeaset. -asetuksissa ja avaa Puoli1/2, XY suhdeaset. -asetuksien lisäasetusnäyttö.

1. #### Tulosta testikuvio

   Tulosta ennen aloittamista testikuvio Puoli1/2, XY suhdeaset. -asetuksien [Koetulostus]-kohdasta. Yksi sivu asetuskuvioita tulostetaan kaksipuoleisella tulostuksella.
   Katso tarkemmin mittauskuvioista kohdasta "Mittauskuviot asetuksille Puoli1/2, XY suhdeaset. / Puoli1/2, XY tulostusas.".

2. #### Laske arvot kuviosta ja syötä arvot.

   [AB -koot]
   Mittaa pituus (a-1) mm:inä. Jaa 10 000 (a-1):n mitatulla pituudella ja syötä kyseinen arvo kohtaan [Y] asetukselle Puoli 1.
   Mittaa pituus (b-1) mm:inä. Jaa 10 000 (b-1):n mitatulla pituudella ja syötä kyseinen arvo kohtaan [X] asetukselle Puoli 1.
   [Tuumakoot]
   Mittaa pituus (a-2) tuumina. Jaa 500 (a-2):n mitatulla pituudella ja syötä kyseinen arvo kohtaan [Y] asetukselle Puoli 1.
   Mittaa pituus (b-2) tuumina. Jaa 500 (b-2):n mitatulla pituudella ja syötä kyseinen arvo kohtaan [X] asetukselle Puoli 1.
   Laske arvot asetukselle Puoli 2 samalla tavoin kuin Puoli 1, ja syötä arvot X ja Y asetukselle Puoli 2.
   Mittaaminen käyttämällä muuta mittausviivaa kuin edellä
   Kun laskelma tehdään muista kuin edellä mainituista viivoista, käytä seuraavaa kaavaa.
   Pituus määritettynä mittausviivan välillä ÷ todellinen etäisyys mittausviivojen välillä x 100 = X-, Y-arvot
   Katso seuraavasta taulukosta tarkemmin kohdan "Pituus määritettynä mittausviivan välinä" tiedot.

   Mittausviiva(Mittausmerkki) | Mittausviivan välin määrittämä pituus
   --- | ---
   Apuviiva | 50 mm (1,969 tuumaa)
   | 100 mm
   | 5 tuumaa

3. #### Kosketa [OK]-näppäintä.

4. #### Palaa vaiheeseen 1 ja tarkista säädön tulos.

   Jos koossa on poikkeama säädön tuloksena, toista säätöä kunnes poikkeama on poistettu.
   - Jos tulostuskohta siirtyy näiden asetusten vuoksi, määritä Puoli1/2, XY tulostusas.
   - Puoli1/2, XY suhdeaset. voidaan käyttää vain, kun laitetta käytetään tulostimena.

   ### Puoli1/2, XY tulostusas.

   Puoli1/2, XY tulostusas. käytetään täsmäämään Puoli 1 ja Puoli 2 keskiosat, jotta poistetaan tulostuksen kohdistusvirheet
   Kosketa [Muuta] Puoli1/2, XY tulostusas.-asetuksissa ja avaa Puoli1/2, XY tulostusas. -asetuksien lisäasetusnäyttö.

   #### Valitse Puoli1/2, XY tulostusas. -asetuksissa käytettävä yksikkö

   Valitse asetuksissa käytettävä yksikkö koskemalla [mm].

   #### Tulosta testikuvio

   Tulosta ennen aloittamista testikuvio Puoli1/2, XY tulostusas. -asetuksien [Koetulostus]-kohdasta. Yksi sivu asetuskuvioita tulostetaan kaksipuoleisella tulostuksella.
   Katso lisätietoja mittauskuvioista kohdasta "Mittauskuviot asetuksille Puoli1/2, XY suhdeaset. / Puoli1/2, XY tulostusas.".

   #### Lue asteikko kuvioista ja syötä arvot.

   Taita arkki kahtia keskeltä vaakasuuntaan ja pystysuuntaan taittoviivoilta, taita ja palaa avaamalla taitos.
   Mittaa taitoskohdat X ja Y asteikolla kohtiin Puoli1 ja Puoli2 ja syötä arvot.
   Jos molempien päiden arvot ovat eri, syötä keskiarvo.

   #### Kosketa [OK]-näppäintä.

   #### Palaa vaiheeseen 2 ja tarkista säädön tulos.

   Jos koossa on poikkeama säädön tuloksena, toista säätöä kunnes poikkeama on poistettu.
   - Mittauskuvion mittausviivan sisältö vaihtelee paperikoon mukaan. Mittaa mittausviivasta lähinnä paperin reunaa.
   - Käytön säätöaluetta Y-suunnassa (± 3 mm) ei ehkä voida taata laitteen asetuksista tai paperikoosta riippuen.
   - Kun leveys vaaka- tai pystysuuntaan on enintään 100 mm, mittaa apuviivasta.
   - Jos asetusta on käytettävä Puoli1/2, XY suhdeaset. -asetusten kanssa, määritä ensin Puoli1/2, XY suhdeaset. -asetukset.
   - Muutokset laitteen käyttöympäristössä, kuten kosteus ja lämpötila, saattavat aiheuttaa noin 1 mm:n poikkeaman Puoli1/2, XY tulostusas. -sijainnissa.

   ### Mittauskuviot asetuksille Puoli1/2, XY suhdeaset. / Puoli1/2, XY tulostusas.

   Määritä Puoli1/2, XY suhdeaset. ja Puoli1/2, XY tulostusas. tulostamalla mittauskuvio.
   Mittauskuvion sisältö

   Nro | Kohta | Kuvaus
   --- | --- | ---
   1 | Mittausviiva | Mittauksen viiteviiva. Mittausviivat AB-ko'oille ja tuumako'oille on luotu.
   2 | Pisteviiva | Viiva näkyy puolen 1 ja puolen 2 läpi ja sen avulla voit silmämääräisesti tarkistaa täsmäytyksen poikkeaman. Viiva tulostetaan samaan kohtaan puolelle 1 ja puolelle 2. Jos silmämääräisestä tarkistuksessa ilmenee, ettei viivoja ole kohdistettu, puolen 1 ja puolen 2 tulostuskohtia ei ole täsmätty.
   3 | Apuviiva | Apuviiva sijaitsee 25 mm paperin keskiosasta. Kun paperikoko on enintään 100 mm, käytät tätä viivaa mittauksessa.
   4 | Huomautus (Puoli 1 / Puoli 2) | Nämä osoittavat Puolen 1 ja Puolen 2.
   5 | Huomio (X/Y-akseli) | Kun avataan asetukset, näillä ilmaistaan paperin X- ja Y-akselit.
   6 | Apuviiva (suurennos) | Osoittaa sijaintia, joka on ±1 % mitatusta etäisyydestä.

   Sama mittauskuviosisältö tulostetaan saman kokoisena paperikoosta riippumatta. Mittauskuvion ulkoreuna trimmataan paperikokoon sopivaksi.
   Esimerkki: AB-kokoon trimmattu sisältö

   Esimerkki: Tuumakokoon trimmattu sisältö

   Takaisin ylös