# VERKON TILA

Verkon tilanäytössä on yleisiä tilatietoja ja TCP/IP-, NetWare-, EtherTalk- ja NetBIOS-protokolliin liittyviä tietoja.

Kohta | Kuvaus
--- | ---
Yleistä | Näyttää verkon yhteisiä tietoja. Linkin tila: Näyttää verkkokortin tiedonsiirtonopeuden ja kaapelitiedot. Kaksipuolisen tulostuksen tila: Näyttää verkkokortin kaksipuolisen tulostuksen tilan. Laiteosoite: Näyttää verkkokortin MAC-osoitteen. Tulostimen tila käynnistettäessä: Näyttää, tulostetaanko tila käynnistettäessä. Laitteen nimi: Näyttää laitteen nimen. Toimialueen nimi: Näyttää toimialueen nimen. Vastaanottotaso (maks. 100): Näyttää langattoman LAN-verskon vastaanottotason, kun on kytketty langaton LAN-USB-sovitin.
TCP/IP | Näyttää TCP/IP-protokollan nykyisen tilan. IPv4-asetukset: Näyttää IPv4-protokollan asetukset. DHCP/BOOTP: Valitsee, haetaanko IP-osoite DHCP/BOOTP-palvelimelta. RARP: Näyttää RARP-protokollan tilan. IPv4-osoite: Näyttää IPv4-osoitteen. Aliverkon peite: Näyttää nykyisen aliverkon peitteen. Oletusyhdyskäytävä: Näyttää nykyisen oletusyhdyskäytävän. IPv6-asetukset: Näyttää IPv6-tilan. DHCPv6: Näyttää DHCPv6-palvelimen tilan. Manuaalinen osoite: Näyttää manuaalisesti määritetyn IPv6-osoitteen. Oletusyhdyskäytävä: Näyttää nykyisen oletusyhdyskäytävän. Link-local osoite: Näyttää link-local-osoitteen. Tilaton osoite 1: Näyttää tilattoman osoitteen. Tilaton osoite 2: Näyttää tilattoman osoitteen. Tilallinen osoite: Näyttää tilallisen osoitteen.
DNS | Näyttää DNS-palvelimen tilan. Ensisijainen palvelin: Näyttää ensisijaisen DNS-palvelimen nykyisen IP-osoitteen. Toissijainen palvelin: Näyttää toissijaisen DNS-palvelimen nykyisen IP-osoitteen. Toimialueen nimi: Näyttää DNS-palvelimen nykyisen toimialueen nimen.
WINS | Näyttää WINS-palvelimen tilan. Ensisijainen palvelin: Näyttää ensisijaisen WINS-palvelimen nykyisen IP-osoitteen. Toissijainen palvelin: Näyttää toissijaisen WINS-palvelimen nykyisen IP-osoitteen. Ensisijainen palvelin (DHCP): Näyttää ensisijaisen WINS-palvelimen nykyisen IP-osoitteen (DHCP). Toissijainen palvelin (DHCP): Näyttää toissijaisen WINS-palvelimen nykyisen IP-osoitteen (DHCP). Scope ID: Näyttää nykyisen WINS Scope ID:n. Scope ID (DHCP): Näyttää nykyisen WINS Scope ID:n (DHCP).
NetWare-tila | Näyttää NetWare-tilan. NetWare: Näyttää verkkoprotokollan tilan. Kehyksen tyyppi: Näyttää kehyksen tyypin. Verkon numero: Näyttää verkon numeron. Toimintatila: Näyttää toimintatilan. PSERVERin nimi: Näyttää tulostinpalvelimen nimen. NDS-puu: Näyttää NDS-puun nimen. NDS-konteksti: Näyttää NDS-kontekstin.
EtherTalk-tila | Näyttää EtherTalk-tilan. EtherTalk: Näyttää EtherTalk-protokollan tilan. Alueen nimi: Näyttää alueen nimen. Tyypin nimi: Näyttää tyypin nimen. Objektin nimi: Näyttää objektin nimen.
NetBIOS-tila | Näyttää NetBIOS-tilan. NBT/WINS: Näyttää NBT/WINS-protokollan tilan. Pääselain: Näyttää pääselaimen.

Takaisin ylös