# LAJITELTUJEN KOPIOIDEN SATULANIDONTA

## Yleiskatsaus

Tämä toiminto nitoo kunkin kopiosarjan kahdesta kohtaa keskeltä paperia, taittaa kopiot keskeltä ja siirtää ne ulostulotasolle. Satulataitossa laite trimmaa sivuleikkauksen, mikä tekee kuvatulosteesta näyttävämmän.

- Voit tarkistaa niittien sijainnin kohdassa "KOPIOINNIN ESIKATSELUN NÄYTTÖ".
- Satulanidonnan käyttöä varten tarvitaan satulanidontaviimeistelijä.
- Trimmitoiminto on käytettävissä vain, jos trimmilaite on asennettu laitteeseen.

## Toiminta

### Satulanidonta

1. #### Kosketa [Ulostulo]-näppäintä.

2. #### Kosketa [Nido]-välilehteä ja sitten [Satulanidonta]-näppäintä.

3. #### Kosketa [Vasen sidonta]- tai [Oikea sidonta]-näppäintä, valitse alkuperäinen ja määritä kansilehtiasetus.

   Kosketa asetusten määrittämisen jälkeen .

   Jos skannattuja alkuperäisiä on enemmän kuin arkkeja voi nitoa, näyttöön avautuu viesti. Kosketa [Jaa]-, [Jatka]- tai [Peruuta]-näppäintä.
   [Jaa]: Jakaa sivut nidottaviin sarjoihin ja lajittelee ne. Jos olet valinnut kansiasetukset, et voi käyttää tätä toimintoa.
   [Jatka]: lajittelu jatkuu mutta tulosteita ei nidota.
   [Peruuta]: nitova lajitteluasetus peruutetaan.

   ###### Satulanidonnan peruuttaminen:

   Kosketa [Pois]-näppäintä.

### Trimmimoduulin asetus

1. #### Satulanidonnan ollessa valittuna kosketa [Siist.l Asetus] -näppäintä.

2. #### Kosketa [Päällä] -näppäintä ja määritä trimmausmäärä.

   Kosketa trimmausleveyden numeroarvonäyttöä ja syötä sallittu määrä numeronäppäimillä. Muussa tapauksessa kosketa .
   Kosketa asetusten määrittämisen jälkeen .

   ###### Trimmimoduulin asetuksen peruuttaminen:

   Kosketa [Pois]-näppäintä.

Takaisin ylös