# NIDONTATOIMINTO

## Yleiskatsaus

Jos viimeistelijä (100 arkin nidonta) on asennettu, voit nitoa asetetut paperiarkit nipuksi. (Nidontatoiminto)
Jos satulanidontaviimeistelijä (100 arkin sidonta) on asennettu, voit nitoa paperit kahdesta kohtaa keskeltä ja taittaa ne ennen niiden siirtämistä ulostulotasolle. (Satulanidontatoiminto)

Nidonta | Satulanidonta
--- | ---

Voit käyttää satulanidontatoimintoa A4R–A3W-kokoisille (8-1/2"x11"R–12"x18") papereille.

- Satulanidontatoimintoa ei voi käyttää yhdessä muiden manuaalisten viimeistelytoimintojen kanssa.
- Jos lisäät vain yhden paperiarkin, kun nidontatoiminto on PÄÄLLÄ, nidontatoiminto kytketään väliaikaisesti POIS ja arkkia ei nidota.

### Kopiota/Sivua-toiminto

Jos haluat nitoa useita sarjoja kerrallaan, käytä Kopiota/Sivua-toimintoa.
Lisää lajitellut paperit, kosketa [Kopioita/Sivua]-näppäintä ja syötä kopioiden määrä ja sivujen määrä kopiosarjaa kohti.

Kopiota/Sivua-toiminnon asetukset eivät ole voimassa paperin taitto- ja rei'itystoiminnoissa.

### Trimmimoduulin asetus

Jos trimmilaite on asennettuna, sillä voi siistiä ylimääräiset paperireunat pois, jolloin viimeistely on siistimpi.

## Toiminta

### Nidontatoiminnon valitseminen

Kosketa haluamaasi nidontanäppäintä kohdassa [Nidonta].
Ulostulotaso valitaan automaattisesti valitun nidontanäppäimen mukaan.

###### Nidontatoiminnon peruuttaminen:

Kosketa valittua nidontanäppäintä uudestaan.

### Kopioiden määrän asettaminen (sivujen määrä)

1. #### Kosketa [Kopiota/Sivua]-näppäintä.

2. #### Kosketa [Manuaal.] -näppäintä.

3. #### Määritä tulostettava kopiomäärä ja sivumäärä sarjaa kohti.

   Kosketa tulostettavien sarjojen lukumäärää ja kunkin sarjan sivumäärää ja syötä arvot numeronäppäimillä. Muussa tapauksessa kosketa -näppäintä ja syötä arvot.
   Kosketa asetusten määrittämisen jälkeen .
   Jos valitset kopioiden määräksi tai sivujen määräksi [Kaikki sivut], valitse tulostettavien erien määräksi "1".
   Jos asetat enemmän kopioita tai sivuja kuin nidottavien kopioiden tai sivujen enimmäismäärä, esiin tulee viesti ja [Aloita]-näppäin ei ole käytössä.
   Määritä nidottavien kopioiden tai sivujen enimmäismäärä Aloitusopas kohdasta "Tekniset tiedot".

### Trimmimoduulin asetus (satulanidonnan ollessa valittuna)

Valitse trimmimoduulin asetus, trimmilaite tulee olla asennettuna.

1. #### Kun valittuna on satulanidonta, kosketa [Siist. asetus] -näppäintä.

2. #### Kosketa [Päällä] -näppäintä ja määritä trimmausmäärä.

   Kosketa trimmausleveyden numeroarvonäyttöä ja syötä sallittu määrä numeronäppäimillä. Muussa tapauksessa kosketa -näppäintä ja syötä arvot.
   Kosketa asetusten määrittämisen jälkeen .

   ###### Trimmimoduulin asetuksen peruuttaminen:

   Kosketa [Pois]-näppäintä.

Takaisin ylös