# TAITTOYKSIKKÖ

## Yleiskatsaus

Taittoyksikköä voidaan käyttää Z-taittoon, kirjetaittoon, haitaritaittoon, kaksoistaittoon ja yksinkertaiseen taittoon.
Taittoyksikön asentaminen edellyttää viimeistelijää (100 arkin nidonta) tai satulaviimeistelijää (100 arkin nidonta).

### Toimintojen nimet

Kun kosketat nimeä, sen tiedot tulevat näkyviin.

×
Yläkansi
Avaa tämä kansi, kun laitteesta on poistettava paperitukos.
×
Alakansi
Avaa tämä kansi, kun laitteesta on poistettava paperitukos.
×
Taittoyksikön ulostulotaso
Taitetut tulosteet tulevat tälle tasolle.
Älä aseta raskaita esineitä taittoyksikön päälle äläkä paina sitä alaspäin.
Takaisin ylös