# VALOTUSLASIN KÄYTTÄMINEN AUTOMAATTISESSA KAKSIPUOLISESSA KOPIOINNISSA

## Yleiskatsaus

Tässä osassa kerrotaan, kuinka kaksipuolinen kopiointi tapahtuu valotuslasin avulla.

Kaksipuolinen kopiointi säästää paperia.

###### Kaksipuolisen oletuskopiointitilan muuttaminen:

Valitse asetustilassa (pääkäyttäjä) [Järjestelmäasetukset] → [Kopioinnin asetukset] → [Perusasetukset] → [2-puol. kopio].

## Toiminta

1. #### Kosketa [2-puol. kopio] -näppäintä ja sitten [1-puol. -> 2-puol.] -näppäintä.

   Kosketa asetusten määrittämisen jälkeen .

   Voit tehdä kaksipuolisia kopioita vaakatasoon asetetuista yksipuolisista pystysuuntaisista alkuperäisistä valitsemalla [Käännä takapuolta 180 astetta] -valintaruudun asetukseksi .
   [2-puol. -> 2-puol.]- ja [2-puol. -> 1-puol.] -näppäimiä ei voi käyttää valotuslasilta kopioitaessa.

2. #### Aseta alkuperäisasiakirja valotuslasille ja kosketa [Esikatselu]-näppäintä.

   - VALOTUSLASI

3. #### Aseta seuraava alkuperäissarja laitteeseen ja kosketa [Lisäskannaus]-näppäintä.

   Toista tämä vaihe, kunnes kaikki alkuperäiset on skannattu.

4. #### Tarkista, että on valittu käytettävä paperi.

   Kun vaihdat paperia, tarkista seuraavat asiat.
   - PAPERITASON MÄÄRITTÄMINEN
   - OHISYÖTTÖTASON MÄÄRITTÄMINEN
   Alkuperäisasiakirjan koko voi aiheuttaa sen, että alkuperäistä vastaavaa paperikokoa ei valita automaattisesti. Vaihda tässä tapauksessa paperitaso manuaalisesti.

5. #### Aloita kopiointi koskettamalla [Aloita]-näppäintä.

   ###### Kahden tai useamman kopiosarjan kopioiminen:

   Määritä kopioiden määrä koskettamalla kopioiden näyttönäppäintä.

Takaisin ylös