# VALOTUSLASIN KÄYTTÄMINEN YKSIPUOLISESSA KOPIOINNISSA

Tässä osassa kerrotaan, kuinka kopiointi tapahtuu valotuslasin avulla.

## Toiminta

1. #### Aseta alkuperäisasiakirja valotuslasille ja kosketa [Esikatselu]-näppäintä.

   - VALOTUSLASI

2. #### Aseta seuraava alkuperäissarja laitteeseen ja kosketa [Lisäskannaus]-näppäintä.

   Toista tämä vaihe, kunnes kaikki alkuperäiset on skannattu.

3. #### Tarkista, että on valittu käytettävä paperi.

   Kun vaihdat paperia, tarkista seuraavat asiat.
   - PAPERITASON MÄÄRITTÄMINEN
   - OHISYÖTTÖTASON MÄÄRITTÄMINEN
   Alkuperäisasiakirjan koko voi aiheuttaa sen, että alkuperäistä vastaavaa paperikokoa ei valita automaattisesti. Vaihda tässä tapauksessa paperitaso manuaalisesti.

4. #### Aloita kopiointi koskettamalla [Aloita]-näppäintä.

   ###### Kahden tai useamman kopiosarjan kopioiminen:

   Määritä kopioiden määrä koskettamalla kopioiden näyttönäppäintä.

Takaisin ylös