# REKISTERÖIDYN KUVAN LISÄÄMINEN ALKUPERÄISEEN (MUKAUTETTU KUVA)

## Yleiskatsaus

Toiminto lisää laitteeseen lisätyn kuvan alkuperäiseen kopiointia varten. Tulostinohjaimesta on rekisteröitävä laitteeseen kuva etukäteen. Katso "MUKAUTETUN KUVAN REKISTERÖIMINEN".

- Mukautettu kuva tulostetaan rekisteröidyn kokoisena. Koko pysyy ennallaan, vaikka kopiosuhdetta suurennettaisiin tai pienennettäisiin.
- Eri sivuille ei voi määrittää eri mukautettua kuvaa.

Mukautetun kuvan yhdistäminen muihin toimintoihin

Muut toiminnot | Mukautetun kuvan toiminnot
--- | ---
Marginaalin siirto | Marginaalia siirretään ennen tulostusta.
2 sivun kopiointi | Mukautettu kuva tulostetaan arkkikohtaisesti.
Kannet/välilehdet | Mukautetun kuvan asetusten mukaisesti.
2->1 | Mukautettu kuva tulostetaan jokaiseen sivusarjaan.
Tab.Kopiointi | Mukautettu kuva tulostetaan kuvan siirron asetuksesta riippumatta.
Korttitoiminto | Mukautettu kuva tulostetaan arkkikohtaisesti.
Peilikuva | Mukautettu kuva tulostetaan ilman käänteistä peilikuvaa.
M/V käänteinen | Mukautettu kuva tulostetaan ilman M/V käänteistä. Kuitenkin tummalle taustalle tulostettaessa on asetettu seuraava ehto. Mukautettu leima: tulostetaan valkoisena. Mukautettu vesileima: tulostetaan ilman valkaisua.
Keskitys | Mukautettu kuva tulostetaan ilman keskittämistä.
Leima-valikko | Mukautettu kuva tulostetaan Leima-valikkoon.
Kuvan toisto | Ei voi yhdistää.
Monisivusuurennos | Ei voi yhdistää.
Piilotetun mallin tulostus | Mukautettu kuva tulostetaan piilotetun mallin tulostuksen alle.
Toista asettelu | Ei voi yhdistää.
Asemoi kuva | Mukautettu kuva tulostetaan alkuperäiseen paikkaan Asemoi kuva -asetuksesta huolimatta.
Kirjan jako | Mukautettu kuva tulostetaan arkkikohtaisesti.
Tandemkopiointi | Mukautettu kuva tulostetaan, kun mukautettu kuva rekisteröidään samalla tiedostonimellä sekä isäntä- että orjalaitteeseen. Jos mukautettua kuvaa ei rekisteröidä, se kopioidaan tulostamisen sijaan.

## Toiminta

1. #### Aseta alkuperäinen ja kosketa [Esikatselu]-näppäintä.

   Aseta alkuperäinen automaattiseen syöttölaitteeseen tai valotuslasille.
   - AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE
   - VALOTUSLASI

2. #### Kosketa ensin [Muut]-näppäintä ja sitten [Mukautettu kuva] -näppäintä.

3. #### Kosketa [Mukautettu leima]- tai [Mukautettu vesileima] -näppäintä.

4. #### Kosketa [Kuva]-näppäintä ja valitse kuva.

   Valitse tarvittava(t) pikkukuva(t) käytettävissä olevasta valikoimasta.

5. #### Valitse [Tulosta sivu] tai [Alkuperäinen].

   Katso asetukset kohdasta "Mukautetun kuvan asetukset".
   Kun asetukset on tehty, kosketa -näppäintä ja [Edellinen]-näppäintä peräkkäin.

   ###### Mukautetun kuvan asetuksen peruuttaminen:

   Kosketa [Pois]-näppäintä.

6. #### Tarkista esikatselukuva esikatselun näytössä.

   ###### Kaikkien asetusten peruuttaminen:

   Kosketa [Peruuta]-näppäintä.

7. #### Aloita kopiointi koskettamalla [Aloita]-näppäintä.

   ###### Kahden tai useamman kopiosarjan kopioiminen:

   Määritä kopioiden määrä koskettamalla kopioiden näyttönäppäintä.

### Mukautetun kuvan asetukset

Mukautettu leima

Kuvaus | Kuvaus
--- | ---
Tulostussivu | Määritä tulostettava(t) sivu(t). Ensimmäinen sivu tai kaikki sivut
Tulostuskohta | Määritä tulostettava kohta.
Alkuper. / or Alkuperäinen | ALKUPERÄISEN SUUNTA | Määrittele alkuperäisen suunta.
Kaksipuolisen alkuperäisasiakirjan tyyppi | Määritä kaksipuolisen alkuperäisasiakirjan nidontareuna. Valitse kirja tai lehtiö.
Kulma | Määritä kuvan kulma. Valitse 0 astetta, -90 astetta, 90 astetta tai 180 astetta.

Mukautettu vesileima

Kuvaus | Kuvaus
--- | ---
Tulostusmalli | Läpinäkyvä: tekee alkuperäisestä kuvasta läpinäkyvän leimakopiota varten. Limitys: piilottaa alkuperäiseen kuvaan lisätyn vesileiman leimakopiota varten.
Valotus | Valitse valotus yhdeksästä tasosta.
Tulostussivu | Valitse ensimmäinen sivu tai kaikki sivut.
Tulostuskohta | Määritä leiman sisältävän kopion paikka.
Alkuper. / or Alkuperäinen | ALKUPERÄISEN SUUNTA | Määrittele alkuperäisen suunta.
Kaksipuolisen alkuperäisasiakirjan tyyppi | Määritä kaksipuolisen alkuperäisasiakirjan nidontareuna. Valitse kirja tai lehtiö.
Kulma | Valitse 0 astetta, -90 astetta, 90 astetta tai 180 astetta.

Takaisin ylös