# ALKUPERÄISEN KOPIOINTI KÄÄNTEISESSÄ JÄRJESTYKSESSÄ (KÄÄNTEINEN JÄRJESTYS)

## Yleiskatsaus

Normaalissa kopioinnissa tulostetut arkit tulostetaan ylhäältä alas -järjestyksessä tulostuspuoli alapäin. Tämä tuottaa sarjan kopioita, jotka ovat samassa järjestyksessä kuin alkuperäiset. Käänteisen tulostusjärjestyksen toiminto tulostaa arkit ylhäältä alas -järjestyksessä tulostuspuoli ylöspäin, minkä seurauksena kopiosarja pinotaan käänteisessä järjestyksessä alkuperäiseen nähden.

## Toiminta

1. #### Kosketa ensin [Muut]- ja sitten [Käänteinen tulostusjärjestys] -näppäintä.

   Kun asetukset on tehty, kosketa [Edellinen]-näppäintä.

   ###### Käänteisen järjestyksen peruuttaminen:

   Poista valintamerkki koskettamalla [Käänteinen tulostusjärjestys] -näppäintä.

2. #### Aseta alkuperäinen ja kosketa [Esikatselu]-näppäintä.

   Aseta alkuperäinen automaattiseen syöttölaitteeseen tai valotuslasille.
   - AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE
   - VALOTUSLASI

3. #### Tarkista esikatselukuva esikatselun näytössä.

   ###### Kaikkien asetusten peruuttaminen:

   Kosketa [Peruuta]-näppäintä.

4. #### Aloita kopiointi koskettamalla [Aloita]-näppäintä.

   ###### Kahden tai useamman kopiosarjan tuottaminen:

   Määritä kopioiden määrä koskettamalla kopioiden näyttönäppäintä.

Takaisin ylös