# SHARP OSA-ASETUKSET

Seuraavat asetukset liittyvät Sharp OSA:han.
Sharp OSA -asetuksia voidaan käyttää, jos laitteessa on Ulkoisen tilinhallinnan moduuli tai Sovellusviestinnän moduuli.

### Ulkoisen tilin asetus

###### Ulkoinen tilinhallinta

Kun tämä asetus on käytössä, laite siirtyy ulkoiseen yhteenlaskutilaan ja yhteenlaskutoimintoa voidaan käyttää ulkoisen tilinhallintasovelluksen avulla.

###### Ota ulkoisen palvelimen suorittama todennus käyttöön

Kun tämä asetus on käytössä, laite siirtyy ulkoiseen todennustilaan. Laitteeseen pääsyä ohjataan ulkoisella sovelluksessa.
Kun asetuksia muutetaan, muutokset tulevat voimaan laitteen uudelleenkäynnistyksen jälkeen. Lisätietoja laitteen uudelleenkäynnistämisestä on kohdassa VIRRAN KYTKEMINEN JA KATKAISEMINEN JA LAITTEEN UUDELLEENKÄYNNISTÄMINEN kohdassa ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ.

### USB-ohjainasetukset

Kun ulkoisen tilinhallinnan moduuli tai sovelluksen tiedonsiirtomoduuli asennetaan, liitettävän USB-laitteen ajuri tulee asettaa.

###### Ulkoinen näppäimistö

Valitse, käytetäänkö ulkoiselle näppäimistölle sisäistä vai ulkoista ajuria.

###### Kortin luku/kirjoituslaite

Valitse, käytetäänkö IC-kortinlukija-ajurille sisäistä vai ulkoista ajuria.

###### USB-muisti

Valitse, käytetäänkö USB-muistilaiteajurille sisäistä vai ulkoista laiteajuria.

###### Salaustaso

Valitse tiedonsiirron salaustaso ulkoista ajuria käytettäessä.
Valitse ei salausta, AES-128 tai AES-256.

- Kun ulkoinen ajuri on valittuna, liitettyä USB-laitetta käsitellään ei-kytkettynä eikä sitä voida käyttää.
- Kun asetuksia muutetaan, muutokset tulevat voimaan laitteen uudelleenkäynnistyksen jälkeen.
  Lisätietoja laitteen uudelleenkäynnistämisestä on kohdassa VIRRAN KYTKEMINEN JA KATKAISEMINEN JA LAITTEEN UUDELLEENKÄYNNISTÄMINEN.
- Liitännän tarkistaminen, kun USB-laite on liitetty laitteeseen: katso ”USB-LAITTEEN TARKISTUS”.

### Töiden prioriteettijärjestys

Aseta Sharp OS -sovellusten animaation toistonopeus.
Seuraavat asetukset voidaan määrittää.

- Priorisoitu tulostus
- Puolisävy
- Priorisoitu animaation toisto

Jos [LCD-animaation toisto] tai [Balansoitu] on valittuna, laitteen tulostustöiden käsittelynopeus voi hidastua.
Valitsemalla [Priorisoitu tulostus] voit nopeuttaa tulostustöiden käsittelyä.
Takaisin ylös