# AJASTINSAMMUTUS

## Yleiskatsaus

Toiminto sammuttaa käyttöpaneelin ja lämpöyksikön virran. Laitteen odotustila kuluttaa virtaa mahdollisimman vähän.
Ajastinsammutus kytkeytyy päälle ennalta määrätyn ajanjakson kuluttua odotustilassa, kun laitetta ei käytetä.
Esilämmitystilaan verrattuna virtaa säästyy huomattavasti enemmän, mutta käynnistysaika on pidempi.
[Virransäästö]-painike vilkkuu, kun laite on Ajastinsammutus-tilassa.
Ajastinsammutus voidaan ottaa käyttöön myös painamalla [Virransäästö]-painiketta, kun [Virransäästö]-painikkeen valo on sammuneena.
Tämä tila poistuu käytöstä, kun laite vastaanottaa tulostustietoja tai [Virransäästö]-painiketta painetaan sen vilkkuessa.

Takaisin ylös