# VALOTUSLASI

## Yleiskatsaus

Tässä osassa kerrotaan, kuinka alkuperäinen asiakirja asetetaan valotuslasille.

- Sulje automaattisen asiakirjan syöttölaite hitaasti. Automaattisen asiakirjan syöttölaite saattaa vahingoittua, jos se suljetaan äkkinäisesti.
- Varo jättämästä sormiasi puristuksiin, kun suljet automaattista asiakirjan syöttölaitetta.

### Suurin sallittu alkuperäisen koko

Standardikoot |
297 mm (pitkittäissuunta) × 420 mm (poikittaissuunta) 11" (pitkittäissuunta) × 17" (poikittaissuunta)
Muu kuin vakiokoko |
297 mm (pitkittäissuunta) × 432 mm (poikittaissuunta) 11-5/8" (pitkittäissuunta) × 17" (poikittaissuunta)

Jos alkuperäisasiakirja ei ole vakiokokoa, katso jäljempänä olevat lisätiedot asiakirjalle sopivasta asetuksesta.

- Kopiointi: "MUKAUTETUN KOON SYÖTTÄMINEN SUORAAN"
- KUVAN LÄHETYS: "ALKUPERÄISASIAKIRJAN SKANNAUSKOON MÄÄRITTÄMINEN KÄYTTÄMÄLLÄ NUMEROARVOJA"

## Toiminta

1. #### Avaa automaattinen syöttölaite.

2. #### Aseta alkuperäinen asiakirja

   Aseta alkuperäinen skannauspuoli alaspäin.
   Kohdista alkuperäisasiakirjan vasen yläkulma valotuslasin vasemman takakulman kanssa (merkin kärjen kohdalla).

   Kun valotuslasille asetetaan muita kuin vakiokokoisia alkuperäisiä, laite pystyy tunnistamaan koon helposti, kun alkuperäisen päälle asetetaan vakiokokoinen tyhjä arkki, jonka koko voi olla esimerkiksi A4 (8-1/2" × 11"), B5 (5-1/2" × 8-1/2").

3. #### Sulje automaattinen syöttölaite.

   Jos automaattinen syöttölaite jätetään auki kopioinnin ajaksi, alkuperäisen asiakirjan ulkopuoliset osat kopioituvat mustana, mikä lisää väriaineen kulutusta.

Takaisin ylös