# OHISYÖTTÖTASON MÄÄRITYS

Kun valitset ohisyöttötason, määritä paperityyppi ja -koko ohisyöttötasolle lisätyn paperin mukaisesti.
Tämä toiminto on käytettävissä ainoastaan ohisyöttötason ollessa asennettuna.

## Toiminta

1. #### Kosketa [Paperin val.] -näppäintä ja sitten ohisyöttötason näppäintä.

   Voit avata [Paperialue] -näytön myös koskettamalla laitteen kuvaa aloitusnäytössä.

2. #### Kosketa [Tyyppi ja koko] -näppäintä ja kosketa lisätyn paperin tyyppiä vastaavaa näppäintä.

3. #### Kosketa [Koko]-välilehteä ja sitten lisätyn paperin kokoa vastaavaa näppäintä.

   Kosketa asetusten määrittämisen jälkeen .

4. ###### [Auto-AB]-näppäin

   Tunnistaa automaattisesti oikean AB-paperikoon, kun laitteeseen asetetaan esimerkiksi A4- tai B5-kokoista paperia.

   ###### [Auto-Inch]-näppäin

   Tunnistaa automaattisesti oikean tuumapaperikoon, kun laitteeseen asetetaan esimerkiksi 8-1/2" × 11 -kokoista paperia.

   ###### [Koko asetettu] -näppäin

   Tällä näppäimellä voit määrittää manuaalisesti paperikoon, jota ei tunnisteta automaattisesti.

   ###### [Suora syöttö] -näppäin

   Tällä näppäimellä voit syöttää laitteeseen asetetun paperikoon numeroarvoina.

   ###### Paperikoon suorasyöttö

   Jos haluat määrittää paperikoon millimetreinä, kosketa [AB]-näppäintä. Jos haluat määrittää paperikoon tuumina, kosketa [tuumaa]-näppäintä. Kosketa -näppäintä ja syötä paperikoko. Kosketa sitten [OK]-näppäintä.

Takaisin ylös