# SKANNAUSALUE

Tämä osa puhdistetaan automaattisessa syöttölaiteessa säilyttävällä lasinpesuaineella. Aseta lasinpuhdistaja takaisin käytön jälkeen.

## Toiminta

1. #### Avaa automaattinen syöttölaite ja irrota lasinpuhdistaja.

2. #### Puhdista valotuslasin ja automaattisen syöttölaitteen skannausalueet lasinpuhdistajalla.

   Yksi skannausalue on valotuslasilla ja toinen automaattisen syöttölaitteen sisällä.

3. #### Avaa automaattisen syöttölaitteen skannausalueen kansi.

   Vapauta lukko painamalla kytkintä.

4. #### Puhdista automaattisen syöttölaitteen skannausalue.

5. #### Sulje kansi.

6. #### Aseta lasinpuhdistaja takaisin.

Takaisin alkuun