# KOPIOINTI SARKAINPAPERIN SARKAIMIIN (TAB.KOPIOINTI)

## Yleiskatsaus

Tämä toiminto kopioi sarkainpaperin sarkaimiin.
Valmistele haluamasi alkuperäisasiakirjat välilehtien otsikkoja varten.

### Alkuperäisten ja sarkainpaperin asettaminen

Seuraavassa esitetään, miten sarkainpaperi asetetaan oikean- tai vasemmanpuoleista sidontaa varten.
Alla esitettyjen menetelmien lisäksi sarkainpaperi voidaan asettaa myös suurikapasiteettitasoille. Katso lisätietoja kohdasta "SUURKAPASITEETTITASOT".

###### Sarkainpaperi vasemmanpuoleista sidontaa varten

Alkuper. / or Alkuperäinen | ALKUPERÄISTEN ASETTAMINEN | Välilehtipaperin lisääminen
--- | --- | ---
|  | Ohisyöttötaso (laitteessa) Taso 4 Ohisyöttötaso (suurkapasiteettitasoilla)

###### Sarkainpaperi oikeanpuoleista sidontaa varten

Alkuper. / or Alkuperäinen | ALKUPERÄISTEN ASETTAMINEN | Välilehtipaperin lisääminen
--- | --- | ---
|  | Ohisyöttötaso (laitteessa) Taso 4 Ohisyöttötaso (suurkapasiteettitasoilla)

Tab.kopiointiasetus on määritettävä ennen alkuperäisasiakirjan skannausta.

###### Kuvansiirron oletusleveyden muuttaminen välilehtikopiointia varten:

Valitse asetustilassa (pääkäyttäjä) [Järjestelmäasetukset] → [Kopioinnin asetukset] (Välilehti) → [Kopioinnin asetukset] → [Tab.kopioinnin alkuasetus].
Kuvan siirron oletusarvoksi voidaan asettaa 0 mm - 20 mm (0" - 5/8"). Tehtaan oletusasetus on 10 mm (1/2").

## Toiminta

1. #### Kosketa [Muut]-näppäintä ja sitten [Tab.Kopiointi]-näppäintä.

2. #### Kosketa [Päällä]-näppäintä.

3. #### Aseta kuvan siirron leveys (sarkaimen leveys).

   Kosketa numeroarvonäyttöä ja syötä kuvan siirron leveys numeronäppäimillä.
   Vaihtoehtoisesti voit koskettaa -näppäintä ja syöttää kuvan siirron leveyden.
   Kun asetukset on tehty, kosketa -näppäintä ja [Edellinen]-näppäintä peräkkäin.

   ###### Tab.kopiointiasetuksen peruuttaminen:

   Kosketa [Pois]-näppäintä.

4. #### Lisää sarkainpaperia.

   Välilehtipaperin enimmäisleveys on A4-leveys (210 mm) + 20 mm (tai 8-1/2" × 11" -kokoinen arkki (8-1/2") + 5/8").

5. #### Aseta alkuperäinen ja kosketa [Esikatselu]-näppäintä.

   Aseta alkuperäinen automaattiseen syöttölaitteeseen tai valotuslasille.
   - AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE
   - VALOTUSLASI

6. #### Tarkista esikatselukuva esikatselun näytössä.

   ###### Kaikkien asetusten peruuttaminen:

   Kosketa [Peruuta]-näppäintä.

7. #### Aloita kopiointi koskettamalla [Aloita]-näppäintä.

   ###### Kahden tai useamman kopiosarjan kopioiminen:

   Määritä kopioiden määrä koskettamalla kopioiden näyttönäppäintä.

Takaisin ylös