# KORTIN MOLEMPIEN PUOLIEN KOPIOINTI YHDELLE SIVULLE (KORTTITOIMINTO)

## Yleiskatsaus

Tämän toiminnon avulla voit kopioida kortin etu- ja taustapuolen yhdelle arkille.
Toiminto on kätevä otettaessa kopioita tunnistustarkoituksessa.

###### Alkuperäisen oletuskoon muuttaminen korttitoiminnon aikana:

Valitse asetustilassa (pääkäyttäjä) [Järjestelmäasetukset] → [Kopioinnin asetukset] (Välilehti) → [Kopioinnin asetukset] → [Korttitoiminnon asetukset].

## Toiminta

1. #### Valitse korttitoiminnossa käytettävä paperi.

   - PAPERITASON MÄÄRITTÄMINEN
   - OHISYÖTTÖTASON MÄÄRITTÄMINEN

2. #### Kosketa [Muut]-näppäintä ja sitten [Korttikopio]-näppäintä.

3. #### Kosketa [Päällä]-näppäintä ja määritä alkuperäisen koko.

   Kun asetukset on tehty, kosketa -näppäintä ja [Edellinen]-näppäintä peräkkäin.

   - Kosketa alueita, joilla alkuperäisen leveys ja korkeus näkyvät, ja näppäile koot numeronäppäimillä.
     Vaihtoehtoisesti voit koskettaa -näppäintä ja syöttää leveyden ja korkeuden.
   - Kun valitset [Säädä paperikokoon] -valintaruudun asetukseksi , alkuperäinen suurennetaan tai pienennetään alkuperäisen mukaisessa suhteessa.

   ###### Korttitoiminnon asetusten peruuttaminen:

   Kosketa [Pois]-näppäintä.

4. #### Aseta kortti etupuoli alaspäin valotuslasille ja kosketa [Esikatselu]-näppäintä.

   - VALOTUSLASI

5. #### Aseta kortti taustatuoli alaspäin valotuslasille ja skannaa taustapuoli koskettamalla [Lisäskannaus]-näppäintä.

   Kopiointiasetuksia ei voi muuttaa, kun lisäsivuja skannataan.

6. #### Tarkista esikatselukuva esikatselun näytössä.

   ###### Kaikkien asetusten peruuttaminen:

   Kosketa [Peruuta]-näppäintä.

7. #### Aloita kopiointi koskettamalla [Aloita]-näppäintä.

   ###### Kahden tai useamman kopiosarjan kopioiminen:

   Määritä kopioiden määrä koskettamalla kopioiden näyttönäppäintä.

Takaisin ylös