# KUVAN LÄHETYKSEN ASETUKSET

## Käyttöasetukset - "Oletusasetukset"-välilehti

Tällä välilehdellä määritetään asetuksia, jotka liittyvät kuvanlähetysasetusten oletusasetuksiin.

###### Pidä asetuksia hetken aikaa skannauksen jälkeen

Käytä tätä asetusta, kun haluat pitää asetukset skannauksen jälkeen (kunnes Paluu perustilaan -toiminto aktivoituu).

###### Näytön oletusasetukset

Valitse perusnäyttö, joka tulee esiin, kun [Kuvan läh.] -näppäintä kosketetaan.

- Sähköposti
- Verkkokansio
- FTP
- Tiedon syöttö (kun sovelluksen integrointimoduuli on asennettu)

###### Osoitekirjan oletusvalinta

Kohta | Kuvaus
--- | ---
Sovella Vain lähetystilan osoitteita | Kun osoite valitaan osoitekirjasta, vain osoitteita, jotka näytetään supistetussa tilassa, sovelletaan.
Luokka esitetään oletusasetuksena | Valitse luokka, joka näytetään oletusasetuksena. Ei mitään Toistuva käyttö Luokat 1-32
Näytä kaikki osoitetyypit juuri näytettävästä tilasta huolimatta. | Näyttää kaikki kohteet riippumatta siitä, mikä tila on näkyvissä, kun asetus otetaan käyttöön.
Osoitekirjan laajennus | Laajennettu osoitekirja näytetään.

###### Kuvan suunta

Määrittää kuvan oletussuunnan.

###### Tarkkuuden perusasetus

Seuraavat asetukset ovat valittavissa yhteisen skannaustilan ja sähköpostin oletustarkkuuksiksi.
Jos ”Käytä asetettua tarkkuutta tallennett.” -valintaruudussa on , kuvan mukana tallennettu tarkkuusasetus otetaan käyttöön, kun käytetään asiakirjojen arkistointi -toiminnolla tallennettua kuvaa. Se voidaan määrittää kullekin kohdalle.

Kohta | Kuvaus
--- | ---
Skannaus | 100 × 100 dpi, 150 × 150 dpi, 200 × 200 dpi, 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi
Sähköposti | 100 × 100 dpi, 150 × 150 dpi, 200 × 200 dpi, 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi

###### Oletusvalotusasetukset

Tätä käytetään valotuksen oletusasetusten määrittämiseen asiakirjan skannaukselle kuvanlähetystilassa. Valitse [Autom.] tai [Manuaal.]. Jos valitset [Manuaal.], aseta valotukseksi jokin viidestä tasosta.

###### Alkuperäinen oletuskuvatyyppi

Valitse alkuperäisen tyyppi etukäteen, jotta alkuperäinen voidaan skannata sopivalla tarkkuudella (koskee vain skannaustilaa ja USB-muisti-tilaa).
Seuraavat asetukset voidaan määrittää.

- Teksti / painettu valokuva
- Testi/Kuva
- Teksti
- Valokuva
- Painettu valokuva
- Kartta

Alkuperäisen tyyppiä ei voi valita, jos Valotuksen alkuasetukset -asetuksena on [Autom.].

###### Terävyys

Toimintoa käytetään kuvan ääriviivojen korostukseen ja kuvan terävyyden lisäämiseen kuvanlähetystilassa skannatessa. Asetukseksi voidaan valita mikä tahansa taso viidestä.

###### Kontrasti

Toimintoa käytetään kuvan kontrastin säätämiseen kuvanlähetystilassa skannatessa. Asetukseksi voidaan valita mikä tahansa taso viidestä.

###### Syötä seuraava osoite sarjalähetykseen

Kun valitaan tämä asetus, -näppäintä on kosketettava ennen seuraavan osoitteen antamista sarjalähetystä suoritettaessa.
Kun tämä asetus on käytössä, -merkkiä ei voi jättää pois. -näppäintä on kosketettava, vaikka seuraava osoite annettaisiin pikanäppäimellä.
Jos käyttäjä yrittää syöttää seuraavan osoitteen koskettamatta -näppäintä, kuuluu kaksinkertainen merkkiääni ja syöttö hylätään.

###### Skannaus valmis -ääni

Määrittää äänenvoimakkuuden Skannaus valmis -äänelle, joka kuluu alkuperäisen skannauksen päättyessä.

###### Aseta näyttöjärjestyksen vaihto pois päältä

Estää näyttöjärjestyksen muutokset (hakunumeron järjestys, nouseva, laskeva).
Kun asetus on valittu, järjestys ei muutu. Näyttöjärjestys pysyy sinä, mikä se oli, kun asetus otettiin käyttöön.

###### Oletusvarmennus-leima (kun varmennusleimayksikkö on asennettu)

Ota asetus käyttöön, kun haluat, että varmennusleima painetaan aina alkuperäisiin, jotka on jo skannattu automaattisen syöttölaitteen avulla.

###### Häivytyksen säätö

Tällä säädetään häivytystoiminnon oletushäivytysleveys. Määritä arvo välille 0 mm (0″) – 20 mm (1″) 1 mm:n (1/8″) portain Reunahäivytyksen leveys- ja Keskihäivytyksen leveys -asetuksille.

## Käyttöasetukset – "Salli/estä asetukset" -välilehti

Tällä välilehdellä määritetään asetuksia, jotka liittyvät kuvanlähetysasetusten Salli-/estä-asetuksiin.

### Rekisteröinnin poistaminen käytöstä

Osoitteiden rekisteröinti laitteelta, asetustilasta (Internet-versio) ja tietokoneelta voidaan kukin kieltää erikseen.

###### Estä kohteen rekist. käyttöpaneelista

Estää osoitteen hallinnan laitteesta.
Määritä seuraavien kohteiden asetukset:

- Ryhmä (Suora syöttö)
- Ryhmä (Osoitekirja)
- Yhteyshenkilöt

###### Estä kohteen rekisteröinti verkkosivulta

Estää kohteen tallennuksen Asetustilassa (Internet-versio).
Määritä seuraavien kohteiden asetukset:

- Ryhmä (Suora syöttö)
- Ryhmä (Osoitekirja)
- Yhteyshenkilöt

###### Poista ohjelman rekisteröinti käytöstä

Estää osoitekirjan käytön kaikissa ohjelmissa.

###### Poista kohteen rekisteröinti käytöstä globaalilla osoitehaulla

Poistaa osoitteen hallinnan yleisestä osoitehausta.
Määritä seuraavien kohteiden asetukset:

- Sähköposti

###### Poista rekisteröinti käytöstä Network Scanner Tool -ohjelmistolla

Tämä poistaa osoitteiden hallinnan käytöstä Network Scanner Tool -ohjelmassa.
Käytä tätä asetusta, kun haluat estää toisen laitteen tietojen tallennuksen osoitekirjan Saapuvien reitityksen kautta.

###### Poista käytöstä verkon kautta edelleenlähetys

Tämä estää saapuvien reitityksen.

### Asetukset tiedonsiirron estämiseksi

Näitä asetuksia käytetään poistamaan seuraavat lähetystoiminnot käytöstä.

###### Estä valinta osoitekirjasta

Estää kohteiden valinnan osoitekirjasta.
Määritä seuraavien kohteiden asetukset:

- Sähköposti
- FTP
- Verkkokansio

###### Poista suora syöttö käytöstä

Estää kohdeosoitteen ja muiden suoran syötön.
Määritä seuraavien kohteiden asetukset:

- Sähköposti
- Verkkokansio

## Skannausasetukset – "Skannausasetukset-välilehti

Tällä välilehdellä määritetään asetukset, jotka liittyvät kuvanlähetystoimintoon (skannaus jne.).
Seuraavat asetukset koskevat skanneria.

### Oletuslähettäjän asetus

Tähän tallennettuja tietoja käytetään, jos lähetysasetusten kohtaa [Vastausosoite] ei määritetä Skannaa sähköpostiin -toiminnon aikana.

###### Lähettäjän nimi

Syötä oletuslähettäjän nimi (enintään 20 merkkiä).

###### Vastaussähköpostiosoite

Syötä oletusvastausosoite (enintään 64 merkkiä).
Jos ainoastaan lähettäjän nimi tallennetaan, sitä ei käytetä lähettäjän tietoina.

### Väritilan oletusasetukset

Valitse oletusasetus sekä väri- että mustavalkoskannaukselle sähköpostiin, verkkokansioon, FTP:lle ja työpöydälle. Määritä ”Yhteinen skanneri”, jollei sähköpostia ole määritetty.
Jos ”Estä mustavalkoasetuksen muuttaminen Auto-tilassa” -valintaruudussa on , mustavalkoasetukset poistetaan käytöstä perusnäytössä, kun väritilana on Automaattinen.
Autom. (Mono2, Harmaasävy*), Värillinen, Harmaasävy, Mono 2
*Kun skannataan mustavalkoista alkuperäistä asiakirjaa ja väritilana on [Autom.]

### Alkuperäisen tiedostomuodon asetus

Määritä alkuperäinen tiedostomuoto tiedoston lähettämiselle Sähköposti-, Verkkokansio- FTP- tai Työpöytä-tilassa. Määritä ”Yhteinen skanneri”, jollei sähköpostia ole määritetty.

###### Tiedostomuoto

PDF, PDF/A, TIFF, JPEG*1, Compact PDF*2, 5, Compact PDF (Ultra Fine)*2, 5, Compact PDF/A*4, Compact PDF/A (äärimmäisen hieno)*4, Salattu PDF, Salaus/Compact PDF*3, 5, Salaus/Compact PDF (Ultra Fine)*3, 5, XPS
*1 Kun valitaan [Mustavalkoinen], muoto on [TIFF].
*2 Kun valitaan [Mustavalkoinen], muoto on [PDF].
*3 Kun valitaan [Mustavalkoinen], muoto on [Salattu PDF].
*4 Kun valitaan [Mustavalkoinen], muoto on [PDF/A].
*5 Kun skannaustoiminnon laajennuspaketti on asennettu

###### M/V

Pakkaustapa: Ei mitään, MH(G3), MMR(G4)

###### Väri/Harmaasävy

Pakkaussuhde: Matala pakkaus, Normaali pakkaus, Korkea pakkaus
Musta kirj. korost

###### Eritellyt sivut/tiedosto

Kun asetuksena on , kullekin sivulle luodaan tiedosto.
Määritä tiedostokohtainen sivumäärä.

### Pakkaustapa sarjalähetyksessä

Pakkaustilan valinta sarjalähetyksille, jotka tehdään Skannaa sähköpostiin -toiminnolla. Tässä asetettua pakkaustapaa käytetään kaikille kohteille, riippumatta niiden yksilöllisistä pakkaustila-asetuksista.

###### Mustavalkoinen

MH (G3), MMR (G4)

###### Väri/Harmaasävy

Matala, Normaali, Korkea
Mustien kirjainten korostus

### Lähetystiedon maksimimäärän asetus

Ylisuurien kuvatiedostojen lähetyksen estämiseksi Skannaa sähköpostiin -toiminnolla, tiedostokoon yläraja voidaan asettaa 1 Mt:n portain välille 1–10 Mt. Alkuperäisasiakirjoista skannatut kuvatiedostot hylätään, jos niiden yhteinen koko ylittää rajan.
Jos et halua määrittää rajaa, valitse [Ei rajaa].

### Liitetiedostojen maksimikoko (FTP/verkkokansio)

Sellaisten tiedostojen kokoa voidaan rajoittaa, jotka lähetetään toiminnoilla Skannaus FTP:lle ja Skannaus verkkokansioon. Valittavat rajat ovat 50 Mt, 150 Mt ja 300 Mt. Alkuperäisasiakirjoista skannatut kuvatiedostot hylätään, jos niiden yhteinen koko ylittää rajan.
Jos et halua määrittää rajaa, valitse [Ei rajaa].
Sarjalähetyksissä, jotka lähetetään sekä sähköposti kohteisiin, ”Lähetystiedon maksimimäärän asetus” -kohdassa asetettu rajoitus on etusijalla.

### Piilokopioasetus

###### Aseta piilokopio päälle

Ota tämä asetus käyttöön, jos haluat lähettää piilokopioita. [Piilokop.]-näppäin näkyy silloin kuvan lähetyksen osoitekirjanäytössä.

###### Näytä Piilokopio-osoite työn tila -ikkunassa

Näyttää piilokopio-osoitteet työnhallintanäytössä ja osoiteluettelo-välilehdellä.

### Poista skannaustoiminto käytöstä

Valitse asetus, jos haluat poistaa PC-etäskannauksen käytöstä.

## Skannausasetukset – "Oletusosoite-välilehti

Oletusosoite voidaan tallentaa, jolloin lähetys tapahtuu painamalla [Aloita]-näppäintä tarvitsematta määrittää osoitetta. Määritä oletusosoite valitsemalla [Oletusosoitteen asetus] -asetukseksi [Salli].

- Jos oletusosoite asetetaan, perusnäyttö vaihtuu skannaustilaan.
- Vain yksi oletusosoite voidaan asettaa toiminnoille Skannaa sähköpostiin, Skannaa FTP:lle, Skannaa työpöydälle ja Skannaa verkkokansioon.

### Lisää valittu

Valitse osoite, jota käytetään oletusarvoisesti.

###### Lisää käyttäjän s-postios. sis.kirj. varten

Sisäänkirjautuneen käyttäjän sähköpostiosoite määritetään oletusosoitteeksi.
Valitse seuraavista asetuksista käyttötarkoituksen mukaan.

Kohta | Kuvaus
--- | ---
Salli keskeytys | Voit keskeyttää sisäänkirjautuneen käyttäjän sähköpostiosoitteen, joka syötetään automaattisesti. Keskeytä koskettamalla tehtäväpaneelin [Keskeytä]-näppäintä.

###### Valitse osoitekirjasta

- Voit näyttää haluamasi osoitekirjan rajaamalla hakua aakkosten tai luokan mukaan [Hakemisto]-luettelon avulla. Voit valita kerrallaan näytettävien osoitteiden lukumäärän [Näytä kohdat] -asetuksella.
- Kun valitset haluamasi osoitteen nimen ja kosketat [Tallenna]-näppäintä, valittu osoite voidaan valita oletusosoitteeksi.

Takaisin ylös