# ASETUS TULOSTUKSEEN MFP:STÄ (FTP)

Laitteen käyttöpaneelista voidaan siirtyä FTP-palvelimelle, jossa voidaan valita tietoja tulostusta varten.

### FTP-palvelimen lisääminen tai muokkaaminen

[Lisää]-näppäimen koskettaminen tuo esiin FTP-palvelimen rekisteröintinäytön. Korkeintaan 20 verkkokansiota voidaan rekisteröidä.
Kun kosketat jotain FTP-palvelimen nimeä, kyseisen FTP-palvelimen rekisteröintinäyttö tulee näkyviin. Nyt voit muokata sitä.

###### Asetusten luettelo

Kohta | Kuvaus
--- | ---
Nimi | Syötä nimi, joka tulee näkyviin laitteen käyttöpaneelissa.
FTP-palvelin | Syötä FTP-palvelimen IP-osoite tai isäntänimi.
Hakemisto | Syötä FTP-palvelimen kohdehakemisto.
Ota käyttöön käyttäjän tunnistus | Ottaa käyttöön käyttäjän tunnistuksen. Käyttäjänimi ja salasana vaaditaan.
Käyttäjänimi | Syötä käyttäjänimi, jolla kirjaudutaan FTP-palvelimeen.
Salasana | Syötä salasana, joka vaaditaan FTP-palvelimeen kirjautumiseen. Vaihda salasana valitsemalla [Vaihda salasana] -asetukseksi ja syöttämällä uusi salasana tekstiruutuun.
SSL-käyttöön | Ottaa käyttöön SSL-salatun yhteyden.

### FTP-palvelimen poistaminen

Jos haluat poistaa valitun FTP-palvelimen, valitse FTP-palvelimen nimen vasemmalla puolella olevan valintaruudun asetukseksi ja kosketa [Poista]-näppäintä.
Takaisin ylös