# LUVATTOMAN KOPIOINNIN ESTOTIETOJEN TÄYDENNYS (PIILOTETUN MALLIN TULOSTUS)

## Yleiskatsaus

Luvatonta kopiointia estävät merkit kuten esiasetettu tai mukautettu teksti sijoitetaan taustakuvioon.
Kun piilotetun mallin sisältävä tulostearkki kopioidaan, piilotetut merkit tulevat näkyviin.

- Piilotetun mallin tulostustoiminnolla voidaan estää luvaton kopiointi. Se ei kuitenkaan estä tietovuotoja.
- Teksti ei välttämättä ole täysin piilossa tulostearkilla käytettäessä piilotetun mallin tulostusta tietyissä olosuhteissa. Jos näin käy, säädä kontrastia valitsemalla asetustilassa (pääkäyttäjä) [Piilotetun mallin tulostusasetus].
- Kun sellaista arkkia kopioidaan, jossa on käytetty piilotetun mallin tulostusta, piilotettu malli ei ehkä tule esille riippuen muiden toimintojen asetuksista.
- Piilotettu malli ei välttämättä tule esiin tietyn tyyppisillä laitteilla tehdyissä kopioissa tai käytettäessä tiettyjä asetuksia tulostearkin tulostamiseen ja käytettäessä piilotetun mallin tulostusta.

Tätä toimintoa ei voi yhdistää Toista asettelu- tai Monisivu suurennos -toimintoon.

###### Piilotetun mallin tulostuksen asettaminen:

Valitse asetustilassa (pääkäyttäjä) [Tietoturva-asetukset] → [Piilotetun mallin tulostus].

## Toiminta

1. #### Aseta alkuperäinen ja kosketa [Esikatselu]-näppäintä.

   Aseta alkuperäinen automaattiseen syöttölaitteeseen tai valotuslasille.
   - AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE
   - VALOTUSLASI

2. #### Kosketa [Muut]-näppäintä ja sitten [Piilotetun mallin tulostus] -näppäintä.

3. #### Kosketa [Päällä]-näppäintä ja määritä jokainen kohde [Oletusasetukset]-välilehdellä tarpeen mukaan.

   Suosittelemme, että valitset [Positiivinen]-vaihtoehdon kohdassa [Tulostustapa].

4. #### Määritä kukin [Tulostussisällön asetus] -välilehden kohde tarpeen mukaan.

   Voit määrittää tulostusasetukset valitsemalla jonkin esiasetetun tekstin tai käyttämällä ohjelmiston näppäimistöä. Voit myös tulostaa sarjanumeron ja osaston työtunnuksen.
   Kun asetukset on tehty, kosketa -näppäintä ja [Edellinen]-näppäintä peräkkäin.

   Kun [Toim. tark.] -näppäintä kosketetaan, [Tulostussisällön asetus] -välilehden asetukset tulevat näkyviin.

   ###### Piilotetun mallin tulostusasetuksen peruuttaminen:

   Kosketa [Pois]-näppäintä.

5. #### Tarkista esikatselukuva esikatselun näytössä.

   Mallin tulostuksen esikatselu voi poiketa hieman varsinaisesta kuviosta ja valotuksesta, sillä esikatselua käytetään yksinkertaisesti kuvion tarkistukseen.

   ###### Kaikkien asetusten peruuttaminen:

   Kosketa [Peruuta]-näppäintä.

6. #### Aloita kopiointi koskettamalla [Aloita]-näppäintä.

   ###### Kahden tai useamman kopiosarjan kopioiminen:

   Määritä kopioiden määrä koskettamalla kopioiden näyttönäppäintä.

Takaisin ylös