# ETÄKÄYTTÖ TIETOKONEEN AVULLA

## Yleiskatsaus

Laitetta voi käyttää etäältä (etäkäyttö) tietokoneen välityksellä.
Laitteen käyttöpaneelin voi näyttää tietokoneen näytössä, jonka kautta laitetta voi myös ohjata.
Etäkäyttötoimintoa voi käyttää samanaikaisesti vain yhdellä tietokoneella.

### Valmistelut

Seuraavat valmistelut on suoritettava ennen etäkäytön aloittamista.

- Valitse asetustilassa (pääkäyttäjä) [Järjestelmäasetukset] → [Käyttöasetukset] → [Etäkäytön asetukset] → [Etäkäyttöohjelmiston toiminta] ja valitse [Toiminnallinen oikeus]-asetukseksi [Sallittu].
- Kytke laite verkkoon.
- Asenna tietokoneeseen VNC-sovellusohjelmisto (VNC-ohjelmistosuositus: RealVNC).

## Toiminta

1. #### Käynnistä VNC-katseluohjelma

2. #### Anna laitteen IP-osoite Server (Palvelin) -kenttään

   Tarkista laitteen IP-osoite pääkäyttäjältä.

3. #### Napsauta [OK]-painiketta

4. #### Noudata laitteen käyttöpaneelissa annettuja ohjeita yhteyden sallimista varten

   Kun laite on liitetty VNC-sovellusohjelmistoon, näkyy laitteen kosketuspaneelin yläosassa.
   Jos haluat katkaista yhteyden, poistu VNC-sovellusohjelmistosta tai kosketa .
   Käytä käyttöpaneelia samalla tavalla kuin käyttäisit sitä itse laitteessa. Arvoja ei kuitenkaan voi näppäillä sarjoissa napsauttamalla näppäintä toistuvasti.

   ###### Etäkäyttötoiminnon käyttöoikeuksien asettaminen:

   Valitse asetustilassa (pääkäyttäjä) [Järjestelmäasetukset] → [Käyttöasetukset] → [Etäkäytön asetukset].

Takaisin ylös