# KÄYTETTÄVÄT PAPERITYYPIT

## Yleiskatsaus

Tässä osassa kerrotaan, mitä paperityyppejä voi ja ei voi käyttää. Siinä kerrotaan myös, miten päin tulostuspuoli tulee asettaa lisättäessä paperia paperitasolle.
Paksua paperia, ohutta paperia ja kaikkia muita paperityyppejä kuin tavallista paperia pidetään erikoismateriaaleina.

- Saatavana on erilaisia papereita, joita ei voi kaikkia käyttää tässä laitteessa.
  Kysy jälleenmyyjältä tai valtuutetulta huoltoedustajalta lisätietoja ennen paperin käyttöä.
- Kuvan laatu ja väriaineen jakautuminen paperille saattaa vaihdella ympäröivien olosuhteiden, käyttöolosuhteiden ja paperin ominaisuuksien mukaan, jolloin lopputuloksena on heikompi kuvanlaatu kuin Sharp-vakiopaperia käytettäessä.
  Kysy jälleenmyyjältä tai valtuutetulta huoltoedustajalta lisätietoja ennen paperin käyttöä.
- Ei-suositeltavan paperin tai ei-käytettävän paperin käyttö saattaa aiheuttaa vinon paperinsyötön, paperitukoksen, huonon väriaineen jakautumisen (väriaine ei tartu paperiin hyvin ja voidaan irrottaa hankaamalla) tai laitteen toimintahäiriön.
- Suositusten vastaisen paperin käyttäminen voi aiheuttaa paperitukoksia tai huonon kuvalaadun. Ennen suositusten vastaisen paperin käyttämistä tarkista, voidaanko tulostus suorittaa asianmukaisesti.

### Käytettävä paperi

###### Tavallisen paperin, paksun paperin ja ohuen paperin määritykset

Tavallinen paperi | Sharp-vakiopaperi 80 g/m2 (21 lbs sidos). Lisätietoja papereista on Aloitusopas kohdassa "SHARP-VAKIOPAPERIN MÄÄRITYKSET". Muu kuin tavallinen Sharp-vakiopaperi 60 g/m2 - 105 g/m2 (16 lbs sidos - 28 lbs sidos)
Paksu paperi | 106 g/m2 - 300 g/m2 (28 lbs sidos - 110 lbs kansi)
Ohut paperi | 52 g/m2 - 59 g/m2 (13 lbs sidos - 16 lbs sidos)

Kierrätetyn paperin, värillisen paperin ja esirei'itetyn paperin on täytettävä samat vaatimukset kuin tavallisen paperin.
Kysy jälleenmyyjältä tai valtuutetulta huoltoedustajalta lisätietoja ennen paperin käyttöä.

###### Paperityypit, jotka voidaan asettaa tasoille

| Taso 1/2 | Taso 3 | Taso 4 | Ohisyöttötaso | Taso 5 Suurkapasiteettitaso (MX-LC12 / MX-LCX3 N) | SUURKAPASITEETTITASOT | Ohisyöttötaso (suurkapasiteettitasoille) | Syöttäjä (ylempi/alempi)
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Taso 5/7 | Taso 6/8
Ohut paperi | - | - | - | Kyllä | - | Kyllä | Kyllä | Kyllä | -
Tavallinen paperi | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä
Kierrätetty paperi | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä
Väri | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä
Kirjelomakkeet | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä
Esitulostettu | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä
Esirei'itetty | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä
Paksu paperi 1: 106 g/m2 - 176 g/m2 (28 lbs sidos - 65 lbs indeksi) | - | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä
Paksu paperi 2: 177 g/m2 - 220 g/m2 (65 lbs indeksi - 80 lbs kansi) | - | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä
Paksu paperi 3: 221 g/m2 - 256 g/m2 (80 lbs sidos - 140 lbs indeksi) | - | - | - | Kyllä | - | Kyllä | Kyllä | - | -
Paksu paperi 4: 257 g/m2 - 300 g/m2 (140 lbs indeksi - 110 lbs kansi) | - | - | - | Kyllä | - | Kyllä | Kyllä | - | -
Sarkainpaperi | - | - | Kyllä | Kyllä | - | Kyllä | Kyllä | Kyllä | -
Kalvo | - | - | Kyllä | Kyllä | - | Kyllä | Kyllä | Kyllä | -
Tarrat | - | - | Kyllä | Kyllä | - | Kyllä | Kyllä | - | -
Kiiltävä paperi | - | - | - | Kyllä | - | Kyllä | Kyllä | - | -

Kyllä: Voidaan käyttää
-: Ei voida käyttää
Tarkat tiedot laitteen kullekin tasolle lisättävistä paperityypeistä on Aloitusopas kohdassa "KONEEN TEKNISET TIEDOT/KOPIOINNIN TEKNISET TIEDOT" ja "PAPERITASOASETUKSET" kohdassa "Asetustila".
Kierrätetyn paperin, värillisen paperin ja esirei'itetyn paperin on täytettävä samat vaatimukset kuin tavallisen paperin.
Kysy jälleenmyyjältä tai valtuutetulta huoltoedustajalta lisätietoja ennen paperin käyttöä.

###### Paperin asettaminen tulostuspuolen mukaan

Paperin asettaminen sen tulostuspuolen mukaan vaihtelee riippuen siitä, mitä tasoa käytetään.

Taso | Tulostuspuoli
--- | ---
Taso 1 - 4 | Etupuoli alaspäin
Ohisyöttötaso, taso 5, taso 6, taso 7, taso 8 | Etupuoli ylöspäin

Kun kirjelomakkeelle tai esitulostetulle paperille on valittu asetus [2-puol. pois käytöstä], aseta tulostuspuoli samansuuntaisesti kuin normaalisti.

###### [2-puol. pois käytöstä] -asetuksen valitseminen:

Valitse asetustilassa (pääkäyttäjä) [Järjestelmäasetukset] → [Laiteasetukset] → [2-puol. pois käytöstä].

### Paperi, jota ei voi käyttää

Mustesuihkutulostimeen tarkoitettu erikoismateriaali (hieno paperi, kiiltävä paperi, kiiltävä kalvo jne.) Hiilipaperi tai lämpöpaperi Liimattu paperi Paperi, jossa on paperiliittimiä Paperi, jossa on taitteita Repeytynyt paperi Kirjekuori Kohokuvioitu paperi Öljysyöttöinen piirtoheitinkalvo | Ohut paperi alle (52 g/m2 (13 lbs sidos) Paksu paperi jopa 301 g/m2 (110 lbs kansi) tai enemmän Epäsäännöllisen muotoinen paperi Niitattu paperi Kostea paperi Rypistynyt paperi Paperi, jonka tulostuspuolelle tai vastakkaiselle puolelle on tulostettu toisella tulostimella tai monitoimilaitteella Paperi, jossa on kosteuden imeytymisestä johtuvia aaltomaista kuviota.

### Suositusten vastainen paperi

Siirtokuvapaperi Japanilainen paperi Rei'itetty paperi

Takaisin ylös