# PAPERITASOASETUKSET

Näillä asetuksilla määritetään automaattinen kaukalonvaihtotoiminto sekä paperitasojen paperityyppi ja -koko.

### Automaattinen tason vaihto

Jos paperi loppuu tasolla kesken tulostuksen, tämä asetus määrittää, valitaanko automaattisesti toinen taso, jolla on saman tyyppistä tai kokoista paperia, ja jatkuuko tulostus.

### Tasojen asetukset

Näillä asetuksella määritetään paperitasojen toiminnot, paperityppi ja paperikoko.
Kun tason nimeä kosketaan, kaukalon rekisteröintinäyttö tulee näkyviin.

###### Asetusten luettelo

Kohta | Kuvaus
--- | ---
Tyyppi | Valitse tasolle lisättävä paperityyppi. Valittavat paperityypit vaihtelevat paperitason mukaan. Lisätietoja on kohdassa ”Tasoasetukset”. Lisätietoja käyttäjän tyyppiasetuksista on kohdassa Paperityypin rekisteröiminen.
Koko | Valitse paperikoko luettelosta. Valittavat paperikoot vaihtelevat paperitasoittain. Myös edellä olevassa kohdassa valittu paperityyppi voi vaikuttaa paperikoon valintaan. Lisätietoja on kohdassa ”Tasoasetukset”. Jos haluttu koko ei ole luettelossa, valitse [Suora syöttö] ja syötä koko itse (koskee vain ohisyöttötasoa). Lisätietoja on kohdassa ”Tasoasetukset”.
Hyväksytyn työn syöttö | Valitse käytettävät tilat. Jos et halua käyttää jotakin toimintoa valitulla tasolla, poista toiminto käytöstä. Kun ”Tyyppi” on muu kuin tavallinen paperi, kierrätetty paperi, värillinen paperi tai käyttäjätyyppi, [Faksi]- ja [Internet-Faksi]-toimintoja ei voi valita.
Kaksoissyötön tunnistusasetus | Valitse, tunnistetaanko kaksoisyöttö. Tätä ei näytetä mallissa MX-M904.

- Jos määritetty paperikoko poikkeaa tasolla olevan paperin koosta, tulostuksessa voi esiintyä ongelmia tai syöttövirheitä.
  Lisätietoja tason paperikoon muuttamisesta on kohdassa ”ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ”.
- Paperiasetukset, kuten ”Pysyvä paperikoko” asetetaan automaattisesti paperityypin valinnan yhteydessä. Paperiasetuksia ei voi määrittää tässä näytössä.
- Jos asetustilassa (pääkäyttäjä) on valittu [Järjestelmäasetukset] → [Laiteasetukset] → [Kaukaloasetusten poistaminen käytöstä], tasoasetuksia ei voi määrittää (ohisyöttötaso on poikkeus).

###### Tasoasetukset

Paperitaso | Paperityyppi | Koko | Kaksoissyötön tunnistusasetus*1
--- | --- | --- | ---
Taso 1 | Tavallinen, Esitulostettu, Kierrätyspaperi, Kirjelomake, Esirei’itetty, Värillinen, Käyttäjätyyppi | A4, Letter (8-1/2" × 11") Huoltohenkilön on suoritettava muutos B5-kokoon. | Ota pois päältä
Taso 2 | A4, Letter (8-1/2″ × 11″) | Ota pois päältä
Taso 3 | Tavallinen, esitulostettu, kierrätetty, kirjelomake, esirei’itetty, värillinen, paksu paperi 1*2, paksu paperi 2*2, käyttäjätyyppi | Auto-AB (A3W, A4W*3, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")), Auto-Inch (12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R), 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), 9 × 12", 8K, 16K, 16KR | Ota pois päältä
Taso 4 | Tavallinen, esitulostettu, kierrätetty, kirjelomake, esirei’itetty, värillinen, paksu paperi 1*2, paksu paperi 2*2, käyttäjätyyppi | Auto-AB (A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")), Auto-Inch (12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2R), Koon syöttö-AB, Koon syöttö-Inch, 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13-1/2", 9" x 12" (A4W), 8K, 16K, 16KR | Ota pois päältä
Tarrat | Auto-AB (A4, A4R, B5, B5R), Auto-Inch (Letter (8-1/2" × 11"), Letter R (8-1/2" × 11"R)) | Ota pois päältä
Kalvo | Auto-AB (A4, A4R), Auto-Inch (Letter (8-1/2" × 11"), Letter R (8-1/2" × 11"R)) | Ota pois päältä
Sarkainpaperi | Auto-AB (A4), Auto-Inch (Letter (8-1/2″ × 11″)) | Ota pois päältä
Taso 5 (kun MX-LC12 on asennettu) | Tavallinen, esitulostettu, kierrätetty, kirjelomake, esirei’itetty, värillinen, paksu paperi 1*2, paksu paperi 2*2 | A4, B5, 8-1/2" ｘ 11" | Ota pois päältä
Taso 5 (kun MX-LC3 N on asennettu) | Tavallinen, esitulostettu, kierrätetty, kirjelomake, esirei’itetty, värillinen, paksu paperi 1*2, paksu paperi 2*2 | A3, B4, A4, A4R, B5, A3W (12″ × 18″), Ledger (11″ × 17″), Legal (8-1/2″ × 14″), 216 mm × 330 mm (8-1/2″ × 13″), Letter (8-1/2″ × 11″), Letter R (8-1/2″ × 11″R) | Ota pois päältä
Taso 5 (kun MX-LC13 on asennettu) | Tavallinen, esitulostettu, kierrätetty, kirjelomake, esirei’itetty, värillinen, paksu paperi 1*2, paksu paperi 2*2, paksu paperi 3*2, ohut paperi, kiiltävä pap, käyttäjätyyppi | Auto-AB (A3W (12" × 18"), 11" × 17", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")*3, 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5")*3, 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2")*3, 8-1/2" × 11", SAR3, SAR4, A3, B4, A4W (9" × 12"), A4, A4R, B5, B5R), Auto-Inch (12" × 18" (A3W), 11" × 17", 8-1/2" × 14"*3, 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R, 8-1/2" × 13-1/2"*3, 8-1/2" × 13-2/5"*3, SRA3, SRA4, A3, B4, 9" × 12" (A4W), A4, A4R*3, B5, B5R*3), Koon syöttö-AB, Koon syöttö-Inch, 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 234 mm x 318 mm, 312 mm x 440 mm, 220 mm x 312 mm | Ota pois päältä
Kalvo | Sama kuin Taso 4
Sarkainpaperi | Sama kuin Taso 4
Taso 6 (kun MX-LC13 on asennettu) | Tavallinen, esitulostettu, kierrätetty, kirjelomake, esirei’itetty, värillinen, paksu paperi 1*2, paksu paperi 2*2, paksu paperi 3*2, paksu paperi 4*2, ohut paperi, sarkainpaperi, kalvo, kiiltävä pap, tarrat, käyttäjätyyppi | Sama kuin Taso 5 (kun MX-LC13 on asennettu). | Ota pois päältä
Taso 7 Kun kaksi suurkapasiteettitasoa on asennettu | Sama kuin Taso 5 (kun MX-LC13 on asennettu). | Sama kuin Taso 5 (kun MX-LC13 on asennettu). | Ota pois päältä
Taso 8 Kun kaksi suurkapasiteettitasoa on asennettu | Sama kuin Taso 6 (kun MX-LC13 on asennettu). | Sama kuin Taso 5 (kun MX-LC13 on asennettu). | Ota pois päältä
Ohisyöttötaso (laitteessa) | Tavallinen, esitulostettu, kierrätetty, kirjelomake, esirei’itetty, värillinen, paksu paperi 1*2, paksu paperi 2*2, paksu paperi 3*2, paksu paperi 4*2, ohut paperi, kiiltävä pap, käyttäjätyyppi | Auto-AB (A3W (12" × 18"), A3, B4, A4W (9" × 12"), A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" × 17", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")*3, 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5")*3, 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2")*3, 8-1/2" × 11"), Auto-Inch (12" × 18" (A3W), 11" × 17", 8-1/2" × 14"*3, 8-1/2" × 13-2/5"*3, 8-1/2" × 13-1/2"*3, 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2"R, A3, B4, 9" × 12" (A4W), A4, B5R), Koon syöttö-AB, Koon syöttö-Inch, 8K, 16K, 16KR | Ota pois päältä
Kalvo | Sama kuin Taso 4
Sarkainpaperi | Sama kuin Taso 4
Tarrat | Sama kuin Taso 4
Ohisyöttötaso (kun MX-LC13 on asennettu) | Tavallinen, esitulostettu, kierrätetty, kirjelomake, esirei’itetty, värillinen, paksu paperi 1*2, paksu paperi 2*1, ohut paperi, kalvo, käyttäjätyyppi | Auto-AB (A3W (12" × 18"), A3, B4, A4W (9" × 12"), A4, A4R*3, B5, B5R, A5R, 11" × 17", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")*3, 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5")*3, 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2")*3, 8-1/2" × 11"), Auto-Inch (12" × 18" (A3W), 9" × 12" (A4W), 11" × 17", 8-1/2" × 14"*3, 8-1/2" × 13-1/2"*3, 8-1/2" × 13-2/5"*3, 8-1/2" × 11"R*3, 8-1/2" × 11", 7-1/4" × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2"R, A3, B4, A4), Koon syöttö-AB, Koon syöttö-Inch, SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 234 mm x 318 mm, 312 mm x 440 mm, 220 mm x 312 mm | Ota pois päältä
Kalvo | Sama kuin Taso 4
Sarkainpaperi | Sama kuin Taso 4
Syöttäjä (ylempi) | Tavallinen, esitulostettu, kierrätetty, kirjelomake, esirei’itetty, värillinen, paksu paperi 1*2, paksu paperi 2*2, käyttäjätyyppi | Auto-AB (A3W (12" × 18"), 11" × 17", 8-1/2" × 11", A3, B4, A4W (9" × 12"), A4, A4R*3, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")*3, 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5")*3, 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2")*3, B5, B5R, A5R) Auto-Inch (12" × 18" (A3W), 11" × 17", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R*3, 8-1/2" × 14"*3, 8-1/2" × 13"-1/2*3, 8-1/2" × 13-2/5"*3, 7-1/4" × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2R, A3, B4, 9" × 12" (A4W), A4) Koon syöttö-AB, Koon syöttö-Inch, SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 234 mm x 318 mm, 312 mm x 440 mm, 220 mm x 312 mm | -
Syöttäjä (alempi) | -

*1 Tätä ei näytetä mallissa MX-M904.
*2 Paksu paperi 1: 106 g/m2 - 176 g/m2 (28 lbs sidos - 65 lbs indeksi)
Paksu paperi 2: 177 g/m2 - 220 g/m2 (65 lbs indeksi - 80 lbs kansi)
Paksu paperi 3: 221 g/m2 - 256 g/m2 (80 lbs sidos - 140 lbs indeksi)
Paksu paperi 4: 257 g/m2 - 300 g/m2 (140 lbs indeksi -110 lbs kansi)
*3 Automaattisesti tunnistettava koko asetetaan ”Val. samanl. koot autom. tunnist. varten” -toiminnossa (lisätietoja jäljempänä).

### Samanlaisten kokojen valinta automaattista tunnistusta varten

”Val. samanl. koot autom. tunnist. varten” -toiminnolla valitaan paperikoko, joka havaitaan automaattisesti samanlaisten kokojen joukosta, kun automaattinen paperikoon tunnistus on käynnissä.
Tuo esiin Val. samanl. koot autom. tunnist. varten -näyttö koskettamalla [Saman koon valinta] -näppäintä.
Kun jokin paperikoko on valittu, laite tunnistaa kaikki paperikoot valituksi kooksi.

Taso | Auto-AB | Auto-Inch
--- | --- | ---
Taso 5 / Taso 6 (kun suurkapasiteettitasot on asennettu) | 216 mm × 330 mm (8-1/2″ × 13″), 216 mm × 340 mm (8-1/2″ × 13-2/5″), 216 mm × 343 mm (8-1/2″ × 13-1/2″) | 8-1/2" × 13-1/2″ (216 mm × 343 mm), 8-1/2" × 13-2/5″ (216 mm × 340 mm)
Taso 7 / Taso 8 (Kun kaksi suurkapasiteettitasoa on asennettu)
Ohisyöttötaso (laitteessa) | 216 mm × 330 mm (8-1/2″ × 13″), 216 mm × 340 mm (8-1/2″ × 13-2/5″), 216 mm × 343 mm (8-1/2″ × 13-1/2″) | 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm)
Ohisyöttötaso (kun suurkapasiteettitasot on asennettu) | 216 mm × 330 mm (8-1/2″ × 13″), 216 mm × 340 mm (8-1/2″ × 13-2/5″), 216 mm × 343 mm (8-1/2″ × 13-1/2″), A4R | 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 11"R, 8-1/2" × 14"
Syöttäjä (ylempi) | 216 mm × 330 mm (8-1/2″ × 13″), 216 mm × 340 mm (8-1/2″ × 13-2/5″), 216 mm × 343 mm (8-1/2″ × 13-1/2″), A4R | 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 11"R, 8-1/2" × 14"
Syöttäjä (alempi)

## Mukautetun koon rekisteröinti (ohisyöttö)

### Ohisyöttötaso

Jos käytät ohisyöttötasolla usein muuta kuin vakiokokoista paperia, rekisteröi kyseinen paperikoko ennalta.
Kun paperikoko rekisteröidään, sitä ei tarvitse asettaa aina kyseistä kokoa käytettäessä.
Laitteeseen voi rekisteröidä enintään seitsemän paperikokoa.
Kosketa sitä näppäintä ([Mukautettu 1]–[Mukautettu 7]), johon haluat rekisteröidä paperikoon tai jonka paperikokoa haluat muuttaa. Rekisteröintinäyttö avautuu.
Valitse koon syöttäminen millimetreinä (”Koon syöttö-AB”) tai tuumina (”Koon syöttö-Inch”) ja aseta sitten paperin X- ja Y-mitat.

###### Asetusten luettelo

Tuuman valinta | Paperikaukalon sijainti | Asetusväli
--- | --- | ---
Koon syöttö-AB | Asennettu laitteeseen | X-akselin suunta: 182–457 mm Y-akselin suunta: 100–305 mm
Suurkapasiteettitaso | X-akselin suunta: 140–470 mm Y-akselin suunta: 100–320 mm
Koon syöttö-Inch | Asennettu laitteeseen | X-akselin suunta: 7-1/5" – 18" Y-akselin suunta: 4" – 12"
Suurkapasiteettitaso | X-akselin suunta: 5-1/2" – 18-1/2" Y-akselin suunta: 4" – 12-1/2"

### Taso 4, Suurkapasiteettitaso (MX-LC13)

Jos käytät usein muuta kuin vakiokokoista paperia, rekisteröi kyseinen paperikoko ennalta. Kun paperikoko rekisteröidään, sitä ei tarvitse asettaa aina kyseistä kokoa käytettäessä.
Tämä voidaan tehdä käyttöpaneelin kohdassa [Kaukaloasetukset]. Rekisteröi paperi koko koskettamalla kohtaa [Suora syöttö] tason [Koko]-välilehdellä. Valitse sitten koon mittayksiköiden syöttö millimetreinä ("Koon syöttö-AB”) tai tuumina (”Koon syöttö-Inch”) ja aseta sitten paperin X- ja Y-mitat.

###### Asetusten luettelo

Tuuman valinta | Paperikaukalon sijainti | Asetusväli
--- | --- | ---
Koon syöttö-AB | Taso 4 | X-akselin suunta: 148–457 mm Y-akselin suunta: 100–305 mm
Suurkapasiteettitasot | X-akselin suunta: 180–470 mm Y-akselin suunta: 180–320 mm
Koon syöttö-Inch | Taso 4 | X-akselin suunta: 5-7/8" – 18" Y-akselin suunta: 4" – 12"
Suurkapasiteettitasot | X-akselin suunta: 7-1/5" – 18-1/2" Y-akselin suunta: 7-1/5" – 12-1/2"

Takaisin ylös