# LANGATTOMAT ASETUKSET

Jos laitteeseen on kytketty langaton LAN-USB-sovitin, sen avulla päästään verkkoon langattoman LAN-verkon kautta. Asetukset tallennetaan napsauttamalla [Lähetä]-painiketta.
Langaton LAN-USB-sovitin on oltava asennettuna, jotta voidaan määrittää langattomat asetukset.

### Langattomat asetukset

Otetaan langaton LAN-verkko käyttöön tai poistetaan se käytöstä ja näytetään langattoman LAN-verkon tila.

###### Kytkentätyypin vaihto

Vaihtaa langattoman ja kiinteän verkon välillä.

###### Nyk. asetus

Näyttää asetukset, kuten langattoman LAN-verkon SSID ja suojaustyyppi. Jos langaton LAN on käytössä, esiin tulee "--".

###### Nykyinen langaton tila

Tämä näyttää langattoman LAN-verkon vastaanottotason (maks. 100) ja IP-osoitteet.

###### Näytä langattomien asetusten näyttö

Napsauta [Asetus]-painiketta
Langattomien asetusten näytössä voit määrittää langattoman LAN-verskon SSID:n, suojaustavan, salauksen ja suojausavaimen.

###### Langattomien asetusten alustus

Napsauta [Alusta]-painiketta.
SSID-, suojaustapa-, salaus- ja suojausavainasetukset alustetaan.

### Langattomien asetusten näyttö

Määritä langattoman LAN-verkon SSID, suojaustapa, salaus ja suojausavain.
Asetukset tallennetaan napsauttamalla [Lähetä]-painiketta.

###### SSID

Anna SSID käyttämällä korkeintaan 32 merkkiä.

###### Suojaustapa

Valitse suojaustapa.

###### Salaus

Valitse salaustyyppi.

###### Suojausavain

Syötä suojausavain.

Suojaustapa | Suojausavain
--- | ---
WEP 64-bittinen | 5 merkkiä tai 10-merkkinen heksadesimaalinumero
WEP 128-bittinen | 13 merkkiä tai 26-merkkinen heksadesimaalinumero
WAP/WAP2 | 8 - 63 merkkiä tai 64-bittinen heksadesimaalinumero

###### Näytä suojausavain

Jos asetuksena on PÄÄLLÄ, suojausavain näkyy.
Takaisin ylös