# ASIAKIRJAN SKANNAUS F-KOODIN POLLAUSMUISTIIN

Asiakirjat on skannattava ja tallennettava F-koodin muistilokeroon (pollausmuisti), jotta ne voi lähettää toiseen laitteeseen.

## Toiminta

1. #### Aseta alkuperäinen asiakirja

   Aseta alkuperäinen automaattiseen syöttölaitteeseen tai valotuslasille.
   - AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE
   - VALOTUSLASI

2. #### Määritä alkuperäisen asiakirjan asetukset ja muut toiminnot.

   Ohjelma-, Ajastin-, Tapahtumaraportti-, Pollaus- ja Asiakirjojen arkistointi -toimintoja ei voi määrittää.

3. #### Kosketa [Muut]-näppäintä ja sitten [Muistilokero]-näppäintä.

4. #### Kosketa [Pollausmuisti]-välilehteä.

5. #### Kosketa F-koodin muistilokeron (pollausmuisti) näppäintä.

6. #### Kosketa tehtäväpaneelin [Muuta kertojen määrää] -näppäintä ja määritä pollauskerrat.

   Jos haluat poistaa alkuperäisen asiakirjan lähetyksen jälkeen, kosketa [Kerran]-näppäintä. Jos haluat jatkaa alkuperäisen asiakirjan lähettämistä, kosketa [Rajaton]-näppäintä. Muuta asetuksia tarvittaessa.
   Kosketa asetusten määrittämisen jälkeen näppäimiä ja .

7. #### Käynnistä alkuperäisen asiakirjan skannaus koskettamalla [Käynnistä]-näppäintä.

   Jos asetit alkuperäiset sivut asiakirjan syöttötasolle, kaikki sivut skannataan.
   Jos asetat alkuperäisen asiakirjan valotuslasille, skannaa sivu kerrallaan.
   Kun olet skannannut viimeisen alkuperäisen sivun, kosketa [Luku loppu] -näppäintä.
   Skannauksen ja lähetyksen päätteeksi kuuluu merkkiääni.
   Voit katsoa esikatselukuvan ennen faksin lähettämistä koskettamalla [Esikatselu]-näppäintä. Kun olet skannannut alkuperäisen asiakirjan koskettamalla [Esikatselu]-näppäintä, voit skannata seuraavan alkuperäisen asiakirjan koskettamalla [Lisäskannaus]-näppäintä. Aloita kuvan lähetys koskettamalla [Käynnistä]-näppäintä.
   Lisätietoja on kohdassa KUVAN TARKISTUS ENNEN LÄHETYSTÄ.

Takaisin ylös