# FAKSIN LÄHETYSJÄRJESTYS

Siirry kotinäytöstä tai muusta tilasta faksitilaan ja noudata alla olevia ohjeita.

- FAKSITILAN VALITSEMINEN

## Toiminta

1. #### Aseta alkuperäinen asiakirja

   Aseta alkuperäinen automaattiseen syöttölaitteeseen tai valotuslasille.
   - AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE
   - VALOTUSLASI

2. #### Määritä kohdelaite.

   Kosketa numeronäppäimiä ja syötä kohdenumero suoraan tai hae kohde osoitekirjasta tai numeron avulla.

   - KOHDENUMERO KOHDENUMERON SYÖTTÄMINEN NUMERONÄPPÄIMILLÄ
   - KOHTEEN MÄÄRITYS OSOITEKIRJAN AVULLA
   - KOHTEEN MÄÄRITYS HAKUNUMERON AVULLA
   - KOHTEEN MÄÄRITYS YLEISEN OSOITEKIRJAN AVULLA
   - KOHTEEN MÄÄRITYS LÄHETYSLOKIN AVULLA

3. #### Määritä skannausasetukset.

   Määritä alkuperäisen skannauskoko, valotus, tarkkuus jne.

   - ALKUPERÄISASIAKIRJAN MOLEMPIEN PUOLIEN AUTOMAATTINEN SKANNAUS
   - ALKUPERÄISASIAKIRJAN SKANNAUSKOON MÄÄRITTÄMINEN PAPERIKOKONA
   - ALKUPERÄISASIAKIRJAN SKANNAUSKOON MÄÄRITTÄMINEN KÄYTTÄMÄLLÄ NUMEROARVOJA
   - KUVAN LÄHETYSKOON MÄÄRITTÄMINEN
   - SKANNAUKSEN VALOTUKSEN MÄÄRITTÄMINEN
   - SKANNAUKSEN KUVANLAADUN MÄÄRITTÄMINEN
   - SUUREN SIVUMÄÄRÄN LÄHETYS
   - ERIKOKOISTEN ALKUPERÄISTEN SKANNAAMINEN
   - OHUIDEN ALKUPERÄISTEN SKANNAAMINEN
   - SKANNATTUJEN ALKUPERÄISARKKIEN MÄÄRÄN TARKISTAMINEN

4. #### Määritä muut toiminnot.

   Määritä toiminnot, jotka eivät ole skannausasetuksia, kuten kahden sivun lähettäminen yhtenä sivuna.

   - MUUT-NÄYTTÖ

5. #### Lähetä alkuperäinen.

   Kosketa [Käynnistä]-näppäintä.
   - Voit tarkistaa esikatselukuvan koskettamalla [Esikatselu]-näppäintä ennen [Käynnistä]-näppäimen koskettamista. Kun olet skannannut alkuperäisen asiakirjan koskettamalla [Esikatselu]-näppäintä, voit skannata seuraavan alkuperäisen asiakirjan koskettamalla [Lisäskannaus]-näppäintä.
   - Voit tallentaa skannatun alkuperäisen ennen faksin lähetyksen aloittamista koskettamalla tehtäväpaneelin [Tiedosto]- tai [Pikatiedosto]-näppäintä.
     - SKANNATUN ALKUPERÄISEN TALLENTAMINEN
     - SKANNATUN ALKUPERÄISEN TALLENTAMINEN
   - Jos alkuperäinen on asetettu valotuslasille, suorita faksin lähetys noudattaen alla kuvattua menettelyä.
     - Kun faksi lähetetään normaalisti (muistilähetys)
       Toista alkuperäisten asetus- ja skannausmenettelyn vaiheet kaikille skannattaville alkuperäisille asiakirjoille. Kun olet skannannut kaikki alkuperäiset asiakirjat, kosketa [Luku loppu] -näppäintä. (Kun olet skannannut alkuperäisen asiakirjan koskettamalla [Esikatselu]-näppäintä, voit skannata seuraavan alkuperäisen asiakirjan koskettamalla [Lisäskannaus]-näppäintä. Lähetä sitten alkuperäinen asiakirja koskettamalla [Käynnistä]-näppäintä.)
     - Kun faksi lähetetään suoralähetystilassa
       Monisivuisia alkuperäisiä ei voi skannata suoralähetystilassa. Aloita lähetys koskettamalla [Aloita]-näppäintä.

Takaisin ylös