# KUVAN LÄHETYKSEN ASETUKSET

## Käyttöasetukset - "Oletusasetukset"-välilehti

Katso faksitoimintoon liittyvien asetusten kuvaukset kohdasta ”KUVAN LÄHETYKSEN ASETUKSET > FAKSITOIMINNOT”.
Tällä välilehdellä määritetään asetuksia, jotka liittyvät kuvanlähetysasetusten oletusasetuksiin.

###### Pidä asetuksia hetken aikaa skannauksen jälkeen

Käytä tätä asetusta, kun haluat pitää asetukset skannauksen jälkeen (kunnes Paluu perustilaan -toiminto aktivoituu).

###### Näytön oletusasetukset

Valitse perusnäyttö, joka tulee esiin, kun [Kuvan läh.] -näppäintä kosketetaan.

- Sähköposti
- Verkkokansio
- FTP/Työpöytä
- Internet-faksi (kun Internet-faksin laajennuspaketti on asennettu)
- FAKSI (Kun Internet-faksin laajennus tai faksilaajennus on asennettu)
- Tiedon syöttö (kun sovelluksen integrointimoduuli on asennettu)

###### Osoitekirjan oletusvalinta

Kohta | Kuvaus
--- | ---
Sovella Vain lähetystilan osoitteita | Kun osoite valitaan osoitekirjasta, vain osoitteita, jotka näytetään supistetussa tilassa, sovelletaan.
Luokka esitetään oletusasetuksena | Valitse luokka, joka näytetään oletusasetuksena. Ei mitään Toistuva käyttö Luokat 1-32
Näytä kaikki osoitetyypit juuri näytettävästä tilasta huolimatta. | Näyttää kaikki kohteet riippumatta siitä, mikä tila on näkyvissä, kun asetus otetaan käyttöön.
Osoitekirjan laajennus | Laajennettu osoitekirja näytetään.

###### Kuvan suunta

Määrittää kuvan oletussuunnan.

###### Tarkkuuden perusasetus

Seuraavat asetukset ovat valittavissa yhteisen skannaustilan, sähköpostin, Internet-faksi-tilan ja faksitilan oletustarkkuuksiksi.
Jos ”Käytä asetettua tarkkuutta tallennett.” -valintaruudussa on , kuvan mukana tallennettu tarkkuusasetus otetaan käyttöön, kun käytetään asiakirjojen arkistointi -toiminnolla tallennettua kuvaa. Se voidaan määrittää kullekin kohdalle.

Kohta | Kuvaus
--- | ---
Skannaus | 100 × 100 dpi, 150 × 150 dpi, 200 × 200 dpi, 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi
Sähköposti | 100 × 100 dpi, 150 × 150 dpi, 200 × 200 dpi, 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi
internet-Faksi | 200 × 100 dpi, 200 × 200 dpi*, 200 × 400 dpi*, 400 × 400 dpi*.600 × 600 dpi*
FAX | Standard, Fine*, Super Fine*, Ultra Fine*

*Kun tämä valitaan, myös ”Half Tone” -asetukset voidaan määrittää.

###### Oletusvalotusasetukset

Tätä käytetään valotuksen oletusasetusten määrittämiseen asiakirjan skannaukselle kuvanlähetystilassa. Valitse [Autom.] tai [Manuaal.]. Jos valitset [Manuaal.], aseta valotukseksi jokin viidestä tasosta.

###### Alkuperäinen oletuskuvatyyppi

Valitse alkuperäisen tyyppi etukäteen, jotta alkuperäinen voidaan skannata sopivalla tarkkuudella (koskee vain skannaustilaa ja USB-muisti-tilaa).
Seuraavat asetukset voidaan määrittää.

- Teksti / painettu valokuva
- Testi/Kuva
- Teksti
- Valokuva
- Painettu valokuva
- Kartta

Alkuperäisen tyyppiä ei voi valita, jos Valotuksen alkuasetukset -asetuksena on [Autom.].

###### Terävyys

Toimintoa käytetään kuvan ääriviivojen korostukseen ja kuvan terävyyden lisäämiseen kuvanlähetystilassa skannatessa. Asetukseksi voidaan valita mikä tahansa taso viidestä.

###### Kontrasti

Toimintoa käytetään kuvan kontrastin säätämiseen kuvanlähetystilassa skannatessa. Asetukseksi voidaan valita mikä tahansa taso viidestä.

###### Saman kuvan lähetys kuin faksilla/I-faksilla lähetetyn

Ota asetus käyttöön, kun haluat lähettää kuvan samanaikaisesti faksi- tai Internetfaksitoiminnolla ja jollain muulla toiminnolla. Jos asetus ei ole käytössä, kullakin skannausasetuksella määritetty kuva lähetetään sähköpostiin, FTP-palvelimeen, tietokoneen työpöydälle tai verkkokansioon.

###### Syötä seuraava osoite sarjalähetykseen

Kun valitaan tämä asetus, -näppäintä on kosketettava ennen seuraavan osoitteen antamista sarjalähetystä suoritettaessa.
Kun tämä asetus on käytössä, -merkkiä ei voi jättää pois. -näppäintä on kosketettava, vaikka seuraava osoite annettaisiin pikanäppäimellä.
Jos käyttäjä yrittää syöttää seuraavan osoitteen koskettamatta -näppäintä, kuuluu kaksinkertainen merkkiääni ja syöttö hylätään.

###### Skannaus valmis -ääni

Määrittää äänenvoimakkuuden Skannaus valmis -äänelle, joka kuluu alkuperäisen skannauksen päättyessä.

###### Aseta näyttöjärjestyksen vaihto pois päältä

Estää näyttöjärjestyksen muutokset (hakunumeron järjestys, nouseva, laskeva).
Kun asetus on valittu, järjestys ei muutu. Näyttöjärjestys pysyy sinä, mikä se oli, kun asetus otettiin käyttöön.

###### Vastaanotetun tulostusdatan pitoasetus

Tämä toiminto pitää faksit ja Internet-faksit muistissa tulostamatta niitä. Faksit voidaan tulostaa antamalla salasana (tehtaan oletusasetus: 0000).
Vaihda salasana valitsemalla [Vaihda salasana] -asetukseksi .
Näitä asetuksia voidaan muuttaa, kun laitteen muistissa ei ole vastaanotettuja tietoja. (Ei koske luottamuksellisessa tai jatkosarjalähetyksen muistilokerossa olevia tietoja.)

###### Oletusvarmennus-leima (kun varmennusleimayksikkö on asennettu)

Ota asetus käyttöön, kun haluat, että varmennusleima painetaan aina alkuperäisiin, jotka on jo skannattu automaattisen syöttölaitteen avulla.

###### Häivytyksen säätö

Tällä säädetään häivytystoiminnon oletushäivytysleveys. Määritä arvo välille 0 mm (0″) – 20 mm (1″) 1 mm:n (1/8″) portain Reunahäivytyksen leveys- ja Keskihäivytyksen leveys -asetuksille.

###### Vastaanotettujen tietojen aikamääritteinen tulostus

Tätä asetusta käytetään vastaanotettujen tietojen tulostukseen tiettyyn aikaan. Tämä toiminto on käytettävissä, kun vastaanotettujen tietojen kuvantarkistusasetus on käytössä.
* Tämä näytetään, kun Internet-faksin laajennus tai faksilaajennus on asennettu. Jos "Vastaanotettujen tietojen aikamääritteinen tulostus" -asetuksena on , tämä asetus näkyy harmaana.
Jos "Vaihda salasana"- tai "Vastaanotetun tulostusdatan pitoasetus" -asetuksena on , salasanan syöttökenttä näkyy harmaana.

## Käyttöasetukset – "Salli/estä asetukset" -välilehti

Tällä välilehdellä määritetään asetuksia, jotka liittyvät kuvanlähetysasetusten Salli-/estä-asetuksiin.

### Rekisteröinnin poistaminen käytöstä

Osoitteiden rekisteröinti laitteelta, asetustilasta (Internet-versio) ja tietokoneelta voidaan kukin kieltää erikseen.

###### Estä kohteen rekist. käyttöpaneelista

Estää osoitteen hallinnan laitteesta.
Määritä seuraavien kohteiden asetukset:

- Ryhmä (Suora syöttö)
- Ryhmä (Osoitekirja)
- Yhteyshenkilöt

###### Estä kohteen rekisteröinti verkkosivulta

Estää kohteen tallennuksen Asetustilassa (Internet-versio).
Määritä seuraavien kohteiden asetukset:

- Ryhmä (Suora syöttö)
- Ryhmä (Osoitekirja)
- Yhteyshenkilöt

###### Poista ohjelman rekisteröinti käytöstä

Estää osoitekirjan käytön kaikissa ohjelmissa.

###### Poista Muistilokeron rekisteröinti käyt.

Estää kaikentyyppiset muistilokeron rekisteröinnit.
Määritä seuraavien kohteiden asetukset:

- Pollausmuisti
- Luottamuksellinen
- Jatkosarjalähetys (Suora syöttö)
- Jatkosarjalähetys (Osoitekirja)

###### Poista kohteen rekisteröinti käytöstä globaalilla osoitehaulla

Poistaa osoitteen hallinnan yleisestä osoitehausta.
Määritä seuraavien kohteiden asetukset:

- Sähköposti
- internet-Faksi
- FAX

###### Poista rekisteröinti käytöstä Network Scanner Tool -ohjelmistolla

Tämä poistaa osoitteiden hallinnan käytöstä Network Scanner Tool -ohjelmassa.
Käytä tätä asetusta, kun haluat estää toisen laitteen tietojen tallennuksen osoitekirjan Saapuvien reitityksen kautta.

###### Poista käytöstä verkon kautta edelleenlähetys

Tämä estää saapuvien reitityksen.

### Asetukset tiedonsiirron estämiseksi

Näitä asetuksia käytetään poistamaan seuraavat lähetystoiminnot käytöstä.

###### Estää [Läh. uudelleen] faksi/kuvanlähetyst.

Tämä asetus estää lähetyksen, joka aktivoidaan tehtäväpaneelin [Lähetä hiljattain käytettyihin osoitteisiin] -näppäimellä.

###### Estä valinta osoitekirjasta

Estää kohteiden valinnan osoitekirjasta.
Määritä seuraavien kohteiden asetukset:

- Sähköposti
- FTP
- Työpöytä
- Verkkokansio
- Internet-faksi (sis. Suora SMTP)
- FAX

###### Poista suora syöttö käytöstä

Estää kohdeosoitteen ja muiden suoran syötön.
Määritä seuraavien kohteiden asetukset:

- Sähköposti
- Verkkokansio
- Internet-faksi (sis. Suora SMTP)
- FAX

###### Estä PC-I-faksin lähetys

Estää PC-Internet-faksin lähetyksen.

###### Estä PC-faksin lähetys

Tämä estää PC-faksin lähetyksen.

## Käyttöasetukset - "Oma nimen ja kohteen asetus" -välilehti

Tällä välilehdellä tallennetaan lähettäjän tiedot fakseja ja Internet-fakseja varten.

### Lähettäjän tietojen rekisteröinti

Käytä tätä asetusta faksin ja Internet-faksin lähettäjän nimen, lähettäjän faksinumeron sekä Internet-faksin lähettäjän osoitteen tallentamiseen. Tallennettu lähettäjän nimi ja faksinumero tai Internet-faksin lähettäjän osoite tulostetaan vastaanotetun faksin yläreunaan.

###### Lähettäjän nimi

Syötä oletuslähettäjän nimi (enintään 20 merkkiä).

###### Lähettäjän faksinumero

Näppäile lähettäjän faksinumero (enintään 20 merkkiä).
Voit lisätä numeroiden väliin tauon koskettamalla [-]-näppäintä.
Voit lisätä välilyönnin numeroiden väliin koskettamalla [Välilyönti]-näppäintä.

###### Internet-faksin oma osoite

Syötä lähettäjän oletusosoite (enintään 56 merkkiä).

### Oman nimivalinnan rekisteröinti

Tällä voidaan tallentaa lähettäjien nimiä, joita käytetään kohdassa ”Muut” – ”Oman nimen valinta”. Lähettäjien nimiä voidaan tallentaa enintään 18.
Käytä tätä asetusta, kun haluat rekisteröidä lähettäjän nimen, joka poikkeaa riveille 1, 2 ja 3 jo tallennetuista tiedoista.

###### Lisää uusi

Näppäile lähettäjän nimi (enintään 20 merkkiä).
Kun olet näppäillyt lähettäjän nimen, kosketa [Tallenna]-näppäintä.
Rekisteröintinumerot ovat väliltä 01–18. Lähettäjän nimelle määritetään automaattisesti pienin numero, kun sen rekisteröinti aloitetaan. Tätä numeroa ei voi muuttaa.

###### Lähettäjien nimien luettelo

Näyttää luettelon tallennetuista lähettäjien nimistä.
Voit poistaa haluamasi lähettäjän nimen merkitsemällä ”Ei”-kohdan vasemmalla puolella olevaan valintaruutuun ja koskettamalla [Poista]-näppäintä.

## Skannausasetukset – "Skannausasetukset-välilehti

Tällä välilehdellä määritetään asetukset, jotka liittyvät kuvanlähetystoimintoon (skannaus, Internet-faksi jne.).
Katso faksitoimintoon liittyvien asetusten kuvaukset kohdasta ”KUVAN LÄHETYKSEN ASETUKSET > FAKSITOIMINNOT”.
Seuraavat asetukset koskevat skanneria.

### Oletuslähettäjän asetus

Tähän tallennettuja tietoja käytetään, jos lähetysasetusten kohtaa [Vastausosoite] ei määritetä Skannaa sähköpostiin -toiminnon aikana.

###### Lähettäjän nimi

Syötä oletuslähettäjän nimi (enintään 20 merkkiä).

###### Vastaussähköpostiosoite

Syötä oletusvastausosoite (enintään 64 merkkiä).
Jos ainoastaan lähettäjän nimi tallennetaan, sitä ei käytetä lähettäjän tietoina.

### Väritilan oletusasetukset

Valitse oletusasetus sekä väri- että mustavalkoskannaukselle sähköpostiin, verkkokansioon, FTP:lle ja työpöydälle. Määritä ”Yhteinen skanneri”, jollei sähköpostia ole määritetty.
Jos ”Estä mustavalkoasetuksen muuttaminen Auto-tilassa” -valintaruudussa on , mustavalkoasetukset poistetaan käytöstä perusnäytössä, kun väritilana on Automaattinen.
Autom. (Mono2, Harmaasävy*), Värillinen, Harmaasävy, Mono 2
*Kun skannataan mustavalkoista alkuperäistä asiakirjaa ja väritilana on [Autom.]

### Alkuperäisen tiedostomuodon asetus

Määritä alkuperäinen tiedostomuoto tiedoston lähettämiselle Sähköposti-, Verkkokansio- FTP- tai Työpöytä-tilassa. Määritä ”Yhteinen skanneri”, jollei sähköpostia ole määritetty.

###### Tiedostomuoto

PDF, PDF/A, TIFF, JPEG*1, Compact PDF*2, 5, Compact PDF (Ultra Fine)*2, 5, Compact PDF/A*4, Compact PDF/A (äärimmäisen hieno)*4, Salattu PDF, Salaus/Compact PDF*3, 5, Salaus/Compact PDF (Ultra Fine)*3, 5, XPS
*1 Kun valitaan [Mustavalkoinen], muoto on [TIFF].
*2 Kun valitaan [Mustavalkoinen], muoto on [PDF].
*3 Kun valitaan [Mustavalkoinen], muoto on [Salattu PDF].
*4 Kun valitaan [Mustavalkoinen], muoto on [PDF/A].
*5 Kun skannaustoiminnon laajennuspaketti on asennettu

###### M/V

Pakkaustapa: Ei mitään, MH(G3), MMR(G4)

###### Väri/Harmaasävy

Pakkaussuhde: Matala pakkaus, Normaali pakkaus, Korkea pakkaus
Musta kirj. korost

###### Eritellyt sivut/tiedosto

Kun asetuksena on , kullekin sivulle luodaan tiedosto.
Määritä tiedostokohtainen sivumäärä.

### Pakkaustapa sarjalähetyksessä

Pakkaustilan valinta sarjalähetyksille, jotka tehdään Skannaa sähköpostiin -toiminnolla tai Internet-faksilla. Tässä asetettua pakkaustapaa käytetään kaikille kohteille, riippumatta niiden yksilöllisistä pakkaustila-asetuksista.

###### Mustavalkoinen

MH (G3), MMR (G4)

###### Väri/Harmaasävy

Matala, Normaali, Korkea
Mustien kirjainten korostus

### Lähetystiedon maksimimäärän asetus

Ylisuurien kuvatiedostojen lähetyksen estämiseksi Skannaa sähköpostiin -toiminnolla, tiedostokoon yläraja voidaan asettaa 1 Mt:n portain välille 1–10 Mt. Alkuperäisasiakirjoista skannatut kuvatiedostot hylätään, jos niiden yhteinen koko ylittää rajan.
Jos et halua määrittää rajaa, valitse [Ei rajaa].
Tämä asetus on linkitetty Internet-faksin asetusten kohtaan ”Lähetystiedon maksimimäärän asetus”.

### Liitetiedostojen maksimikoko (FTP/työpöytä/verkkokansio)

Sellaisten tiedostojen kokoa voidaan rajoittaa, jotka lähetetään toiminnoilla Skannaus FTP:lle, Skannaus työpöydälle ja Skannaus verkkokansioon. Valittavat rajat ovat 50 Mt, 150 Mt ja 300 Mt. Alkuperäisasiakirjoista skannatut kuvatiedostot hylätään, jos niiden yhteinen koko ylittää rajan.
Jos et halua määrittää rajaa, valitse [Ei rajaa].
Sarjalähetyksissä, jotka lähetetään sekä sähköposti- että Internet-faksikohteisiin, ”Lähetystiedon maksimimäärän asetus” -kohdassa asetettu rajoitus on etusijalla.

### Piilokopioasetus

###### Aseta piilokopio päälle

Ota tämä asetus käyttöön, jos haluat lähettää piilokopioita. [Piilokop.]-näppäin näkyy silloin kuvan lähetyksen osoitekirjanäytössä.

###### Näytä <span class="key_name">[Piilokopio]</span>-osoite työn tila -ikkunassa

Näyttää piilokopio-osoitteet työn tilan näytössä ja osoiteluettelo-välilehdellä.

### Poista skannaustoiminto käytöstä

Valitse asetus, jos haluat poistaa PC-etäskannauksen käytöstä.

## Skannausasetukset – "Oletusosoite-välilehti

Oletusosoite voidaan tallentaa, jolloin lähetys tapahtuu painamalla [Aloita]-näppäintä tarvitsematta määrittää osoitetta. Määritä oletusosoite valitsemalla [Oletusosoitteen asetus] -asetukseksi [Salli].

- Jos oletusosoite asetetaan, perusnäyttö vaihtuu skannaustilaan.
- Vain yksi oletusosoite voidaan asettaa toiminnoille Skannaa sähköpostiin, Skannaa FTP:lle, Skannaa työpöydälle ja Skannaa verkkokansioon.

### Lisää valittu

Valitse osoite, jota käytetään oletusarvoisesti.

###### Lisää käyttäjän s-postios. sis.kirj. varten

Sisäänkirjautuneen käyttäjän sähköpostiosoite määritetään oletusosoitteeksi.
Valitse seuraavista asetuksista käyttötarkoituksen mukaan.

Kohta | Kuvaus
--- | ---
Sovella myös faksi/I-faksinäyttöön | Jos et halua käyttää sisäänkirjautuneen käyttäjän sähköpostiosoitetta oletuskohteena faksi-/I-faksinäytössä, kosketa [Sovella myös faksi/I-faksinäyttöön] -valintaruutua ja valitse asetukseksi .
Salli keskeytys | Voit keskeyttää sisäänkirjautuneen käyttäjän sähköpostiosoitteen, joka syötetään automaattisesti. Keskeytä koskettamalla tehtäväpaneelin [Keskeytä]-näppäintä.

###### Valitse osoitekirjasta

- Voit näyttää haluamasi osoitekirjan rajaamalla hakua aakkosten tai luokan mukaan [Hakemisto]-luettelon avulla. Voit valita kerrallaan näytettävien osoitteiden lukumäärän [Näytä kohdat] -asetuksella.
- Kun valitset haluamasi osoitteen nimen ja kosketat [Tallenna]-näppäintä, valittu osoite voidaan valita oletusosoitteeksi.

## Internet-faksin asetukset - "Oletusasetukset"-välilehti

Tällä välilehdellä määritetään Internet-faksin oletusasetukset.

- Katso faksitoimintoon liittyvien asetusten kuvaukset kohdasta ”KUVAN LÄHETYKSEN ASETUKSET > FAKSITOIMINNOT”.
- Nämä asetukset voidaan määrittää, kun Internet-faksin laajennuspaketti on asennettu.

###### Autom. käynnistys tulostettaessa

Kun [VIRTA]-painike on ”Off”-tilassa (mutta päävirtakytkin on asennossa ””) ja Internet-faksi vastaanotetaan, tämä toiminto aktivoi laitteen ja tulostaa faksin.
Kun toiminto on pois käytöstä, vastaanotettuja Internet-fakseja ei tulosteta ennen kuin [VIRTA]-painike kytketään ”On”-tilaan.

###### Pakkausasetus

Tällä asetuksella voidaan määrittää Internet-faksi-lähetyksen oletuspakkaustila.
Seuraavat asetukset voidaan määrittää.

- MH (G3)
- MMR (G4)

###### Kaiuttimen äänenvoimakkuuden asetus

Tällä asetuksella säädetään kaiuttimen kautta kuuluvien faksin vastaanoton ja tiedonsiirtovirheen äänimerkkien äänenvoimakkuutta.
Faksin vastaanoton äänimerkki kuuluu, kun laite on tarkistanut postipalvelimen ja hakenut vastaanotetut faksit. Tiedonsiirtovirheen äänimerkki kuuluu, kun vastaanottavasta Internet-faksi-laitteesta saadaan ilmoitus sähköpostin toimituksen epäonnistumisesta.

###### Alkuperäisen tulostus tapahtumaraportissa

Kun tapahtumaraportti tulostetaan, tätä käytetään tulostamaan osa lähetetyn alkuperäisen ensimmäisestä sivusta tapahtumaraportissa. Valitse yksi seuraavista asetuksista.

- Tulosta kaikki raportit
- Tulosta vain virheraportti
- Ei tulostettua raporttia

Tämä asetus ei ole voimassa, jos seuraavaksi ”Tapahtumaraportin asetukset” -asetukseksi on valittu ”Ei tulostettua raporttia”.

###### Tapahtumaraportin asetukset

Tätä käytetään valitsemaan tulostetaanko tapahtumaraportti, ja jos tulostetaan, sen tulostusehdot. Valitse asetus kullekin seuraavista toiminnoista:

Kohta | Kuvaus
--- | ---
Yhden lähetys | Tulosta kaikki raportit Tulosta vain virheraportti Ei tulostettua raporttia
Sarjalähetys käynnissä | Tulosta kaikki raportit Tulosta vain virheraportti Ei tulostettua raporttia
Vastaanottaa | Tulosta kaikki raportit Tulosta vain virheraportti Ei tulostettua raporttia

Kun tapahtumaraportti tulostetaan, tätä käytetään tulostamaan osa lähetetyn alkuperäisen ensimmäisestä sivusta tapahtumaraportissa. Katso lisätietoja kohdasta Alkuperäisen tulostus liikennöintiraportissa.

###### Toimintaraportin asetukset

Laitteen muistiin tallennetun kuvanlähetyksen toimintaraportin säännöllinen tulostus.
Toimintaraportti voidaan asettaa tulostettavaksi aina, kun lähetysten määrä on 200 tai yli, tai määrättyyn aikaan (vain kerran päivässä). (Asetukset voivat olla käytössä samanaikaisesti.)

- Jos valitset vain [Tulosta päivittäin määrättynä aikana] -asetuksen ja tallennettujen tapahtumien määrä yltää 200:aan ennen määritettyä aikaa, jokainen uusi tapahtuma poistaa vanhimman tapahtuman (vanhinta tapahtumaa ei tulosteta).
- Tapahtumaraportti voidaan tulostaa manuaalisesti aina tarvittaessa.
  Katso ”LUETTELON TULOSTUS (PÄÄKÄYTTÄJÄ)” Asetustilassa.

###### Otsikkotekstin tulostus Valitse asetus

Sähköpostiviesteihin liitetyt kuvatiedostot yleensä tulostetaan Internet-faksissa. Tällä asetuksella voidaan ottaa käyttöön myös sähköpostin tekstin (aiheen ja viestin) tulostus.
Asetus koskee myös sellaisten sähköpostiviestien tekstin tulostusta, joissa ei ole tiedostoliitteitä.
Enintään viisi sivua tekstiä voidaan tulostaa.

## Internet-faksin asetukset – ”Lähetysasetukset"-välilehti

Tällä välilehdellä määritetään Internet-faksin lähetysasetukset.

- Katso faksitoimintoon liittyvien asetusten kuvaukset kohdasta ”KUVAN LÄHETYKSEN ASETUKSET > FAKSITOIMINNOT”.
- Nämä asetukset voidaan määrittää, kun Internet-faksin laajennuspaketti on asennettu.

###### I-faksin vast.ottorap. päällä/pois -asetus

Asetusta käytetään vastaanottoraportin pyytämiseen Internet-faksia lähetettäessä.

###### I-faksin vast.ottoraportti-Pyynnön aikakatkaisun asetus

Aika, jonka laite odottaa vastaanottoraporttia kohdelaitteelta, voidaan asettaa 1 minuutin portain välille 1 minuuttia - 240 tuntia.
Asetus on käytössä vain, kun ”I-faksin vast.ottorap. päällä/pois-asetus” on käytössä.

###### Uudelleenlähetyskerrat vastaanottovirheen yhteydessä

Uudelleenlähetysyritysten määrä, kun Internet-faksin vastaanottajalta saadaan virhesanoma, voidaan asettaa välille 0–15.
Asetus on käytössä vain, kun ”I-faksin vast.ottorap. päällä/pois-asetus” on käytössä.

###### Lähetystiedon maksimimäärän asetus

Jotta estetään ylisuurien kuvatiedostojen lähetys Internet-faksilla, tiedostokoon ylärajaksi voidaan asettaa 1 Mt:n portain välille 1–10 Mt. Alkuperäisasiakirjoista skannatut kuvatiedostot hylätään, jos niiden yhteinen koko ylittää rajan.
Jos et halua määrittää rajaa, valitse [Ei rajaa].
Tämä asetus on linkitetty Skannausasetusten kohtaan ”Lähetystiedon maksimimäärän asetus”.

###### Kiertolähetyksen asetus

Kun lähetetään kuvaa, joka on samankokoinen kuin jokin seuraavista, tämä toiminto kääntää kuvaa vastapäivävään 90 astetta. (Asetus voidaan määrittää erikseen jokaiselle koolle.)
A4, B5R, A5R, 8-1/2″ × 11″, 5-1/2″ × 8-1/2″R, 16K
Kokojen A4R ja 8-1/2″ × 11″R kuvia ei käännetä.

###### Sivunumeron tulostus vastaanottavaan laittees

Kun lähetetty kuva tulostetaan vastaanottavasta laitteesta, sivunumero voidaan lisätä kunkin tulostettavan sivun yläreunaan.

###### Uudelleensoitot, kun linja on varattu

(Tämä asetus on voimassa vain Suora SMTP -lähetyksessä.)
Tällä asetuksella määritetään uudelleensoittojen lukumäärä ja aikaväli silloin, kun lähetys ei onnistu varattuna olevasta linjasta tai muusta syystä johtuen.

Kohta | Kuvaus
--- | ---
Uudelleensoittojen lukumäärä, kun linja on varattu. | Tällä asetuksella valitaan, suoritetaanko uudelleensoitto, kun linja on varattu. Uudelleensoiton aikana voidaan asettaa uudelleensoittoyritysten lukumäärä. Mikä tahansa määrä väliltä 0–15 voidaan valita.
Odotusaika uudelleensoittoyritysten välillä (min), kun linja on varattu. | Aikaväli uudelleensoittoyritysten välillä voidaan asettaa. Mikä tahansa määrä minuutteja välillä 1-15 voidaan valita.

###### Soita uudelleen, jos sattuu tiedonsiirtovirhe

(Tämä asetus on voimassa vain Suora SMTP -lähetyksessä.)
Tällä asetuksella määritetään, kuinka monta kertaa laite yrittää automaattisesti soittaa uudelleen, jos faksin lähetys epäonnistuu tiedonsiirtovirheen vuoksi.

Kohta | Kuvaus
--- | ---
Uudelleensoittojen lukumäärä virheen sattuessa | Tällä asetuksella valitaan, suoritetaanko uudelleensoitto, kun linja on varattu. Se määrittää myös, soitetaanko uudelleen, jos uudelleensoittoyritys aiheuttaa tiedonsiirtovirheen. Uudelleensoiton aikana voidaan asettaa uudelleensoittoyritysten lukumäärä. Mikä tahansa määrä väliltä 0–15 voidaan valita.
Odotusaika uudelleensoittoyritysten välillä (min) virheen sattuessa | Uudelleensoittoyritysten aikaväli voidaan asettaa. Mikä tahansa määrä minuutteja välillä 1–15 voidaan valita.

## Internet-faksin asetukset – "Vastaanottoasetukset"-välilehti

Tällä välilehdellä määritetään Internet-faksin vastaanottoasetukset.

- Katso faksitoimintoon liittyvien asetusten kuvaukset kohdasta ”KUVAN LÄHETYKSEN ASETUKSET > FAKSITOIMINNOT”.
- Nämä asetukset voidaan määrittää, kun Internet-faksin laajennuspaketti on asennettu.

###### Autom. pienennös vastaanotossa

Kun vastaanotetaan faksi, joka sisältää tulostetut tiedot, kuten lähettäjän nimen ja osoitteen, vastaanotettu kuva on hieman suurempi kuin tavallisesti. Tätä asetusta käytetään pienentämään kuvaa automaattisesti vakiokokoon sopivaksi.
Vakiokokoja ovat esim. A4 ja B5 (8-1/2" × 11" ja 8-1/2" × 5-1/2").
Jos ”Autom. pienennös vastaanotossa” on pois käytöstä, vakiokoon ylittävät kuvan reunat saatetaan leikata pois.
Kuva on kuitenkin selkeämpi, koska se tulostetaan samassa koossa kuin alkuperäinen.

###### 2-puol. vastaanoton asetukset

Tällä valitaan, tulostetaanko vastaanotetut faksit paperin molemmille puolille.
Kun asetus on käytössä ja vastaanotetaan kaksi tai useampia sivuja sisältävä faksi (sivujen on oltava samankokoisia), sivut tulostetaan paperin molemmille puolille.

###### Aseta osoite datan edelleenlähetykselle

Kun laite ei voi tulostaa vastaanotettua faksia, faksi voidaan lähettää edelleen toiselle laitteelle. Tätä asetusta käytetään toisen laitteen osoitteen määrittämiseen.

Kohta | Kuvaus
--- | ---
Edelleenlähetys | Syötä edelleenlähetysosoite (korkeintaan 64 merkkiä).
Suora SMTP | Tämän asetuksen valinta mahdollistaa edelleenlähetyksen, kun suora SMTP on käytössä.
Lisää isäntänimi tai IP-osoite | Valitse tämä, jos haluat syöttää isäntänimen tai IP-osoitteen erikseen.
Isäntänimi tai IP-osoite | Käytä tätä asetusta, kun ”Lisää isäntänimi tai IP-osoite” on käytössä. Syötä isäntänimi tai IP-soite (enintään 64 merkkiä).

Useita edelleenlähetysosoitteita ei voida tallentaa.

###### Letter-kokoisen vastaanotetun pienennetty tulostus

Tämä ohjelma ei ole käytettävissä Kanadassa ja Filippiineillä. Kun letter (8-1/2″ × 11″) -koon faksi vastaanotetaan, tämä asetus pienentää faksin A4-kokoon.
Kun tämä asetus on käytössä, A4-koon fakseja voi myös pienentää.

###### Vast.ottoajan ja päivän tulost

Ota tämä asetus käyttöön, jos haluat, että vastaanoton päivämäärä ja aika tulostuvat.
Valitse päivämäärän ja ajan tulostuskohdaksi [Vast.otetun kuvan sisällä] tai [Vast.otetun kuvan ulkop].
Jos valitaan [Vast.otetun kuvan sisällä], vastaanottopäivämäärä ja -aika tulostetaan vastaanotettuun kuvaan.
Jos valitaan [Vast.otetun kuvan ulkop], vastaanotettua kuvaa pienennetään, ja vastaanottopäivämäärä ja -aika tulostetaan syntyneelle tyhjälle alueelle.
Vaihtoehtoa [Vast.otetun kuvan ulkop] ei voida valita vastaanottopäivämäärän ja -ajan tulostuksen asetukseksi, jos ”Autom. pienennös vastaanotossa” ei ole käytössä.

###### A3-kokoisen vastaanotetun pienennys

Tämä ohjelma voidaan ottaa käyttöön vain Kanadassa ja Filippiineillä.
Kun A3-koon faksi vastaanotetaan, toiminto pienentää faksin ledger (11″ × 17″) -kokoon.
Kun tämä asetus on käytössä, laite pienentää myös ledger (11″ × 17″) -koon faksit.

###### POP3-yhteyden aikakatkaisun asetus

Aika jonka laite odottaa, kunnes se lopettaa vastaanoton, kun postipalvelimelta (POP3-palvelin) ei saada vastausta, voidaan asettaa 30 sekunnin portain välille 30–300 sekuntia.

###### Vastaanotettavien tarkistusvälin asetus

Tällä asetuksella määritetään aika, jonka välein laite tarkistaa automaattisesti, onko postipalvelin (POP3-palvelin) vastaanottanut Internet-fakseja. Aika voidaan asettaa 1 minuutin portain välille 0 minuuttia - 8 tuntia.
Jos määritys on 0 tuntia 0 minuuttia, laite ei tarkista automaattisesti, onko postipalvelin vastaanottanut Internet-fakseja.
Laite tarkistaa, onko postipalvelin (POP3-palvelin) vastaanottanut Internet-fakseja, myös silloin kun päävirta on kytkettynä. (Paitsi jos ajaksi on määritetty 0 tuntia 0 minuuttia).

###### Faksin ulostuloasetukset

Näillä asetuksilla ulostulotaso määritetään vastaanotettuja fakseja varten.
Näkyviin tulevat kohdat ovat erilaisia riippuen laitteen määrityksistä.

### Roskapostin/Palvelinnimien estoasetus

Sallii tai hylkää vastaanoton määritetyistä osoitteista/palvelimista.

Kohta | Kuvaus
--- | ---
Hylkää vastaanotto | Vastaanotto tallennetusta osoitteesta/palvelimesta estetään.
Hyväksy vastaanotto | Vastaanotto tallennetusta osoitteesta/palvelimesta sallitaan.
Kaikki pois käytöstä | Vastaanotto kaikista osoitteista ja palvelimista sallitaan riippumatta siitä, onko niitä tallennettu.
Lisää uusi | Lisää uuden osoitteen tai palvelimen (enintään 50), josta vastaanotto estetään tai sallitaan. Syötä osoite/toimialue (enintään 64 merkkiä) ja kosketa [Tallenna]-näppäintä. Jos syötteen ensimmäinen merkki ei ole ”@”, syöte tunnistetaan osoitteeksi. Jos syötteen ensimmäinen merkki on ”@”, syöte tunnistetaan palvelimeksi. (xxx@xx.xxx.com käsitellään osoitteena ja @xx.xxx.com käsitellään toimialueena.) Osoitteen tallentaminen määrittää vain kyseisen osoitteen. Palvelimen tallentaminen määrittää kaikki palvelimen sisältämät osoitteet.
Rekisteröityjen osoitteiden ja palvelimien luettelo | Näyttää luettelon tallennetuista osoitteista ja palvelimista. Luettelossa oleva osoite tai toimialue voidaan poistaa, kun se valitaan.

Kun roskapostiosoitteita tai toimialueita ei ole tallennettu, vain [Lisää uusi] -näppäin voidaan valita.

## Faksiasetukset - "Oletusasetukset"-välilehti

Tällä välilehdellä määritetään faksitoimintojen oletusasetukset.

##### Valintatavan Asetus

Tämä asetus voidaan ottaa käyttöön vain Kanadassa ja Taiwanissa.
Valitse luettelosta linjan tyyppi.

##### Automaattinen valinta

Valitse tämä, kun linja on kytketty, niin laite tunnistaa automaattisesti, onko linja pulssivalinta- vai äänitaajuusvalintalinja.

###### Autom. käynnistys tulostettaessa

Kun [VIRTA]-painike on ”Off”-tilassa (mutta päävirtakytkin on asennossa ””) ja faksi vastaanotetaan, tämä toiminto aktivoi laitteen ja tulostaa faksin.
Kun toiminto on pois käytöstä, vastaanotettuja fakseja ei tulosteta ennen kuin [VIRTA]-painike kytketään ”On”-tilaan.

###### Taukoajan Asetus

Muuttaa faksinumeroihin lisättyjen taukojen pituutta.
Jos faksinumeron valinnan tai tallennuksen yhteydessä näppäillään yhdysmerkki (-), lisätään kahden sekunnin tauko.
Tauoksi voidaan asettaa 1–15 sekuntia 1 sekunnin välein.
* Huomaa, että Etelä-Afrikassa laitteen asetus on yleensä 4 sekuntia.

###### FAX DEST. VAHVISTUSTILA

Tämä asetus määrittää, näkyykö kohteen varmennusviesti lähetettäessä faksia. Tällä estetään lähettäminen vahingossa väärään kohteeseen.

###### Kaiuttimen asetukset

Näillä asetuksilla säädetään kaiuttimen kautta kuuluvaa ääntä seuraavien osalta: Kaiutin, Soittoääni, Linjamonitori, Faksin vastaanotto valmis -signaali, Faksin lähetys Valmis signaali sekä Faksiyhteyden virhesignaali. Faksin vastaanotto valmis -signaali, Faksin lähetys Valmis signaali ja Faksiyhteyden virhesignaali mahdollistavat Äänikuvio- ja Lähetys suoritettu -äänen ajan asetus -valinnat äänenvoimakkuuden lisäksi.
Voit tarkistaa valitun äänikuvion ja äänenvoimakkuuden [Asetusäänien tarkistus] -näppäimellä.

###### Asetusäänien tarkistus

Tarkistaa valitun äänikuvion ja äänenvoimakkuuden.

###### Etävastaanottonumeron Asetus

Voit määrittää laitteen faksin vastaanottotilaan syöttämällä yhdistetystä ulkoisesta puhelimesta kaksinumeroisen koodin ja koskettamalla [*]-näppäintä. Tätä kaksinumeroista koodia kutsutaan etävastaanottonumeroksi, ja se voi olla 00–99.

###### Alkuperäisen tulostus tapahtumaraportissa

Kun tapahtumaraportti tulostetaan, tätä käytetään tulostamaan osa lähetetyn alkuperäisen ensimmäisestä sivusta tapahtumaraportissa. Valitse yksi seuraavista asetuksista.

- Tulosta kaikki raportit
- Tulosta vain virheraportti
- Ei tulostettua raporttia

Tämä asetus ei ole voimassa, jos seuraavaksi ”Tapahtumaraportin asetukset” -asetukseksi on valittu ”Ei tulostettua raporttia”.

###### Tapahtumaraportin asetukset

Tätä käytetään valitsemaan tulostetaanko tapahtumaraportti, ja jos tulostetaan, sen tulostusehdot. Valitse seuraavista vaihtoehdoista asetukset faksien lähettämistä ja vastaanottoa varten.

Kohta | Kuvaus
--- | ---
Yhden lähetys | Tulosta kaikki raportit Tulosta vain virheraportti Ei tulostettua raporttia
Sarjalähetys käynnissä | Tulosta kaikki raportit Tulosta vain virheraportti Ei tulostettua raporttia
Vastaanottaa | Tulosta kaikki raportit Tulosta vain virheraportti Ei tulostettua raporttia
Luottamuksellinen Vastaanotto | Tulosta Ilmoitussivu Ei tulostettua raporttia

Kun tapahtumaraportti tulostetaan, tätä käytetään tulostamaan osa lähetetyn alkuperäisen ensimmäisestä sivusta tapahtumaraportissa. Katso lisätietoja kohdasta Alkuperäisen tulostus liikennöintiraportissa.
Kun toimintaraportin tulostuksen asetuksena on ”Vastaanottaa”, raporttia ei tulosteta vastaanotettaessa numerosta, joka on määritetty hylättäväksi numeroksi kohdassa Salli/hylkää numeroasetus.

###### Toimintaraportin asetukset

Tätä käytetään laitteen muistiin tallennetun kuvanlähetyksen toimintaraportin tulostamiseen säännöllisesti.
Toimintaraportti voidaan asettaa tulostettavaksi aina, kun lähetysten määrä on 200 tai yli, tai määrättyyn aikaan (vain kerran päivässä). (Asetukset voivat olla käytössä samanaikaisesti.)

- Jos valitset vain [Tulosta päivittäin määrättynä aikana] -asetuksen ja tallennettujen tapahtumien määrä yltää 200:aan ennen määritettyä aikaa, jokainen uusi tapahtuma poistaa vanhimman tapahtuman (vanhinta tapahtumaa ei tulosteta).
- Tapahtumaraportti voidaan tulostaa manuaalisesti aina tarvittaessa. Lisätietoja on kohdassa LUETTELON TULOSTUS (PÄÄKÄYTTÄJÄ).

###### ECM

Linjan olosuhteet voivat toisinaan vääristää lähetetyn faksikuvan. Kun ECM (virheenkorjaustila) on käytössä, vääristyneet kuvat lähetetään automaattisesti uudestaan.
Jos toinen laite tukee Super G3:a, ECM toimii tästä asetuksesta riippumatta.

###### Digitaalinen tilaajaverkko

Kun on valittu, määritä digitaaliseen tilaajaverkkoon yhdistämisen lähetystasoksi korkeintaan 15 dBm.

###### Eri Soittoäänen Tunnistus

Tämä asetus voidaan ottaa käyttöön vain Kanadassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa ja Hongkongissa.
Jos puhelinlinjaan on määritetty useita puhelinnumeroita, soitettu numero voidaan tunnistaa sen soittokuvion perusteella. Kun äänipuheluille määritetään yksi numero ja fakseille toinen numero, saapuvan puhelun tyypin voi päätellä soittokuvion perusteella. Määrittämällä faksinumeroa vastaava soittokuvio laite voidaan määrittää vastaanottamaan faksit automaattisesti, kun faksinumeroon soitetaan. (Huomaa, että Kanadassa on käytettävissä kuusi valintaa.)

###### Vaihdeasetus

Tämä asetus voidaan ottaa käyttöön vain Ranskassa ja Saksassa. Kun laitetta käytetään vaihteessa, voit ottaa vaihdeasetuksen käyttöön, jolloin laite yhdistää automaattisesti ulkolinjaan. Kun tämä asetus on käytössä, [R]-näppäin tulee näkyviin perusnäytössä. Kun [R]-näppäintä kosketetaan, vaihdeasetus peruuntuu tilapäisesti.
Jos vaihde käyttää katkosmenetelmää ulkolinjaan yhdistämiseen, valitse [Katkos]. Jos vaihde käyttää tunnusnumeroa ulkolinjaan yhdistämiseen, määritä tunnusnumero.
Valitse numero ensimmäiselle merkille ja sitten numero tai yhdysmerkki ”-” toiselle ja kolmannelle merkille.

## Faksiasetukset - "Lähetysasetukset"-välilehti

Faksin lähetyksen asetukset voidaan määrittää.

###### Autom. Pienenn. Asetus Lähetyksessä

Tätä asetusta käytetään lähetettyjen faksien pienentämiseen automaattisesti vastaanottavassa laitteessa olevan paperikokoon mukaan.
Jos tämä asetus on pois käytöstä, faksit lähetetään täysikokoisina. Koska koko ei mukaudu tulostuspaperin mukaan, osa vastaanotetusta faksista saattaa jäädä ulkopuolelle.

###### Kiertolähetyksen asetus

Kun lähetetään kuvaa, joka on samankokoinen kuin jokin seuraavista, tämä toiminto kääntää kuvaa vastapäivävään 90 astetta. (Asetus voidaan määrittää erikseen jokaiselle koolle.)
A4, B5R, A5R, 8-1/2″ × 11″, 5-1/2″ × 8-1/2″R, 16K
Kokojen A4R ja 8-1/2″ × 11″R kuvia ei käännetä.

###### Pikalähetys

Kun tämä asetus on käytössä, laite aloittaa faksin lähettämisen heti ensimmäisen sivun skannauksen jälkeen.
Jos tämä asetus poistetaan käytöstä, lähetys alkaa vasta kun kaikki sivut on skannattu.

###### Sivunumeron tulostus vastaanottavaan laittees

Kun lähetetty kuva tulostetaan vastaanottavasta laitteesta, sivunumero voidaan lisätä kunkin tulostettavan sivun yläreunaan.

###### Lähettäjän / kohteen nimen muutos

Mahdollistaa kohteen nimen ja lähettäjän faksinumeron muuttamisen tarvittaessa.

###### Päiväyksen/Oman Numeron Tulostuksen Asettelu

Tämä asetus määrittää vastaanottavan laitteen faksien yläosaan tulostaman päivämäärän ja lähettäjätietojen sijainnin. Jos haluat, että tiedot tulostetaan lähetetyn asiakirjakuvan ulkopuolelle, kosketa [Alkuperäisen kuvan ulkopuolella] -näppäintä. Jos haluat, että tiedot tulostetaan lähetetyn asiakirjakuvan sisäpuolelle, kosketa [Alkuperäisen kuvan sisäpuolella] -näppäintä.
Lisätietoja tulostuskohdasta on kohdassa LÄHETTÄJÄTIETOJEN LISÄÄMINEN FAKSEIHIN.

###### Uudelleensoitot, kun linja on varattu

Tällä ohjelmalla määritetään uudelleensoittojen lukumäärä ja aikaväli silloin, kun lähetys ei onnistu varattuna olevasta linjasta tai muusta syystä johtuen.

Kohta | Kuvaus
--- | ---
Uudelleensoittojen lukumäärä, kun linja on varattu. | Tällä asetuksella valitaan, suoritetaanko uudelleensoitto, kun linja on varattu. Uudelleensoiton aikana voidaan asettaa uudelleensoittoyritysten lukumäärä. Mikä tahansa määrä välillä 1–14 voidaan valita.
Odotusaika uudelleensoittoyritysten välillä (min), kun linja on varattu. | Aikaväli uudelleensoittoyritysten välillä voidaan asettaa. Mikä tahansa määrä minuutteja välillä 1-15 voidaan valita.

Maakohtainen taulukko

| Uudelleensoittojen lukumäärä | Yritysten väli
--- | --- | ---
Yhdistynyt kuningaskunta, Ranska, Saksa, Ruotsi, Italia, Espanja, Alankomaat, Saudi-Arabia, Etelä-Afrikka, Unkari, Tšekin tasavalta, Slovakia, Puola, Kreikka, Venäjä | 1–10 (oletus: 2) | mikä tahansa määrä minuutteja välillä 1–15 (oletus: 3)
Kanada | 1–14 (oletus: 2)
Australia, Uusi-Seelanti, Singapore, Thaimaa, Malesia, Intia, Filippiinit | 1–9 (oletus: 2)
Hongkong | 1–3 (oletus: 2)
Taiwan | 1–15 (oletus: 2)
Indonesia | 1–5 (oletus: 2) | mikä tahansa määrä minuutteja välillä 4–15 (oletus: 4)

Suoran lähetyksen aikana ei tapahdu uudelleensoittoa, vaikka se olisi määritetty.

###### Soita uudelleen, jos sattuu tiedonsiirtovirhe

Tällä asetuksella määritetään, kuinka monta kertaa laite yrittää automaattisesti soittaa uudelleen, jos faksin lähetys epäonnistuu yhteysvirheen vuoksi.

Kohta | Kuvaus
--- | ---
Uudelleensoittojen lukumäärä virheen sattuessa | Tällä asetuksella valitaan, suoritetaanko uudelleensoitto yhteysvirheen sattuessa. Uudelleensoiton aikana voidaan asettaa uudelleensoittoyritysten lukumäärä. Jos tapahtuu virhe, suoritetaan yksi uudelleensoitto.
Odotusaika uudelleensoittoyritysten välillä (min) virheen sattuessa | Aikaväli uudelleensoittoyritysten välillä voidaan asettaa. Mikä tahansa määrä minuutteja välillä 1-15 voidaan valita.

Maakohtainen taulukko

| Uudelleensoittojen lukumäärä | Yritysten väli
--- | --- | ---
Yhdistynyt kuningaskunta, Ranska, Saksa, Ruotsi, Italia, Espanja, Alankomaat, Saudi-Arabia, Etelä-Afrikka, Unkari, Tšekin tasavalta, Slovakia, Puola, Kreikka, Venäjä | 1–5 (oletus: 1) | mikä tahansa määrä minuutteja välillä 1–15 (oletus: 1)
Australia, Uusi-Seelanti, Kanada | 1 yritys | mikä tahansa määrä minuutteja välillä 1–15 (oletus: 3)
Singapore, Thaimaa, Malesia, Intia, Filippiinit | 1–9 (oletus: 2) | mikä tahansa määrä minuutteja välillä 1–15 (oletus: 1)
Hongkong | 1–3 (oletus: 2)
Taiwan | 1–15 (oletus: 2)
Indonesia | 1–5 (oletus: 2) | mikä tahansa määrä minuutteja välillä 4–15 (oletus: 4)

Suoran lähetyksen aikana ei tapahdu uudelleensoittoa, vaikka se olisi määritetty.

###### Estä faksilähetys

Estää faksin sarjalähetykset.

## Faksiasetukset - "Vastaanottoasetukset"-välilehti

Tällä välilehdellä määritetään faksien vastaanoton asetukset.

###### Puheluiden määrä autom. vastaanotossa

Tällä asetuksella voit määrittää, kuinka monta kertaa soittoääni kuuluu (0–15 kertaa), ennen kuin automaattisesti vastaanottava faksi aloittaa faksin vastaanoton.
Maakohtainen taulukko

| Soittokertojen määrä
--- | ---
Yhdistynyt kuningaskunta, Ranska, Saksa, Ruotsi, Italia, Espanja, Alankomaat, Thaimaa, Hongkong, Saudi-Arabia, Etelä-Afrikka, Unkari, Tšekin tasavalta, Slovakia, Puola, Kreikka, Venäjä, Filippiinit, Indonesia | 0–9
Australia, Uusi-Seelanti | 2–4
Singapore | 0–3
Malesia, Intia, Kanada, Taiwan | 0–15

Jos soittojen määräksi valitaan ”0”, laite vastaa välittömästi ja aloittaa faksin vastaanoton ilman soittoa automaattisen vastaanoton tilassa.

###### Vastaanoton vaihtaminen manuaalisesta automaattiseen

Tämä asetus voidaan ottaa käyttöön vain Ranskassa.
Kun faksi on manuaalisen vastaanoton tilassa, laite siirtyy automaattisesti automaattiseen vastaanottoon. Soittokertojen määräksi, jolloin laite siirtyy automaattiseen vastaanottoon, voidaan asettaa mikä tahansa luku 1–9.

###### 2-puol. vastaanoton asetukset

Tällä valitaan, tulostetaanko vastaanotetut faksit paperin molemmille puolille.
Kun asetus on käytössä ja vastaanotetaan kaksi tai useampia sivuja sisältävä faksi (sivujen on oltava samankokoisia), sivut tulostetaan paperin molemmille puolille.

###### Autom. pienennös vastaanotossa

Kun vastaanotetaan faksi, joka sisältää tulostetut tiedot, kuten lähettäjän nimen ja osoitteen, vastaanotettu kuva on hieman suurempi kuin tavallisesti. Tätä asetusta käytetään pienentämään kuvaa automaattisesti vakiokokoon sopivaksi.

- Jos ”Autom. pienennös vastaanotossa” on pois käytöstä, vakiokoon ulkopuolella olevat kuvan reunat leikkautuvat pois. Kuva on kuitenkin selkeämpi, koska se tulostetaan samassa koossa kuin alkuperäinen.
- Vakiokokoja ovat esim. A4 ja B5 (8-1/2″ × 11″ ja 8-1/2″ × 5-1/2″).

###### Tulostustyylin asetus

Tämä asetus määrittää paperinvalintaehdon tulostettaessa vastaanotettuja fakseja. Valitse jokin seuraavista ehdoista:

Kohta | Kuvaus
--- | ---
Tulostus oikeassa koossa (ei jakoa) | Vastaanotettu faksikuva tulostetaan oikeassa koossa eikä sitä jaeta usealle paperiarkille. Jos laitteessa ei ole asetettuna samankokoista tai isompaa paperia, faksi tallentuu muistiin, eikä laite tulosta sitä ennen kuin sopivan kokoista paperia on asetettu laitteeseen. Jos vastaanotettu faksi on kuitenkin pitempi kuin 11" × 17" (A3) -koko, laite jakaa sen automaattisesti usealle paperiarkille.
Tulostus oikeassa koossa (jako) | Jokainen vastaanotettu kuva tulostetaan oikeassa koossa. Tarvittaessa laite jakaa kuvan usealle paperiarkille.
Tulostus Oikeassa Koossa Tai Pienennettynä | Jokainen vastaanotettu kuva tulostetaan oikeassa koossa, jos mahdollista. Jos se ei ole mahdollista, laite pienentää kuvan automaattisesti ennen tulostusta.

###### Aseta datan edelleenlähetyksen puhelinnumero

Kun laite ei voi tulostaa vastaanotettua faksia jonkin ongelman takia, vastaanotettu faksi voidaan lähettää edelleen toiselle laitteelle. Tällä asetuksella ohjelmoidaan kohdefaksilaitteen faksinumero. Vain yksi edelleenlähetyksen faksinumero voidaan ohjelmoida (enintään 64 numeroa).
Voit lisätä numeroiden väliin tauon koskettamalla [-]-näppäintä.
Jos haluat määrittää luottamuksellisen F-koodin muistilokeron kohdelaitteeseen, kosketa [/]-näppäintä faksinumeron syöttämisen jälkeen ja syötä F-koodi (alaosoite ja käyttökoodi).

###### Letter-kokoisen vastaanotetun pienennetty tulostus

Tämä ohjelma ei ole käytettävissä Kanadassa ja Filippiineillä.
Kun letter (8-1/2″ × 11″) -koon faksi vastaanotetaan, tämä asetus pienentää faksin A4-kokoon.
Kun tämä asetus on käytössä, A4-koon fakseja voi myös pienentää.

###### Vast.ottoajan ja päivän tulost

Ota tämä asetus käyttöön, jos haluat, että vastaanoton päivämäärä ja aika tulostuvat.
Valitse päivämäärän ja ajan tulostuskohdaksi [Vast.otetun kuvan sisällä] tai [Vast.otetun kuvan ulkop].
Jos valitaan [Vast.otetun kuvan sisällä], vastaanottopäivämäärä ja -aika tulostetaan vastaanotettuun kuvaan.
Jos valitaan [Vast.otetun kuvan ulkop], vastaanotettua kuvaa pienennetään, ja vastaanottopäivämäärä ja -aika tulostetaan syntyneelle tyhjälle alueelle.
Vaihtoehtoa [Vast.otetun kuvan ulkop] ei voida valita vastaanottopäivämäärän ja -ajan tulostuksen asetukseksi, jos ”Autom. pienennös vastaanotossa” ei ole käytössä.

###### A3-kokoisen vastaanotetun pienennys

Tämä ohjelma voidaan ottaa käyttöön vain Kanadassa ja Filippiineillä.
Kun A3-koon faksi vastaanotetaan, toiminto pienentää faksin ledger (11″ × 17″) -kokoon.
Kun tämä asetus on käytössä, laite pienentää myös ledger (11″ × 17″) -koon faksit.

###### Faksin ulostuloasetukset

Näillä asetuksilla valitaan vastaanotettujen faksien kopioiden määrä ja ulostulotaso. Näyttö vaihtelee asennettujen laitteiden mukaan (viimeistelijä/satulanidontaviimeistelijä tai viimeistelijä (50 arkin nidonta) / satulanidontaviimeistelijä (100 arkin nidonta) / pinoaja.

Kohta | Kuvaus
--- | ---
Ulostulotaso | Valitse ulostulotaso vastaanotettuja fakseja varten.
Tulosteiden lukumäärä | Määritä vastaanotettujen faksien kopioiden tulostettavaksi määräksi mikä tahansa luku 1–99.
Nidonta-asetukset | Valitse kohta, jossa vastaanotetut faksit nidotaan.
Paperin koko | Valitse paperi vastaanotettujen faksien tulostusta varten.

- [Nidonta-asetukset]-asetusta käytetään vain, kun viimeistelijän ylätaso (viimeistelijä (100 arkin nidonta)), viimeistelijän alataso (viimeistelijä (100 arkin nidonta)) tai ladontataso (viimeistelijä (50 arkin nidonta)) on valittu vastaanottotason asetuksissa ja [Nidonta]-asetus kohdassa [Faksivastaanoton asetukset] kohdassa [Faksi Data Vast.Ota/Läh.Ed.] asetuksena on .
  Jos on asennettu viimeistelijä (50 arkin nidonta) tai satulanidontaviimeistelijä (50 arkin nidonta), esiin tulee [Vino nidonta] -valintaruutu.
- [Paperikoko]-asetusta käytetään vain, kun viimeistelijän ylätaso (viimeistelijä (100 arkin nidonta)), viimeistelijän alataso (viimeistelijä (100 arkin nidonta)) tai ladontataso (viimeistelijä (50 arkin nidonta)) on valittu vastaanottotason asetuksissa ja [Nidonta]-asetus kohdassa [Faksivastaanoton asetukset] kohdassa [Faksi Data Vast.Ota/Läh.Ed.] on .

###### Taittokoon asetus

Määritä taittokoko (Z-taitto).
[Taita] on käytössä vain, kun [Taita]-asetus kohdassa [Faksiasetukset] kohdassa [Faksi Data Vast.Ota/Läh.Ed.] on , kun taittoyksikkö on asennettu.

### Salli/hylkää numeroasetus

Määritä tällä asetuksella, sallitaanko vai hylätäänkö vastaanotto tallennetusta numerosta.

Kohta | Kuvaus
--- | ---
Hylkää vastaanotto | Hylkää vastaanotto tallennetusta numerosta.
Hyväksy vastaanotto | Salli vastaanotto tallennetusta numerosta.
Kaikki pois käytöstä | Vaikka numeroita olisi tallennettu, jätä numerot huomiotta ja salli vastaanotto kaikista numeroista.
Lisää uusi | Lisää uuden osoitteen tai palvelimen (enintään 50), josta vastaanotto estetään tai sallitaan. Syötä numero (enintään 20 numeroa) ja kosketa [Tallenna]-näppäintä.
Rekisteröintinumeroluettelo | Luettelo tallennetuista numeroista voidaan tuoda näyttöön. Kun tästä näytöstä valitaan numero, se häviää luettelosta.

Kun roskapostiosoitteita ei ole tallennettu, vain [Lisää uusi] -näppäin voidaan valita.

## Faksiasetukset - "Pollaus"-välilehti

Seuraavat asetukset ovat säännöllistä pollausmuistia varten käytettäessä julkista lokeroa.

##### Pollauksen suojaus

Kun muistipollaustoimintoa käytetään, tällä asetuksella määritetään, saako mikä tahansa laite pollata tätä laitetta vai vain tähän laitteeseen tallennetut laitteet.

##### Lisää uusi

Kun Pollauksen Suojausasetus on käytössä, tällä asetuksella voidaan tallentaa (tai poistaa) niiden laitteiden faksinumeroita, jotka saavat pollata tätä laitetta. Kohdefaksinumeroita voidaan tallentaa enintään 10. Kunkin numeron täytyy olla enintään 20 numeroa pitkä.

##### Käyttökoodien numeroiden näppäinluettelo

Tämä näyttää luettelon tallennetuista käyttökoodien numeroista. Valitse luettelosta numero ja poista se.
Huomaa, että nämä asetukset eivät koske F-koodipollausmuistia.
Takaisin ylös