# ALKUPERÄISEN SUUNTA

## Yleiskatsaus

Kun A4-kokoinen (8-1/2" × 11") alkuperäinen asetetaan pystysuuntaisesti ja skannataan, sitä käännetään automaattisesti 90 astetta ja se lähetetään vaakasuuntaisena (Kiertolähetys).
Jos alkuperäinen asetetaan vaakasuuntaisesti, se lähetetään samansuuntaisesti ilman kääntämistä.

Jos alkuperäisen koko on A4R, B5 tai A5 (8-1/2" × 11"R tai 5-1/2" × 8-1/2"), sitä ei käännetä 90 astetta.

###### Kiertolähetyksen asetuksen peruuttaminen:

Valitse asetustilassa (pääkäyttäjä) [Järjestelmäasetukset] → [Kuvan lähetysasetukset] → [Faksiasetukset] → [Lähetyksen asetukset] → [Kiertolähetyksen asetus].
Jos tämä asetus on poistettu käytöstä, alkuperäiset lähetetään sen suuntaisesti, kun ne on asetettu.
Tämän seurauksena jotkin vastaanotinlaitteet voivat pienentää vastaanotettuja tietoja.
Takaisin ylös