# SIVU- JA TAKAOSA

Tässä osassa kuvataan laitteen sivu- ja takaosan osien nimet ja toiminnot.
Kun kosketat nimeä, sen tiedot tulevat näkyviin.

×
Ulkoinen puhelinlinjan pistorasia
Puhelin voidaan kytkeä tähän pistorasiaan, kun laitteen faksitoimintoa käytetään.
×
Puhelinlinjan pistorasia
Puhelinlinja kytketään tähän pistorasiaan, kun laitteen faksitoimintoa käytetään.
×
USB-liitin (A-tyyppi)
Tätä käytetään USB-laitteen, kuten USB-muistin, kytkentään laitteeseen.
Tukee USB 2.0:aa (suurinopeuksinen).
×
USB-liitin (B-tyyppi)
Tietokone voidaan kytkeä tähän liittimeen, jolloin laitetta voidaan käyttää tulostimena.
Käytä USB-kaapelina suojattua kaapelia.
Tukee USB 2.0:aa (suurinopeuksinen).
×
LAN-liitin
Yhdistä LAN-johto tähän liittimeen silloin, kun laitetta käytetään verkossa.
Käytä suojattua LAN-johtoa.
×
Vain huoltotarkoitukseen tarkoitettu liitin
Tämä liitin on vain huoltoteknikkoja varten.
Jos kytket kaapelin tähän liittimeen, laite saattaa vioittua.
Tärkeä huomautus huoltoteknikoille:
Huoltoliittimeen yhdistetyn kaapelin pituuden on oltava alle 3 metriä (118 tuumaa).
* Valinnainen. Takaisin ylös