# DATAN VARMISTUSKOPIO

## Varmuustallennus

Laitteeseen tallennetut osoitekirjatiedot ja käyttäjätiedot voidaan tallentaa USB-muistiin ja palauttaa siitä.

### Vientiasetukset

Vie dataa USB-muistilaitteeseen.
Valitse oikea data kohdasta [Vientiasetusten tyypit] ja vie data koskettamalla [Suorita]-näppäintä. Voit tarvittaessa määrittää salasanan.

### Tuontiasetukset

Tuo laitteeseen datan, joka tallennettiin USB-muistilaitteeseen ”Vienti”-toiminnolla.
Valitse haluamasi data ja kosketa [Suorita]-näppäintä. Jos viennin aikana määritettiin salasana, syötä kyseinen salasana.

## Laitteen kloonaus

Tallentaa laitteen asetustiedot XML-muodossa ja kopioi ne toiseen laitteeseen.
Toiminnon ansiosta samoja asetuksia ei tarvitse määrittää uudestaan, kun laitteita on useita.

### Vientiasetukset

Vie dataa USB-muistilaitteeseen.
Valitse oikea data kohdasta [Vientiasetusten tyypit] ja vie data koskettamalla [Suorita]-näppäintä. Voit tarvittaessa määrittää salasanan.

### Tuontiasetukset

Tuo laitteeseen datan, joka tallennettiin USB-muistilaitteeseen ”Vienti”-toiminnolla.
Valitse haluamasi data ja kosketa [Suorita]-näppäintä. Jos viennin aikana määritettiin salasana, syötä kyseinen salasana.

- Voit tuoda dataa vain malleihin MX-M904 / MX-M1054 / MX-M1204.
- Seuraavia tietoja ei kopioida, kun laite kloonataan:
  - Luettelon tulostus- ja faksin edelleenlähetyskohteet
  - Laskurin ja laitteen tilanäytön kohteet.
  - Laitteen IP-osoite, laitteen nimi, pääkäyttäjän salasana, kuvan lähetyksen lähettäjän nimet ja muut laitekohtaiset tiedot
  - Laitekohtaiset asetukset, kuten näytön kontrasti, automaattinen kalibrointi ja vihkonidonnan hienosäätö

## Osoitekirjan edelleenlähetys

Lähettää laitteen osoitekirjan suoraan toiseen monitoimilaitteeseen.
Jälleenmyyjä tai valtuutettu huoltoedustaja antaa neuvoja datan tuonnista laitteeseen.
Tätä toimintoa ei voida käyttää asetustilan ollessa käytössä, kun työtä suoritetaan tai kun odottamassa on varattu työ.
Takaisin ylös