# SISÄISET OSAT

Tässä osassa kuvataan laitteen sisäisten osien nimet ja toiminnot.
Kun kosketat nimeä, sen tiedot tulevat näkyviin.

×
Väriainekasetti
Tämä kasetti sisältää väriainetta. Kun värikasetin väriaine loppuu, vaihde se uuteen.
-VÄRIAINEKASETTI
×
Lämpöyksikkö
Lämpöyksikössä syntyy lämpöä, joka auttaa siirtämään kuvan paperille.
Lämpöyksikkö on kuuma. Varo polttamasta itseäsi, kun poistat tukoksia.
×
Siirtohihna
Tämä hihna ottaa väriaineen muodostaman kuvan rummulta ja siirtää kuvan paperille.
Älä kosketa tai vahingoita siirtohihnaa.
Se voi aiheuttaa häiriöitä kuviin.
×
Paperin kääntöosan kansi
Yksikköä käytetään kaksipuolisessa tulostuksessa, kun paperi halutaan kääntää. Paperitukokset poistetaan avaamalla tämä kansi.
×
Päävirtakytkin
Laitteen virta kytketään tästä kytkimestä.
Kun käytät faksi- tai Internet-faksi-toimintoa, pidä kytkin ""-asennossa.
-VIRRAN KYTKEMINEN PÄÄLLE JA POIS SEKÄ LAITTEEN KÄYNNISTÄMINEN UUDELLEEN
×
Hukkavärisäiliö
Tulostuksen aikana ylimääräinen väriaine kerätään tähän säiliöön.
-HUKKAVÄRISÄILIÖ
Huoltoteknikko vie käytetyt hukkavärisäiliöt pois.
Takaisin ylös